	Наименование товара и примерный эскиз

	Ограждение спортивной площадки
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	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. показателя

	Ограждение предназначено для размещения на территории парков, дворовых территориях и мест общественного отдыха или учебы с целью организации соревнований и досуга. Может эксплуатироваться круглогодично. Изделия сопровождаются паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Конструктивно ограждение должно состоять из стоек, секций забора, двери с замком. Металлические детали должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
[bookmark: _GoBack]Монтаж производится путем бетонирования стоек в грунт в колодцы глубиной не менее 1000 мм. Основной шаг стоек – 1875 мм.


	Внешние размеры

	Длина, (±20 мм)
	32580

	Ширина, (±20 мм)
	15080

	Высота, (±20 мм)
	3000

	Комплектация

	Стойки, шт.
	53

	Секции заборов, шт.
	105

	Дверь, шт.
	1

	
	

	Стойка

	Стойки представляют собой конструкцию из трубы профильной размерами 80х80 мм и толщиной стенки 2 мм. В профильной трубе заранее выполнены шестигранные отверстия для последующей установки в них гаечных заклепок, которые служат для дальнейшей возможности крепления секций заборов. Длина стоек – 4 м. Торцы стоек закрыты пластиковыми заглушками.


	Секции заборов

	Секции заборов представляют собой конструкцию из труб профильных размерами 40х25 мм и толщиной стенки 2 мм, а также из труб профильных размерами 20х20 мм и толщиной стенки 1,5 мм. Габарит основных секций заборов – 1795х1448 мм.

	Дверь

	Представляет собой сварную металлоконструкцию из профильных труб (40х25 мм и 20х20 мм).
Дверь имеет габариты 1156х2038 мм. Дверь должна иметь возможность проворачиваться в цилиндрических петлях, закрепленных на стойке. На другой стороне двери должен закрепляться замок с ручками
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