	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Игровой комплекс
101.120.00

	[bookmark: _GoBack]Габариты комплекса должны быть не менее (ДхШхВ), 5775 х 5823 х 3750 мм.
Изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ 34614.1-2019.
Комплекс должен представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для использования детьми. 
Конструктивно игровой комплекс должна быть выполнена в виде металлических стоек с присоединенными с помощью хомутов к площадкам и встраиваемым оборудованием: горки, лазы, ограждения, лестница лаз канатный. 
Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид.
Детали из фанеры покрываются влагостойкой акриловой краской для наружных работ.
Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.
Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Монтаж производится путем бетонирования стоек, грунтозацепов или анкеров.


	
	
	Комплектация

	
	
	Площадка треугольная
	2 шт.

	
	
	Лестница входная 950
	1 шт.

	
	
	Горка 1250 мм
	1 шт.

	
	
	Горка 1550 мм
	1 шт.

	
	
	Стойка
	10 шт.

	
	
	Ограждение 900 горки
	2 шт.

	
	
	Ограждение 900 (перекладина)
	1 шт.

	
	
	Скамейка
	1 шт.

	
	
	Ограждение площадки
	1 шт.

	
	
	Ограждение 900 (Бизиборд)
	1 шт.

	
	
	Панель
	6 шт.

	
	
	Панель (2)
	3 шт.

	
	
	Площадки 900
	3 шт.

	
	
	Лаз канатный
	1 шт.

	
	
	

	
	
	Площадка треугольная
	[image: cdf58309-629a-4ef5-a014-2b7066b9dd1d] 2 шт.

	
	
	Треугольная площадка состоит из каркаса и настила. Каркас треугольной площадки состоит из трех сваренных кронштейнов, вставок из трубы. Кронштейн каркаса имеет форму неполной буквы "Г" и изготовлен из листа толщиной 2,5 мм. Габариты согнутого кронштейна составляют 726х98х50 мм. В кронштейне имеются отверстия диаметром 12 мм для крепления встраиваемых элементов и отверстие диаметром 39 мм для крепления вставки из трубы.
Каркас площадки в сваренном виде представляет собой неполный треугольник. Габариты площадки в сваренном виде составляют 759х875х52,5 мм. Площадка в сборе с настилом имеет габариты 759х875х68 мм. Настил выполнен из фанеры толщиной 18 мм и имеет форму треугольника размерами 857х742 мм. На вершинах треугольника имеются фрезерованные пазы радиусом 55 мм и фрезерованные канавки глубиной 6 мм для установки на хомуты.
Площадка в сборе имеет габариты по межосевому расстоянию между отводами 900х900 мм, что позволяет установить ее на стойки диаметром 76 мм с помощью хомутов.

	
	
	Лестница входная 950
	[image: ] 1 шт.

	
	
	Лестница должна состоять из: перил, боковин, ступеней, бортов, вставок, отводов.
Боковины выполнены из фанеры ФСФ влагостойкой, толщиной не менее 18 мм. Перила лестницы должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 32*2 мм. 
Ступени выполнены из пластиковой накладки, закрепленной к металлическому кронштейну.
Отводы выполнены из трубы размерами не менее Ø32 мм и толщиной стенки 2 мм.
Борт выполнен из фанеры ФСФ влагостойкой, толщиной не менее 18 мм.
Вставки выполнены из фанеры ФСФ влагостойкой, толщиной не менее 18 мм.
К боковинам крепятся ступени и перила при помощи резьбовых соединений. Борта крепятся к стойкам комплекса при помощи отводов. В целях соблюдения безопасных зазоров на застревание, к боковинам крепятся борт и накладки.
Лестница крепится к обоймам на стойках при помощи отводов и к площадке с помощью резьбовых соединений.

	
	
	Горка 1250 c
грунтозацепом
	[image: ] 1 шт.

	
	
	Горка должна состоять из следующих элементов:
- скат – 1 шт.;
- грунтозацепа – 1 шт.
- крепежа.
Скат горки должен иметь литую полую конструкцию из LLDPE линейного полиэтилена низкой плотности общими габаритами не менее 2950*685*703 мм. Рабочие поверхности горки гладкие, остальные поверхности шероховатые. В нижней части ската должен быть радиус закругления не более 50 мм. Скат должен состоять из стартового участка длиной не менее 378 мм, участка скольжения длиной не менее 1730 мм и участка торможения длиной не менее 510 мм. Радиус между стартовым участком и скольжения должен быть не менее R=340 мм, радиус между участком скольжения и торможения должен быть не менее R=410 мм.
Угол наклона участка скольжения должен составлять тридцать семь градусов.
В плоскости крепления ската горки к площадке и нижней плоскости ската установлены гайки закладные М8.
Габаритные размеры ската в смонтированном положении должны быть не менее 2333*1820*703 мм.
К нижней плоскости ската устанавливается грунтозацеп «П-образной» формы из листа толщиной 4 мм.
Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 185 мм.
Грунтозацеп горки, монтируемый к горке представляет собой стальной согнутый лист с габаритами 55х340х600 мм и толщиной 4 мм. Монтаж производится путем бетонирования грунтозацепа.

	
	
	Горка 1550 c 
грунтозацепом
	[image: ] 1 шт.

	
	
	Горка должна состоять из следующих элементов:
- скат – 1 шт.;
- грунтозацепа – 1 шт.
- крепежа.
Скат горки должен иметь литую полую конструкцию из LLDPE линейного полиэтилена низкой плотности общими габаритами не менее 3550*690*703 мм. Рабочие поверхности горки гладкие, остальные поверхности шероховатые. В нижней части ската должен быть радиус закругления не более 50 мм. Скат должен состоять из стартового участка длиной не менее 378 мм, участка скольжения длиной не менее 2231 мм и участка торможения длиной не менее 673 мм. Радиус между стартовым участком и скольжения должен быть не менее R=340 мм, радиус между участком скольжения и торможения должен быть не менее R=410 мм.
Угол наклона участка скольжения должен составлять тридцать семь градусов.
В плоскости крепления ската горки к площадке и нижней плоскости ската установлены гайки закладные М8.
Габаритные размеры ската в смонтированном положении должны быть не менее 2856*2123*703 мм.
К нижней плоскости ската устанавливается грунтозацеп «П-образной» формы из листа толщиной 4 мм.
Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 185 мм.
Грунтозацеп горки, монтируемый к горке представляет собой стальной согнутый лист с габаритами 55х340х600 мм и толщиной 4 мм. Монтаж производится путем бетонирования грунтозацепа.

	
	
	Стойка
	10 шт.

	
	
	Стойка комплекса должна быть изготовлена из стальной трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками через каждые 150 мм, для точной установки элементов комплекса по высоте. Канавки должны наносится методом холодного деформирования накатными роликами. Используются для фиксации хомутов и обойм в виде двух стальных полухомутов, облитых пластиком, которые стягиваются между собой болтами. При помощи таких обойм к стойкам присоединяется площадки комплекса.

	
	
	Ограждение 900 горки
	[image: ] 2 шт.

	
	
	Ограждение предназначено для безопасного попадания детей на горку. Должно представлять собой панель из листа HDPE толщиной не менее 19 мм. Панель должна иметь габаритные размеры 833*157 мм. В панели должны быть выполнены 2 овальных отверстия размерами 135*50 мм.
Панель должна крепиться к стойкам с помощью пластиковых хомутов.
Крепление к горке должно быть выполнено с помощью резьбового соединения к закладным гайкам в горке.

	
	
	Ограждение 900 (перекладина)
	[image: ] 1 шт.

	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного входа на площадку со стороны лаза канатного и представляет собой поперечину длиной 747±1 мм, изготовленную из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм. С обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия диаметром 9 мм для последующего крепления посредством резьбового соединения хомутов, с помощью которых происходит фиксация ограждения к стойке комплекса.

	
	
	Скамейка
	[image: 7c2f5f58-d56f-44a4-b501-9aa6340db843] 1 шт.

	
	
	Скамейка должна состоять из металлического каркаса из труб и фанерного сидения. Фанерное сидение должно быть изготовлено из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм и иметь габариты 270х570 мм. Сидение должно быть окрашено влагостойкой краской и покрыто лаком.
Каркас из труб должен быть изготовлен из круглой трубы диаметром 33,5 мм и толщиной стенки 2,8 мм. Каркас должен иметь покрытие из порошковой краски. Длина каркаса должна быть не менее 780 мм, а высота не менее 185 мм.
С обеих сторон каркаса на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия диаметром 11 мм для последующего крепления хомутов. Хомуты используются для фиксации скамейки к стойке комплекса. 

	
	
	Ограждение площадки
	[image: c6e120fb-6ac7-4fb3-acec-04a38984f09b] 1 шт.

	
	
	Ограждение устанавливается между площадками и должно состоять из: двух вставок из металлического листа толщиной 4 мм, пластины (фанера ФСФ 15 мм).
Ограждение крепится к верхней площадке с помощью резьбовых соединений и к нижней площадке при помощи вставок.

	
	
	Ограждение 900 (Бизиборд)
	[image: \\ZISO.local\WORK\Отделы\Конструкторы\А.Григорьев\101.117.00\Паспорт\Рис\Детали\Огр-140.00-01 Ограждение.emf] 1 шт.

	
	
	Ограждение должно состоять из: 4 хомутов, панели (фанерной), бизиборда.
Панель должна быть изготовлена из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.
Бизиборд крепится к панели с помощью резьбовых соединений.
Ограждение крепится к стойкам с помощью хомутов.

	
	
	Панель
	[image: \\ZISO.local\WORK\Отделы\Конструкторы\А.Григорьев\101.117.00\Паспорт\Рис\Детали\А.599.00-01 Панель.emf] 2 шт.     [image: \\ZISO.local\WORK\Отделы\Конструкторы\А.Григорьев\101.117.00\Паспорт\Рис\Детали\А.599.00 Панель.emf] 3 шт.     [image: \\ZISO.local\WORK\Отделы\Конструкторы\А.Григорьев\101.120.00\Паспорт\Рис\Детали\А.600.00-01 Панель.emf] 1 шт.

	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного нахождения детей на площадке и должно состоять из: двух хомутов, панели (фанерной).
Панель должна быть изготовлена из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.
Ограждение крепится к хомутам и к площадке с помощью резьбовых соединений.

	
	
	Панель (2)
	[image: \\ZISO.local\WORK\Отделы\Конструкторы\А.Григорьев\101.117.00\Паспорт\Рис\Детали\А.602.00 Панель.emf] 3 шт.

	
	
	Панель должна состоять из: трех хомутов, панели (фанерной), вставки.
Панель должна быть изготовлена из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.
Вставка должна быть изготовлена из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.
Панель крепится к хомутам с помощью резьбовых соединений.

	
	
	Площадка 900 
	[image: ] 3 шт.

	
	
	Площадка должна состоять из каркаса, настила и крепежных элементов. Настил должен быть выполнен из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм. Настил представляет собой квадрат 900*900 мм (±10 мм) с вырезанными по углам сегментами. Настил должен крепиться к каркасу посредством не менее восьми болтовых соединений. Размеры площадки должны быть не более 900*900 мм.

	
	
	Лаз канатный
	[image: b2ffe8e1-a139-4bdd-ac77-bebc41798c04] 1 шт.

	
	
	Лаз должен предоставлять собой канатную сетку в виде трапеции, по которой возможен подъем на одну из площадок комплекса с нулевого уровня игрового комплекса. Размеры – 1800х810х1700 мм. Канатная сетка должна быть изготовлена из крученого армированного полипропиленового атмосферостойкого каната (Ø16 мм).
Нижняя часть сетки бетонируется; верхняя – закрепляется на площадке с помощью резьбовых соединений.
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