	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Спортивное оборудование
Примерный эскиз
[image: R 204]
	Стойки волейбольные с сеткой предназначены для установки на территориях спортивных и игровых зон, зон отдыха для активных игр и физических тренировок. Спортивный снаряд может эксплуатироваться круглогодично.
Стойки волейбольные с сеткой соответствуют требованиям современного дизайна, отвечают требованиям безопасности пользователя, заложенным в Европейских нормах и ГОСТах РФ. Все применяемые материалы имеют гигиенические сертификаты и разрешены к применению при изготовлении продукции для детей.
Изделие должно сопровождаться паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию.
Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях.  Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Монтаж спортивного оборудования производится путем установки стоек в стаканы.

	
	
	Внешние размеры

	
	
	Высота стойки (мм), над уровнем площадки (±20 мм)
	2665 

	
	
	Высота сетки (мм), над уровнем площадки (для мужчин) (±20 мм)
	2430

	
	
	Высота сетки (мм), над уровнем площадки (для женщин) (±20 мм)
	2240

	
	
	[bookmark: _GoBack]Расстояние между стойками (волейбол) (мм) 
	10000…11000 

	
	
	Комплектация

	
	
	Стойка, шт.
	2

	
	
	Сетка
	1

	
	
	Стакан, шт.
	2

	
	
	Крышка, шт.
	2

	
	
	
	

	
	
	Стойка

	
	
	Металлическая труба длиной 3260 мм размером не менее 76*2 мм. Верхний торец стойки должен быть закрыт полиэтиленовой заглушкой. С одной стороны стойки по осевой линии должны быть предусмотрены несквозные отверстия для последующей приварки шести анкерных болтов, к которым крепится сетка. Для покрытия используется экологически чистое, ударопрочное, антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур порошковое окрашивание. 

	
	
	Сетка

	
	
	Сетка №8. (для площадки шириной 9 м) Синтетический шнур. Диаметр шнура сетки – 3,1 мм.

	
	
	Стакан

	
	
	Стакан выполнен из трубы диаметром не менее 89 мм с толщиной стенки не менее 3 мм, длиной не менее 585 мм. Снизу приварена пластина из листа толщиной не менее 3 мм диаметром не менее 100 мм с центральным отверстием для оттока воды. 

	
	
	Крышка

	
	
	Крышка выполнена из трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, длиной не менее 50 мм. Сверху приварена пластина из листа толщиной не менее 3 мм диаметром не менее 100 мм. Крышки используются на период, когда стойки извлечены из стаканов.
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