


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Тренажер уличный «Для рук» 207.55.00
2. Место поставки и установки товара:
3. Описание объекта закупки:

	№
п/п
	Наименование Товара. 
Код ОКПД2. Изображение (при наличии)
	№
	Наименование характеристики
	Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Тренажер уличный
«Для рук»

[image: Титульный лист]






 
	1. 
	Описание
	
	Тренажер должен представлять собой устойчивую конструкцию, стойку с вращающимися дисками с рукоятями с регулируемой нагрузкой
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Х
 
	шт
	1

	
	
	2. 
	Материалы
	
	Сталь листовая толщина не менее 2,5 мм, металлическая труба, диаметром не менее 42 мм. Толщина стенки, не менее 2,8 мм. Рукоятки выполнены из пластиката.  Материал дисков – лист ПНД 20 мм, устойчивый к ультрафиолету, влажности, а также обладает морозоустойчивостью.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	3. 
	Комплектация
	
	Стойка тренажера,
Диски с рукоятками в сборе, 
Рукоятки.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	4. 
	Габаритные Размеры:
Длина
	мм.
	739 ± 50
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	5. 
	Габаритные Размеры:
Ширина 
	мм.
	910 ± 50
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	6. 
	Габаритные Размеры:
Высота 
	мм.
	1110 ± 50
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	7. 
	Возрастная группа
	лет
	Не менее 14
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	8. 
	Назначенный срок службы
	лет
	5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	9. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	мес.
	12
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	10. 
	Оценка соответствия ТР ЕАЭС 042/2017
	
	Документ соответствия Техническому регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» ТР ЕАЭС 042/2017
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	11. 
	Маркировочная табличка
	
	информация об ограничениях по массе и росту занимающихся.
	Значение характеристики не может изменяться 
	
	
	

	






	
	12. 
	Метод установки
	
	Изделие должно крепиться анкерными болтами к бетонному основанию или раме. Отверстия под анкерные болты закрываются пластиковыми заглушками для обеспечения безопасности и эстетического внешнего вида.
	участником закупки
	
	
	

	
	
	13. 
	Анкерные болты бетонируются на глубину
	мм.
	Не менее 400
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	2
	Стойка тренажера
	
	
	

	
	


[image: стойка]
	14. 
	Описание
	
	Стойка тренажера представляет собой конструкцию, состоящую из платформы, корпуса листового. Весь корпус соединен между собой заклепками сталь-сталь 6х12. Стойка состоит из платформы и корпуса. Между собой платформа                    с корпусом соединена при помощи болтов и гаек М10.

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	[bookmark: _GoBack]
	
	1

	
	
	15. 
	Количество крепежных отверстий платформы для крепления анкерами
	шт.
	4
	
	
	
	

	
	
	16. 
	Материал и толщина стенок несущих стенок и боковин
	мм.
	Сталь, не менее 2,5
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	17. 
	Материал и толщина платформы
	мм
	Сталь, не менее 4
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	18. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	19. 
	Способ соединения
	
	Стенки и боковины соединяются друг с другом при помощи стальных заклепок, диаметром не менее 6 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	20. 19
	Особенности
	
	Диски с рукоятями между собой не имеют кинематической связи
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	Диски в сборе на основании
	
	
	

	3
	
[image: стойка]



	21. 
	Конструкция дисков в сборе и материалы
	
	Диски в сборе установлены на основании. Основание представляет собой деталь из листового металла толщиной не менее 3 мм, которая выполнена в виде усеченной с двух сторон трапеции. Габариты детали в разогнутом состоянии не менее 648х255х151 мм. Деталь согнута под углом не менее 106 градусов, прямой участок длиной не менее 116 мм. В детали выполнены два отверстия диаметрами не менее 45 мм для присоединения дисков.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	1

	
	Диск с рукояткой
	
	
	

	4
	[image: диск в сборе]
	22. 
	Конструкция диска с рукояткой
	
	Диск выполнен из пластика ПНД толщиной не менее 20 мм и диаметром не менее 390 мм. В диске по центру выполнено несквозное отверстие диаметром не менее 40 мм на глубину не менее 16 мм. К диску присоединена рукоятка из полиамида. Габариты рукоятки не менее 50х60 мм. В верхней части рукоятки она выполнена в виде сферы диаметром не менее 50 мм. В рукоятке выполнено отверстие диаметром не менее 16 мм для присоединения к диску. 
Также к диску присоединен механизм нагрузки – фрикцион. Представляет собой сборную конструкцию из диска конусного металлического диаметром не менее 116 мм и толщиной не менее 31 мм, с конусом высотой не менее 23 мм и внутренним диаметром не менее 89 мм. Конус металлический прижимается к диску-фрикциону из полиамида, который выполнен габаритами диаметром не менее 129 мм, толщиной не менее 27 мм, с посадочным конусом внутри с углом не менее 60 градусов и внешним диаметром не менее 114 мм. Вращением втулки, которая установлена на оси с резьбой происходит прижим диска-конического к диску-фрикциону, в связи с чем создается усилие при вращении.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	2
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ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ     1.   Наименование объекта закупки:  Тренажер уличный « Для  рук »   207 . 5 5 . 0 0   2.   Место поставки и установки товара:   3.   Описание объекта закупки:    

№   п/п  Наименование  Товара.    Код ОКПД2.  Изображение (при  наличии)  №  Наименование  характеристики  Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого  товара установленным заказчиком требованиям)  Инструкция по  заполнению  характеристик в  заявке  Обоснование  необходимости  включения  дополнительной  информации, не  содержащейся в   КТРУ  Един ица  изме рения  Кол иче ство  

Ед.  изм.  Значение характеристики  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1  Т ренажер   уличный   « Для рук »                      1.    Описание   Тренажер   должен представлять собой устойчивую конструкцию,  стойку с  вращающимися дисками с рукоятями с  регулируемой нагрузкой  Значение  характеристики не  может изменяться  участником закупки  Х      шт  1  

2.    Материалы   Сталь листовая толщина не менее 2,5 мм,  металлическая труба, диаметром не  менее 42 мм. Толщина стенки, не менее 2,8 мм.   Рукоятк и   выполнен ы   из  пластиката .    Материал  дисков   –   лист ПНД 20 мм , устойчив ый   к ультрафиолету,  влажности, а также обладает морозоустойчивостью.  Значение  характеристики не  может изменяться  участником закупки  

3.    Комплектация   Стойка   тренажера ,   Диски с  рукоят ками в сборе ,    Рукоятки.  Значение  характеристики не  может изменяться  участником закупки  

4.    Габаритные   Размеры:   Длина  мм.  7 39   ±  50  Участник закупки  указывает в заявке  конкретное значение  характеристики  

5.    Габаритные  Размеры:   Ширина   мм.  910   ± 50  Участник  закупки  указывает в заявке  конкретное значение  характеристики  

6.    Габаритные  Размеры:   Высота   мм.  1 110   ±  50  Участник закупки  указывает в заявке  конкретное значение  характеристики  

7.    Возрастная группа  лет  Не менее  14  Участник закупки  указывает в  заявке  конкретное значение  характеристики  

8.    Назначенный срок  службы  лет  5  Значение  характеристики не  может изменяться  участником закупки  

9.    Гарантийный срок  эксплуатации  мес.  12  Участник закупки  указывает в заявке  конкретное значение  характеристики  

10.    Оценка  соответствия ТР  ЕАЭС 042/2017   Документ соответствия Техническому регламенту Евразийского экономического  союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» ТР ЕАЭС  042/2017  Значение  характеристики не  может  изменяться  участником закупки  

