	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Бизиборд
Примерный эскиз
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	Бизиборд состоит из двух параллельных стоек с установленной между ними пластиковой стенкой. Стенка крепится к стойкам пластиковыми хомутами. На пластиковую стенку с двух сторон установлены развивающие игровые элементы.

	
	
	Внешние размеры

	
	
	Длина, ±20 мм
	1026

	
	
	Ширина, ±20 мм
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	Высота, ±20 мм
	1473

	
	
	Комплектация

	
	
	Стойка
	2 шт.

	
	
	Стенка
	1 шт.

	
	
	Хомут
	4 шт.

	
	
	Игровой элемент
	2 шт.

	
	
	Стойка

	
	
	Стойки изготовлены их трубы Ø76 мм. с толщиной стенки 2 мм. Окрашены краской порошковой, цвет по дизайн-проекту. Стойки с двух сторон глушатся пластиковыми заглушками. Стойки устанавливаются в грунт на глубину не ниже 600 мм. На стойках есть отметки уровня поверхности детской площадки.

	
	
	Стенка

	
	
	Стенка изготовлена из пластика HDPE толщиной 19 мм. Цвет по согласованию с заказчиком.

	
	
	Хомут

	
	
	Хомут изготовлен из пластика и состоит из двух половинок. Половинки фиксируются двумя винтами М8. Один винт проходит через фиксируемый фанерный элемент.

	
	
	Игровой элемент (1)

	
	
	Игровой элемент представляет собой цилиндрическую панель диаметром 650 мм с зигзагообразной канавкой и четырьмя вращающимися элементами, которые передвигают металлические шарики диаметром не менее 11 мм в количестве 16 шт. Основание и вращающиеся элементы изготовлены из листа HPL толщиной 12 мм. Проставка изготовлена из пластика HDPE толщиной 19 мм. Игровой элемент закрыт прозрачным, монолитный поликарбонатом толщиной 8 мм.

	
	
	Игровой элемент (2)

	
	
	Игровой элемент представляет собой цилиндрическую панель диаметром 650 мм с вращающимся диском. Основание изготовлено из листа HPL толщиной 12 мм. Проставка изготовлена из пластика HDPE толщиной 19 мм. Вращающий диск изготовлен из оцинкованного листа толщиной 0,8 мм с нанесенным на ним декоративным изображением методом УФ-печати. Игровой элемент закрыт прозрачным, монолитный поликарбонатом толщиной 8 мм.
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