	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Скамейка для запасных игроков (10 мест) 
СЗ-243.00

[image: ]
	Конструктивно скамейка рассчитана на 10 запасных игроков и представляет собой сборно-разборную конструкцию, что позволяет экономить на транспортировке и без затруднения перемещать скамейку из одного места в другое. Скамейка состоит из стенок боковых (2 шт.), стояк (4 шт.) с сидениями (10 шт.), перекладин (15 шт.) и обшивки. Задняя стенка плавно переходит в крышу. Каркасы стенок, стоек и перекладин изготовлены из профильной трубы 40х25 мм, толщиной 2 мм. Обшивкой является прозрачный монолитный поликарбонат толщиной 4 мм, который крепится к каркасу через термошайбы на саморезы.
[bookmark: _GoBack]Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид.
Все крепежные элементы оцинкованы. Монтаж производится анкерными болтами на бетонированную площадку.

	
	
	Внешние размеры

	
	
	Высота (мм) 
	2051±5

	
	
	Длина (мм)
	4995±5

	
	
	Ширина (мм)
	1165±5

	
	
	Комплектация

	
	
	Стенка боковая, шт.
	2

	
	
	Стойка, шт.
	4

	
	
	Перекладина, шт.
	15

	
	
	Сидений, шт.
	10

	
	
	Обшивка стенки задней (монолитный поликарбонат), шт.
	3

	
	
	Обшивка стенки боковой (монолитный поликарбонат), шт.
	2

	
	
	Термошайба с саморезом, шт.
	90

	
	
	Крепеж
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