	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Бизиборд
Примерный эскиз
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	Бизиборд состоит из двух параллельных стоек с установленной между ними пластиковой стенкой. Стенка крепится к стойкам пластиковыми хомутами. На пластиковую стенку с двух сторон установлены развивающие игровые элементы.

	
	
	Внешние размеры

	
	
	Длина, ±20 мм
	1026

	
	
	Ширина, ±20 мм
	151

	
	
	Высота, ±20 мм
	1473

	
	
	Комплектация

	
	
	Стойка
	2 шт.

	
	
	Стенка
	1 шт.

	
	
	Хомут
	4 шт.

	
	
	Игровой элемент
	2 шт.

	
	
	Стойка

	
	
	Стойки изготовлены их трубы Ø76 мм. с толщиной стенки 2 мм. Окрашены краской порошковой, цвет по дизайн-проекту. Стойки с двух сторон глушатся пластиковыми заглушками. Стойки устанавливаются в грунт на глубину не ниже 600 мм. На стойках есть отметки уровня поверхности детской площадки.

	
	
	Стенка

	
	
	Стенка изготовлена из пластика HDPE толщиной 19 мм. Цвет по согласованию с заказчиком.

	
	
	Хомут

	
	
	Хомут изготовлен из пластика и состоит из двух половинок. Половинки фиксируются двумя винтами М8. Один винт проходит через фиксируемый фанерный элемент.

	
	
	Игровой элемент (1)

	
	
	Игровой элемент представляет собой панель из пластика HDPE толщиной 19 мм габаритами 600х600 мм с вырезами, по которым можно передвигать пластиковые ролики диаметром 85 мм в количестве 10 шт. 

	
	
	Игровой элемент (2)

	
	
	[bookmark: _GoBack]Игровой элемент представляет собой цилиндрическую панель диаметром 650 мм с канавками и тремя вращающимися элементами, которые передвигают металлические шарики диаметром не менее 11 мм в количестве 16 шт. Основание и вращающиеся элементы изготовлены из листа HPL толщиной 12 мм. Проставки изготовлены из пластика HDPE толщиной 19 мм. Игровой элемент закрыт прозрачным, монолитный поликарбонатом толщиной 8 мм.
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