	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Детский игровой комплекс
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	Игровой комплекс представляет собой конструкцию, состоящую из двух шаров и горки, соединенных переходом. К одному из шаров присоединен такой увлекательный элемент, как лаз. Переход между сферами выполнен в виде моста, закрепленного на стойках, а стыки соединений защищены специальными сферами, предотвращающими вандализм и минимизирующими риск получения травм. Эти сферы также предотвращают застревание элементов одежды, обеспечивая дополнительную безопасность. 
Для обеспечения максимальной безопасности детей предусмотрены ограждения, которые удобно обхватываются рукой, предоставляя надежную поддержку и защиту от падений.
Все боковые элементы, включая шары и горку, надежно закреплены на грунтозацепах, что обеспечивает устойчивость и долговечность конструкции. Торцы труб закрыты прочными пластиковыми заглушками, а все крепежные элементы изготовлены из материалов, устойчивых к коррозии. Это гарантирует долговечность и безопасность комплекса даже при длительном использовании на открытом воздухе.

	
	
	Внешние размеры

	
	
	Длина, мм 
	8936

	
	
	Ширина, мм
	[bookmark: _GoBack]6119

	
	
	Высота, мм
	2655

	
	
	Комплектация

	
	
	Элемент игровой «шар», шт.
	1

	
	
	Элемент игровой «шар с лазом», шт.
	1

	
	
	Горка, шт.
	1

	
	
	Переход 2, шт.
	2

	
	
	Ограждение, шт.
	1

	
	
	Лаз3, шт.
	1

	
	
	Доска, шт.
	1

	
	
	Характеристики

	
	
	Возрастная группа, лет.
	7-14

	
	
	
Изделие должно устанавливаться методом бетонирования грунтозацепов и быть антивандальным. Антивандальность обеспечивается прочностью конструкции и использованием устойчивых к повреждениям (износу) материалов. Сферы, используемые в лазах и переходах, представляют собой крепежный элемент шарообразной формы, наружная оболочка которых выполнена из антивандального материала (ПНД ГОСТ 16338-77 «Полиэтилен низкого давления. Технические условия»). Благодаря своей конструкции, формы шара, они предотвращают застревание элементов одежды и получение травм. Демонтаж этих элементов без специального инструмента невозможен. 
Крепление всех элементов конструкции осуществляется при помощи болтовых соединений с применением фиксатора резьбы, исключающих возможность их демонтажа без применения специальных инструментов.
На места, подверженные повышенному механическому воздействию, устанавливаются защитные пластиковые накладки, изготовленные из ПВД ГОСТ 16337-77 «Полиэтилен высокого давления. Технические условия»
Конструкция изделия должна быть без выступов и заусенцев, углы и края закруглены. Минимальный радиус закругления 3 мм.
Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью, что предотвращает коррозию металла.
Детали из фанеры окрашены краской на основе акрилата. Покрытие создает сильную износостойкую поверхность.
Качество поставляемой продукции соответствует требованиям стандартов, технических условий, установленных для данного вида продукции, в том числе должно соответствовать требованиям: ГОСТ 34614.1 -2019 «Оборудование и покрытия игровых площадок. Общие требования безопасности и методы испытаний»; ГОСТ 34614.3 -2019 «Оборудование и покрытия игровых площадок.  Дополнительные требования безопасности и методы испытаний горок»; 
Соответствует требованиям технического регламента в форме сертификации в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» ТР ЕАЭС 042/2017.

	
	
	Элемент игровой «шар»

	
	
	Представляет собой конструкцию из прямоугольных панелей и панелей шестигранной формы, которые соединены между собой металлическими кронштейнами. Шар должен состоять из следующих элементов:
· шар – 1 шт.
· грунтозацеп – 3 шт.
Габариты шара должны быть 1393х1346х1867 мм.
Шестигранная панель изготовлена из влагостойкой фанеры ФСФ, толщина фанеры 18 мм. Габариты панели 909х788 мм.  
Квадратная панель размерами 455х455 мм изготовленна из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм. В панелях имеются отверстия для закрепления пластиковых зацепов и других боковых элементов.
Уголок изготовлен из стального листа толщиной 2,5 мм и габаритом 300х80х80 мм.
На места, подверженные повышенному механическому воздействию, устанавливаются защитные пластиковые накладки. Накладки установлены таким образом, чтобы при установке панели в комплексе они находились внизу отверстия (на одной панели установлены три накладки по центру). Накладка представляет собой пластиковую деталь, которая выполнена в виде охватывающей фанерную панель накладки, габариты 109х30х39 мм. 
Для придания жесткости конструкции к шару монтируются грунтозацепы, состоящие из 2-х отрезков трубы диаметром 33,5 мм и толщиной стенки 2,8 мм, длиной 703 мм, которые сварены снизу с пластиной из листа толщиной 3 мм и габаритами 761х60 мм. 
Сверху к грунтозацепам приварены пластины из листа толщиной 2,5 мм с отверстиями для фиксации на шаре. 
Один шар крепится на три грунтозацепа.

	
	
	Элемент игровой «шар с лазом»

	
	
	Представляет собой конструкцию из прямоугольных панелей и панелей шестигранной формы, которые соединены между собой металлическими кронштейнами. Шар должен состоять из следующих элементов:
· шар – 1 шт.
· грунтозацеп – 3 шт.
Габариты шара должны быть 1393х1346х1853 мм.
Шестигранная панель изготовлена из влагостойкой фанеры ФСФ, толщина фанеры 18 мм. Габариты панели 909х788 мм.  
Квадратная панель размерами 455х455 мм изготовленна из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм. В панелях имеются отверстия для закрепления пластиковых зацепов и других боковых элементов.
Уголок изготовлен из стального листа толщиной 2,5 мм и габаритом 300х80х80 мм.
На места, подверженные повышенному механическому воздействию, устанавливаются защитные пластиковые накладки. Накладки установлены таким образом, чтобы при установке панели в комплексе они находились внизу отверстия (на одной панели установлены три накладки по центру). Накладка представляет собой пластиковую деталь, которая выполнена в виде охватывающей фанерную панель накладки, габариты 109х30х39 мм. 
Для придания жесткости конструкции к шару монтируются грунтозацепы, состоящие из 2-х отрезков трубы диаметром 33,5 мм и толщиной стенки 2,8 мм, длиной 703 мм, которые сварены снизу с пластиной из листа толщиной 3 мм и габаритами 761х60 мм. 
Сверху к грунтозацепам приварены пластины из листа толщиной 2,5 мм с отверстиями для фиксации на шаре. 
Один шар крепится на три грунтозацепа. 
Лаз представляет собой панель, с закрепленными на ней пластиковыми захватами. Панель размерами 1214х854 мм изготовлена из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм.
Для придания жесткости конструкции к лазу монтируются грунтозацепы, состоящие из листа стали толщиной 2,5 мм и габаритами 832х80х80 мм. Монтаж производится путем бетонирования грунтозацепов. 

	
	
	Горка

	
	
	Горка должна состоять из следующих элементов:
· горка 1550 – 1шт.;
· площадка – 1шт.;
· лаз канатный – 1шт.;
· стойки – 4шт.;
· перекладины – 2шт.
· сферы – 6шт.;
· боковины – 2шт.;
· панель – 1шт.
Габариты горки должны быть 3914х1016х2655 мм.
Горка должна состоять из следующих элементов:
- скат – 1 шт.;
- грунтозацепа – 1 шт.
- крепежа.
Скат горки должен иметь литую полую конструкцию из LLDPE линейного полиэтилена низкой плотности общими габаритами не менее 3550*690*703 мм. Рабочие поверхности горки гладкие, остальные поверхности шероховатые. В нижней части ската должен быть радиус закругления не более 50 мм. Скат должен состоять из стартового участка длиной не менее 378 мм, участка скольжения длиной не менее 2231 мм и участка торможения длиной не менее 673 мм. Радиус между стартовым участком и скольжения должен быть не менее R=340 мм, радиус между участком скольжения и торможения должен быть не менее R=410 мм.
Угол наклона участка скольжения должен составлять тридцать семь градусов.
В плоскости крепления ската горки к площадке и нижней плоскости ската установлены гайки закладные М8.
Габаритные размеры ската в смонтированном положении должны быть не менее 2856*2123*703 мм.
К нижней плоскости ската устанавливается грунтозацеп «П-образной» формы из листа толщиной 4 мм.
Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 185 мм
Площадка должна изготавливаться из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм с габаритами 840х617 мм.
Лаз канатный должен быть изготовлен из крученого армированного полипропиленового атмосферостойкого каната (Ø16мм) и хомутов, с помощью которых лаз закрепляется на стойках.
Стойки и перекладины изготавливаются из трубы диаметром 57 мм и толщиной стенки 3 мм.
Сфера должна состоять из двух пластиковых полусфер, кронштейна металлического и заглушек. Они служат для стыковки между собой стоек и перекладин.
Боковины должны быть изготовлены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм с габаритами 1450х630 мм.
Панель должна быть изготовлены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм с габаритами 1058х751 мм. 
Монтаж элемента производится путем бетонирования стоек и грунтозацепов, согласно паспорту комплекса.

	
	
	Переход 2

	
	
	Переход 2 должен состоять из следующих элементов:
· сфера – 2 шт.
· перекладина – 2 шт.
· дуга – 1 шт.
· стойка – 2 шт.
· мост канатный – 1 шт.
Габариты перехода должны быть 3234х946х2484 мм.
Сфера должна состоять из двух пластиковых полусфер, кронштейна металлического и заглушек. Они служат для стыковки между собой дуги, стоек и труб.
Перекладины, дуги и стойки выполнены из стальной трубы диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм.
Мост состоит из канатных подвесов и четырех ступеней. 
К перекладинам мост прикреплен с помощью пластиковых хомутов.  Канатная сетка должна быть изготовлена из крученого армированного полипропиленового атмосферостойкого каната (Ø16мм). 
Ступени должны быть изготовлены из влагостойкой фанеры ФОФ толщиной 15 мм, длиной 705 мм и шириной 230 мм, ступени крепятся к канатам при помощи саморезов и винтов.
На концах каната через обжимаемую алюминиевую втулку присоединяться цепи, которые бетонируются согласно паспорту проекта. 
Монтаж производится путем бетонирования опор, согласно паспорту проекта.

	
	
	Ограждение

	
	
	Ограждение представляет собой конструкцию из трех стоек и перекладины. Все элементы выполнены из стальной трубы диаметром Ø33,5 и толщиной стенки 2,8 мм. Ограждение служит для безопасного пребывания на верхней панели шестигранника.


	
	
	Лаз 3

	
	
	Лаз 3 представляет собой конструкцию из лестницы, двух сфер и трубы.
Габариты лаза должны быть 1106х940х1567 мм.
Лестница должна состоять из сварной конструкции двух труб диаметром 57 мм и трубы 42 мм.
Сфера должна состоять из двух пластиковых полусфер, кронштейна металлического и заглушек. Они служат для стыковки между собой лестницы и трубы диаметром 57 мм.
Монтаж производится путем бетонирования лестницы, согласно паспорту проекта.


	
	
	Доска

	
	
	Доска должна быть выполнена из влагостойкой фанеры ФОФ толщиной 18 мм и габаритами 600х480 мм. Устанавливается при помощи хомутов.
Хомут представляет собой пластиковое изделие, состоящее из двух половинок и соединительных элементов.
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