


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Скамья 302-01.103.20-30
2. Место поставки и установки товара:
3. Описание объекта закупки:

	№
п/п
	Наименование Товара. 
Код ОКПД2. Изображение (при наличии)
	№
	Наименование характеристики
	Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 1
	
Скамья

[image: ]

*Примерный эскиз


	1. 
	Описание
	
	Скамья имеет простую и надежную сборно-разборную конструкцию. Она состоит из стоек, изготовленных из гнутых листов, и сиденья со спинкой. Сиденье представляет собой рамку из гнутых уголков и бруса, а спинка образована двумя дополнительными уголками с подлокотником и брусом.
Скамья предназначена для комфортного сиденья в общественных зонах: парках, скверах, пригородах, возле административных и жилых зданий.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Х 
	шт
	1

	
	
	2. 
	Материалы
	
	Пластина стойки (внешние) – стальной лист 3±0,2 мм.
Пластина стойки (внутренние) – стальной лист 3±0,2 мм.
Уголки спинки c подлокотником -  стальной лист 3±0,2 мм.
Рамка сиденья – стальной лист 2±0,2 мм.
Спинка и сиденье; подлокотник – клееный (срощенный брус) 30х60±5 мм.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	3. 
	Комплектация
	
	Пластина стойки (внешняя)
Пластина стойки (внутренняя)
Уголок спинки с подлокотником
Рамка сиденья
Брус сиденья и спинки
Брус подлокотника
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	4. 
	Габаритные Размеры:
Ширина
	мм.
	2000 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	5. 
	Габаритные Размеры:
Глубина
	мм.
	658 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	6. 
	Габаритные Размеры:
Высота 
	мм.
	924 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	7. 
	Назначенный срок службы
	лет
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	8. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	мес.
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	9. 
	Маркировочная табличка
	
	Количество: 1 шт., информация на маркировочной табличке: наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, разрешенная возрастная категория пользователя, заводской номер, выполнена из металла (алюминий)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Пластина стойки (внешняя)
	
	
	

	
	
	10. 
	Количество 
	шт.
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	11. 
	Длина
	мм.
	580±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	12. 
	Ширина
	мм.
	178±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	13. 
	Высота
	мм.
	450±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	14. 
	Материал 
	
	Стальной лист 3±0,5 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	15. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	16. 
	Метод установки
	
	Устанавливается на ровную бетонную площадку (или иную), крепится на 4 анкера не менее М12х120
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	17. 
	Особенности
	
	Стойки имеют трапециевидную форму. Располагаются с двух сторон от сиденья, и крепится к раме по 3 болта М10 с каждой стороны.
К полу (бетонное основание) стойки крепятся на анкера.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Пластина стойки (внутренняя)
	
	
	

	
	
	18. 
	Количество 
	шт.
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	19. 
	Длина
	мм.
	580±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	20. 
	Ширина
	мм.
	160±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	21. 
	Высота
	мм.
	430±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	22. 
	Материал 
	
	Стальной лист 3±0,5 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	23. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	24. 
	Метод установки
	
	Устанавливается на ровную бетонную площадку (или иную), крепится на 4 анкера не менее М12х120
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Уголок спинки с подлокотником
	
	
	

	
	
	25. 
	Количество 
	шт.
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	26. 
	Длина
	мм.
	619±5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	27. 
	Ширина
	мм.
	103±5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	28. 
	Высота
	мм.
	559±5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	29. 
	Материал 
	
	Стальной лист 3±0,5 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	30. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	31. 
	Метод установки
	
	Устанавливается между стойками и сиденьем
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	32. 
	Особенности
	
	Уголок имеет гиб для установки бруса подлокотника
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Рамка сиденья
	
	
	

	
	
	33. 
	Количество 
	шт.
	1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	34. 
	Длина
	мм.
	1637±10
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	35. 
	Ширина
	мм.
	420±10
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	36. 
	Высота
	мм.
	50±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	37. 
	Материал 
	
	Стальной лист 2±0,5 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	38. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	39. 
	Метод установки
	
	Крепится к стойкам при помощи болтов М10, по 3 с каждой стороны.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	40. 
	Особенности
	
	Сварная конструкция предназначена усиление жесткости и прочности скамьи. Имеет отверстия для установки брусков сиденья. 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Брус сиденья и спинки
	
	
	

	
	
	41. 
	Количество 
	шт.
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	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	42. 
	Длина
	мм.
	1635±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	43. 
	Ширина
	мм.
	60±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	44. 
	Высота
	мм.
	30±10
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	45. 
	Материал 
	
	Брус клееный (срощенный) 30х60
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	46. 
	Метод установки
	
	Для крепления к каркасу используется не менее 3 шурупов с шестигранной головой М6х30. 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Брус подлокотника
	
	
	

	
	
	47. 
	Количество 
	шт.
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	48. 
	Длина
	мм.
	480±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	49. 
	Ширина
	мм.
	60±5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	50. 
	Высота
	мм.
	30±5
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	51. 
	Материал 
	
	Брус клееный (срощеный) 30х60
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	52. 
	Метод установки
	
	Для крепления к каркасу используется не менее 3 шурупов с шестигранной головой М6х30.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
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