	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Песочница
Примерный эскиз
[image: R 109]
	Конструктивно песочница должна представлять собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из бортиков.
Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид.
[bookmark: _GoBack]Покрытие создает сильную износостойкую поверхность. 
Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена.  Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Монтаж производится путем бетонирования стоек, грунтозацепов или анкеров.

	
	
	Внешние размеры (с закрытыми крышками)

	
	
	Высота (мм) ± 20 мм
	219

	
	
	Длина (мм) ± 20 мм
	2055

	
	
	Ширина (мм) ± 20 мм
	2055

	
	
	Комплектация

	
	
	Стойка 1, шт.
	4

	
	
	Стойка 2, шт.
	4

	
	
	Накладка, шт.
	4

	
	
	Доска, шт.
	4

	
	
	Уголок
	8

	
	
	Крышка
	8

	
	
	Песочница

	
	
	Изделие должно представлять собой разноцветную песочницу размерами не менее 2055*2055 мм, состоящую металлических стоек 1 и стоек 2, которые должны бетонироваться. Стойки 1 должны быть из листовой стали толщиной не менее 2,5 мм. Лист должен быть согнут уголком, и должен иметь крепежные отверстия. Стойки 2 должны быть выполнены из листовой стали 4 мм. Стойки быть покрашены порошковой краской.
На стойки крепятся не менее четырех пластиковых досок (ограждения), Пластик ПНД толщиной 19 мм. Крепятся доски между собой с помощью полиамидных уголков (Полиамид П-12Б-20) на винтах не менее м8х30, гайках, шайбах. На каждую пластиковую доску сверху крепится по одному уголку из пластика ПНД толщиной 19 мм, таким образом в итоге должно быть не менее четырех уголков из пластика ПНД, толщиной 19 мм. 
Доски крепятся на полиамидные уголки (Полиамид П-12Б-20 или эквивалент). Полиамидные уголки должны закрываться полиамидной крышкой для исключения откручивания и для защиты резьбовой части крепежа, а также обеспечения безопасности для находящихся на изделии.
Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек на глубину не менее 250 мм.
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