


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Пергола 301.89.00
2. Место поставки и установки товара:
3. Описание объекта закупки:

	№
п/п
	Наименование Товара. 
Код ОКПД2. Изображение (при наличии)
	№
	Наименование характеристики
	Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 1
	
Скамья

[image: ]

*Примерный эскиз


	1. 
	Описание
	
	Пергола обладает простой и надежной сборно-разборной конструкцией, что обеспечивает её быстрый монтаж, демонтаж и транспортировку. Конструкция состоит из прочных стальных стоек и балок, а также панелей на основе сварной стальной рамы, обшитой деревянным брусом. Пергола предназначена для эффективной защиты от солнца и используется для благоустройства общественных зон: парков, скверов, пригородных территорий, а также пространств возле административных и жилых зданий.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Х 
	шт
	1

	
	
	2. 
	Материалы
	
	Труба 80х80х3 мм; 
Труба 40х40х1,5 мм;
Стальной лист 3,00±0,2 мм;
Стальной лист 4,0±0,2 мм.
Брусок клееный (срощенный) - экстра - сосна - 30х60
Труба Ø18х1,5мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	3. 
	Комплектация
	
	Панель 01
Панель 02
Панель 03
Балка
Стойка 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	4. 
	Габаритные Размеры:
Ширина
	мм.
	2000 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	5. 
	Габаритные Размеры:
Глубина
	мм.
	1800 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	6. 
	Габаритные Размеры:
Высота 
	мм.
	2700 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	7. 
	Назначенный срок службы
	лет
	10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	8. 
	Предельно допустимая нагрузка
	кг
	[bookmark: _GoBack]850
	
	
	
	

	
	
	9. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	мес.
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	10. 
	Маркировочная табличка
	
	Количество: 1 шт., информация на маркировочной табличке: наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, разрешенная возрастная категория пользователя, заводской номер, выполнена из металла (алюминий)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Панель 01
	
	
	

	
	
	11. 
	Количество 
	шт.
	1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	12. 
	Длина
	мм.
	1837±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	13. 
	Ширина
	мм.
	350±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	14. 
	Высота
	мм.
	50±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	15. 
	Материал 
	
	Брусок клееный (срощенный) - экстра - сосна - 30х60
Стальной лист 3,00±0,2 мм;
Труба 40х40х1,5 мм;
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	16. 
	Количество брусков
	шт.
	11
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	17. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	18. 
	Метод установки
	
	Крепление к стойке  осуществляется при помощи стандартных метизов.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	19. 
	Особенности
	
	Панель представляет собой сварной каркас, собранный из стальных уголков и пластин в сочетании с профильными трубами, с наружной обшивкой из деревянных брусков. Для крепления каждого бруска к раме используется не менее 3 шурупов с шестигранной головой М6х30.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Панель 02
	
	
	

	
	
	20. 
	Количество 
	шт.
	1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	21. 
	Длина
	мм.
	1837±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	22. 
	Ширина
	мм.
	1150±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	23. 
	Высота
	мм.
	50±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	24. 
	Материал 
	
	Брусок клееный (срощенный) - экстра - сосна - 30х60
Стальной лист 3,00±0,2 мм;
Труба 40х40х1,5 мм;
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	25. 
	Количество брусков
	шт.
	13
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	26. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	27. 
	Метод установки
	
	Крепление к стойке  осуществляется при помощи стандартных метизов.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	28. 
	Особенности
	
	Панель представляет собой сварной каркас, собранный из стальных уголков и пластин в сочетании с профильными трубами, с наружной обшивкой из деревянных брусков. Для крепления каждого бруска к раме используется не менее 3 шурупов с шестигранной головой М6х30.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Панель 03
	
	
	

	
	
	29. 
	Количество 
	шт.
	1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	30. 
	Длина
	мм.
	1837±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	31. 
	Ширина
	мм.
	1350±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	32. 
	Высота
	мм.
	50±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	33. 
	Материал 
	
	Брусок клееный (срощенный) - экстра - сосна - 30х60
Стальной лист 3,00±0,2 мм;
Труба 40х40х1,5 мм;
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	34. 
	Количество брусков
	шт.
	3
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	35. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	36. 
	Метод установки
	
	Крепление к стойке осуществляется при помощи стандартных метизов.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	37. 
	Особенности
	
	Панель представляет собой сварной каркас, собранный из стальных уголков и пластин в сочетании с профильными трубами, с наружной обшивкой из деревянных брусков. Для крепления каждого бруска к раме используется не менее 3 шурупов с шестигранной головой М6х30.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Балка
	
	
	

	
	
	38. 
	Количество 
	шт.
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	39. 
	Длина
	мм.
	1792±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	40. 
	Ширина
	мм.
	323±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	41. 
	Высота
	мм.
	81,5±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	42. 
	Материал 
	
	Труба 80х80х3 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	43. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	44. 
	Метод установки
	
	Крепление к стойке осуществляется при помощи стандартных метизов.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	45. 
	Особенности
	
	Балка выполнена в виде сварной конструкции из двух профильных труб, соединенных под углом 140°.Для крепления боковых панелей на стойке предусмотрены гайки-заклепки.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Стойка
	
	
	

	
	
	46. 
	Количество 
	шт.
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	47. 
	Длина
	мм.
	3620±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	48. 
	Ширина
	мм.
	390±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	49. 
	Высота
	мм.
	81,5±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	50. 
	Материал 
	
	Труба 80х80х3 мм
Стальной лист 4,0±0,2 мм.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	51. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	52. 
	Метод установки
	
	Бетонирование
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	53. 
	Особенности
	
	Стойка представляет собой сварную конструкцию, изготовленную из стального листа и профильных труб. На лицевой части стойки расположен сварной шов, который выполняет функцию отметки уровня земли, что существенно упрощает процесс монтажа и обеспечивает точную вертикальную установку. Для крепления боковых панелей на стойке предусмотрены гайки-заклепки.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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