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Габариты должны быть не менее (ДхШхВ), (7390х7110х2395). Зона безопасности (13300х14340) Качели коллективные должны представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для использования детьми. Качели должны состоять из 6 стоек, расположенных по периметру условного круга. Стойки крепятся к грунтозацепам. На стойки устанавливаются цельнометаллические балки, соединенные между собой и образующие окружность. Места стыка стоек и балок закрываются декоративными шарами. На балки между стойками подвешиваются качели цепные при помощи подвесов в кол 6шт.
Металлические детали должны быть с двухслойным покрытием: цинковый грунт + полимерная порошковая краска. 
Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Монтаж производится путем бетонирования стоек с грунтозацепами.
Балка
Балка представляет собой сварную конструкцию состоящей из трубы диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм и 2-х фланцев толщиной 8 мм. Фланцы имеют 4 отверстия Ø20 мм.
Стойка
Стойка представляет собой сварную конструкцию из трубы диаметром 108 мм толщиной стенки 4 мм, фланца для крепления к грунтозацепу и вертикальной пластины для крепления балок.
Грунтозацеп.
Грунтозацеп представляет собой сварную конструкцию из трубы диаметром 108 мм толщиной стенки 4 мм, фланца для крепления к стойке. 
Качели цепные
Качели цепные должна состоять из цепи сварной короткозвенной из оцинкованной стали категории 1а, толщиной звена не менее 6 мм. На поверхности цепи не допускаются трещины, ситовидная пористость, плены и расслоения, в местах сварки нет непроваров, расслоений, пор, раковин и трещин.
Сиденье в сборе имеет размеры 440х235х214. Сиденье представляет собой обрезиненный металлокаркас с амортизирующими бортиками сиденья, четырьмя боковыми перекладинами, ободом.
Система подвеса
Система подвеса представляет собой два подвеса из нержавеющей стали, которые позволяют жестко закрепить их на перекладине с помощью гайки и контргайки. Подвес предусматривает наличие осевых соединений с пластиковыми подшипниками, который позволяет подвешенным качелям совершать вращательные движения в нескольких степенях свободы. К подвесу в месте соединения подвеса и верхнего разветвления качелей-гнездо присоединяется отрезок цепи со специальным крюком, который вставлен в балку. Специальный крюк является страховочным.
Декоративный шар.
Декоративный шар состоит из двух пластиковых полусфер. Каждая полусфера устанавливается на стыки труб диаметром 108 мм и соединяется между собой болтами М10. На открытые отверстия, где нет труб устанавливаются заглушки.
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