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	1
	Игровой комплекс
Примерный эскиз
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	[bookmark: _GoBack]Габариты комплекса должны быть не менее (ДхШхВ), 6555 х 5375 х 3750 мм.
Изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ 34614.1-2019.
Комплекс должен представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для использования детьми. 
Конструктивно игровой комплекс должна быть выполнена в виде металлических стоек с присоединенными с помощью хомутов к площадкам и встраиваемым оборудованием: горки, лазы, ограждения, лестница, лаз канатный. 
Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид.
Детали из фанеры покрываются влагостойкой акриловой краской для наружных работ.
Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.
Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Монтаж производится путем бетонирования стоек, грунтозацепов или анкеров.
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	Площадка треугольная
	[image: cdf58309-629a-4ef5-a014-2b7066b9dd1d] 7шт

	
	
	Треугольная площадка состоит из каркаса и настила. Каркас треугольной площадки состоит из трех сваренных кронштейнов, вставок из трубы и полуотвода штампованного. Кронштейн каркаса имеет форму неполной буквы "Г" и изготовлен из листа толщиной 2,5 мм. Габариты согнутого кронштейна составляют 726х98х50 мм. В кронштейне имеются отверстия диаметром 12 мм для крепления встраиваемых элементов и отверстие диаметром 39 мм для крепления вставки из трубы.
Каркас площадки в сваренном виде представляет собой неполный треугольник. Габариты площадки в сваренном виде составляют 759х875х52,5 мм. Площадка в сборе с настилом имеет габариты 759х875х68 мм. Настил выполнен из фанеры толщиной 18 мм и имеет форму треугольника размерами 857х742 мм. На вершинах треугольника имеются фрезерованные пазы радиусом 55 мм и фрезерованные канавки глубиной 6 мм для установки на отводы.
Площадка в сборе имеет габариты по межосевому расстоянию между отводами 900х900 мм, что позволяет установить ее на стойки диаметром 76 мм с помощью пластиковых обойм.


	
	
	Лестница входная 1250
	[image: ] 1шт

	
	
	Лестница должна состоять из: перил, боковин, ступеней, бортов, вставок, отводов.
Боковины выполнены из фанеры ФСФ влагостойкой, толщиной не менее 18 мм Перила лестницы должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 32*2 мм). 
Ступени выполнены из пластиковой накладки, закрепленной к металлическому кронштейну.
Отводы выполнены из трубы размерами не менее Ø32 мм и толщиной стенки 2 мм.
Борт выполнен из фанеры ФСФ влагостойкой, толщиной не менее 18 мм
Вставки выполнены из фанеры ФСФ влагостойкой, толщиной не менее 18 мм
К боковинам крепятся ступени и перила при помощи резьбовых соединений. Борта крепятся к стойкам комплекса при помощи отводов. В целях соблюдения безопасных зазоров на застревание, к боковинам крепятся борт и накладки.
Лестница крепится к обоймам на стойках при помощи отводов и к площадке с помощью резьбовых соединений.

	
	
	Горка 1550 c 
грунтозацепом
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	Горка должна состоять из следующих элементов: связи; ската; бортов, грунтозацепов
Скат горки должен быть изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной не менее 1мм. В нижней части ската стальной лист должен быть изогнут с радиусом закругления не более 60 мм. На скате должны быть участки скольжения длиной не менее 2245 мм и торможения длиной не менее 680 мм, радиус гиба между которыми должен быть не менее r=450 мм.
Угол наклона участка скольжения должен составлять тридцать семь градусов.
Борта горки должны быть выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм
Скат горки опирается на опоры из фанеры толщиной не меньше 9мм, которые крепятся к бортам
Сверху на скат горки устанавливается плинтус, который крепится к борту горки болтовыми соединениями. Плинтус должен быть изготовлен из влагостойкой фанеры ФСФ 
Для создания жесткости конструкции к бортам горки должны быть закреплены 10 связей, изготовленные из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм в виде «П»- образной скобы и одна связь (крайняя) из листа толщиной не менее 4,0 мм. Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 120 мм.
Монтаж производится путем бетонирования грунтозацепов.

	
	
	Стойка
	10шт

	
	
	Стойка комплекса должна быть изготовлена из стальной трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками через каждые 150мм, для точной установки элементов комплекса по высоте. Канавки должны наносится методом холодного деформирования накатными роликами. Используются для фиксации обойм в виде двух стальных полухомутов, облитых пластиком, которые стягиваются между собой болтами. При помощи таких обойм к стойкам присоединяется четыре площадки и все встраиваемое оборудование комплекса.

	
	
	Ограждение 900 горки
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	Ограждение предназначено для безопасного попадания детей на горку. Ограждение должно состоять из защитного горизонтального ограничителя и защитных боковых вертикальных «щечек».
Каркас ограждения должен состоять из поперечины (горизонтального защитного ограничителя) длиной не менее 780 мм, изготовленной из металлической трубы размерами не менее 33,5*2,8 мм. С обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия диаметром 11 мм для последующего крепления посредством резьбового соединения отвода, изготовленного из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм, с помощью которого происходит фиксация ограждения к стойке комплекса.  отвод в виде двух стальных полуобойм, стягивается между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке, расположенные через определенные промежутки. В нижней части поперечины должны быть приварены по периметру прилегания два металлических ушка длиной не менее 55 мм для последующего крепления посредством угловых кронштейнов фанерных вставок ограждения, которые должны крепиться также к каркасу площадки.  Вставки высотой не менее 780 мм и шириной не менее 85 мм должны быть изготовлены из водостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм. К вставкам должны быть прикреплены защитные «щечки», изготовленный из водостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. Нижний край защитных «щечек» ограждения должен быть выполнен скошенным в соответствии с углом наклона горки и должен крепиться к бортовой конструкции горки. Габаритные размеры фанерного ограждения должны быть не менее 340*955 мм

	
	
	Ограждение 900 (перекладина)
	[image: ] 2шт

	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного входа на площадку со стороны лестницы вертикальной и лаза шеста и представляет собой поперечину длиной 780+-1мм, изготовленную из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм. С обеих сторон к поперечине крепятся отводы в виде двух стальных полуобойм, которые крепятся к обоймам стоек.

	
	
	Ограждение 900 (П- обр)
	[image: 919d2072-42c2-4630-82e2-ad53a5463a4e] 1шт

	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного входа на площадку. Представляет собой поперечину длиной 780+-1мм, изготовленную из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм. С обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия диаметром 11 мм для последующего крепления посредством резьбового соединения отвода, изготовленного из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм, с помощью которого происходит фиксация арки к стойке комплекса.  отвод в виде двух стальных полуобойм, стягивается между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке, расположенные через определенные промежутки. Две стойки должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 21,3 мм. Верхние и нижние части стоек должны быть поджаты до половины диаметра. Верхние части стоек должны быть приварены по периметру прилегания к поперечине. Нижние части стоек должны быть присоединены к каркасу площадки посредством резьбовых соединений. Расстояние между осями стоек должно составлять не менее 630+-10мм.

	
	
	Ограждение площадки
	[image: \\ZISO.local\WORK\Отделы\Конструкторы\А.Григорьев\101.122.00\Паспорт\Рис\Детали\Огр-26.00 Ограждение площадки.emf] 1шт      [image: \\ZISO.local\WORK\Отделы\Конструкторы\А.Григорьев\101.122.00\Паспорт\Рис\Детали\Огр-26.00-01 Ограждение площадки.emf] 1шт

	
	
	Ограждение устанавливается между площадками и должно состоять из: двух вставок из металлического листа толщиной 4 мм, пластины (фанера ФСФ 15 мм).
Ограждение крепится к верхней площадке с помощью резьбовых соединений и к нижней площадке при помощи вставок.

	
	
	Ограждение 900 (Бизиборд)
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	Ограждение должно состоять из: 4 кронштейнов, 4 отводов, панели (фанерной), бизиборда
Кронштейн должен представлять собой гнутую из стального листа толщиной 2,5мм деталь, позволяющую соединить цилиндрическую часть отвода с плоскостью фанеры
Отвод, должен быть изготовлен из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм, с помощью которого происходит фиксация ограждения к стойке комплекса; через обоймы в виде двух стальных полуобойм, облитых пластиком, стягивающихся между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке, расположенные через определенные промежутки
Панель из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.
Бизиборд крепится к панели с помощью резьбовых соединений.
Ограждение крепится к обоймам на стойках при помощи отводов.

	
	
	Ограждение 900
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	Ограждение устанавливается для безопасного нахождения детей на переходе и должно состоять из: двух кронштейнов, двух отводов, панели (фанерной)
Кронштейн должен представлять собой гнутую из стального листа толщиной 2,5мм деталь, позволяющую соединить цилиндрическую часть отвода с плоскостью фанеры
Отвод, должен быть изготовлен из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм, с помощью которого происходит фиксация ограждения к стойке комплекса; через обоймы в виде двух стальных полуобойм, облитых пластиком, стягивающихся между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке, расположенные через определенные промежутки
Панель из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.
Ограждение крепится к обоймам на стойках при помощи отводов и к площадке с помощью резьбовых соединений.

	
	
	Ограждение 900 (2)
	[image: 96447964-e664-4d23-b752-5b501b5ea4da] 1шт           [image: 685773f2-aa80-44ba-823c-22d5d59ccb4a] 1шт

	
	
	Ограждение должно состоять из: 4 кронштейнов, 4 отводов, панели (фанерной).
Кронштейн должен представлять собой гнутую из стального листа толщиной 2,5мм деталь, позволяющую соединить цилиндрическую часть отвода с плоскостью фанеры
Отвод, должен быть изготовлен из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм, с помощью которого происходит фиксация ограждения к стойке комплекса; через обоймы в виде двух стальных полуобойм, облитых пластиком, стягивающихся между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке, расположенные через определенные промежутки
Панель из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.
Ограждение крепится к обоймам на стойках при помощи отводов.

	
	
	Ограждение 900 (3)
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	Ограждение устанавливается для безопасного нахождения детей на переходе и должно состоять из: двух кронштейнов, двух отводов, панели (фанерной)
Кронштейн должен представлять собой гнутую из стального листа толщиной 2,5мм деталь, позволяющую соединить цилиндрическую часть отвода с плоскостью фанеры
Отвод, должен быть изготовлен из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм, с помощью которого происходит фиксация ограждения к стойке комплекса; через обоймы в виде двух стальных полуобойм, облитых пластиком, стягивающихся между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке, расположенные через определенные промежутки
Панель из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.
Ограждение крепится к обоймам на стойках при помощи отводов и к площадке с помощью резьбовых соединений.

	
	
	Ограждение 1800
	[image: \\ZISO.local\WORK\Отделы\Конструкторы\А.Григорьев\101.122.00\Паспорт\Рис\Детали\Огр-138.03 Ораждение 1800.emf] 2шт

	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного нахождения детей на переходе и должно состоять из: двух кронштейнов, двух отводов, панели (фанерной)
Кронштейн должен представлять собой гнутую из стального листа толщиной 2,5мм деталь, позволяющую соединить цилиндрическую часть отвода с плоскостью фанеры
Отвод, должен быть изготовлен из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм, с помощью которого происходит фиксация ограждения к стойке комплекса; через обоймы в виде двух стальных полуобойм, облитых пластиком, стягивающихся между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке, расположенные через определенные промежутки
Панель из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.
Ограждение крепится к обоймам на стойках при помощи отводов и к площадке с помощью резьбовых соединений.

	
	
	Панель
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	Панель устанавливается для безопасного нахождения детей на площадке и должно состоять из: двух кронштейнов, двух отводов, панели (фанерной)
Кронштейн должен представлять собой гнутую из стального листа толщиной 2,5мм деталь, позволяющую соединить цилиндрическую часть отвода с плоскостью фанеры
Отвод, должен быть изготовлен из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм, с помощью которого происходит фиксация ограждения к стойке комплекса; через обоймы в виде двух стальных полуобойм, облитых пластиком, стягивающихся между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке, расположенные через определенные промежутки
Панель из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.
Ограждение крепится к обоймам на стойках при помощи отводов и к площадке с помощью резьбовых соединений.

	
	
	Панель (2)
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	Панель должно состоять из: 3 кронштейнов, 3 отводов, панели, вставки
Кронштейн должен представлять собой гнутую из стального листа толщиной 2,5мм деталь, позволяющую соединить цилиндрическую часть отвода с плоскостью фанеры
Отвод, должен быть изготовлен из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм, с помощью которого происходит фиксация крыши к стойке комплекса; через обоймы в виде двух стальных полуобойм, облитых пластиком, стягивающихся между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке, расположенные через определенные промежутки
Панель из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. Вставки- декоративные элементы из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм
Вставки крепятся к панели с помощью резьбовых соединений.
Крыша крепится к обоймам на стойках при помощи отводов.

	
	
	Переход 1800 
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	Переход должна состоять из каркаса, настила и крепежных элементов. Настил должен быть выполнен из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм. Настил представляет собой прямоугольник 1800*900 мм(+-10мм) с вырезанными по углам сегментами. Настил должен крепиться к каркасу посредством болтовых соединений. Размеры площадки должны быть не более 1800*900 мм

	
	
	Лаз канатный
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	Лаз должен предоставлять собой канатную сетку в виде трапеции, по которой возможен подъем на одну из площадок комплекса с нулевого уровня игрового комплекса. Размеры – 1800х810х1700мм. Канатная сетка должна быть изготовлена из крученого армированного полипропиленового атмосферостойкого каната (Ø16мм).
Нижняя часть сетки бетонируется; верхняя – закрепляется на площадке с помощью резьбовых соединений.

	
	
	Лаз круговой (вертикальный)
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	Лаз должен состоять из следующих элементов:
- стойка лаза – 2 шт.; 
- поручень – 4 шт.;
- скоба лаза – 8 шт.,
Поручни и скобы лаза должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 26,8*2,8 мм. 
Поручни должны быть согнута в виде буквы «П» с радиусами гиба не более r=50 мм. Два горизонтальных отрезка поручней должны быть длиной не более 355 мм в длину, расстояние между осями двух горизонтальных отрезков поручня должно быть не менее 300мм. 
Скобы лаза должны быть согнута в виде буквы «П» с радиусами гиба не более r=50 мм. Два горизонтальных отрезка скоб должны быть не более 355 мм в длину, расстояние между осями двух вертикальных отрезков поручня должно быть не менее 555 мм. Оба конца скобы на расстоянии 50 мм от торцов должны быть обжаты до диаметра не более 20,5 мм для последующей установки в торцы поручней и закрепления посредством резьбовых соединений. Оба торца поручней лаза должны быть приварены к стойке лаза. 
Скобы должны соединять между собой стойки лаза следующим образом: один из торцов скобы должен быть соединен посредством резьбового соединения с торцом поручня одной из стоек, второй торец скобы должен быть соединен посредством резьбового соединения с торцом аналогично расположенного поручня второй стойки. Следующая скоба должна соединять посредством резьбовых соединений свободные торцы поручней лазов.
Стойка лаза должна состоять из верхней и нижней части. Верхняя часть стойки лаза должна быть изготовлена из металлической трубы размерами не менее 48*3 мм длиной не менее 1490 мм в виде буквы «Г», верхний горизонтальный участок должен быть длиной не менее 690 мм, вертикальный участок не менее 825 мм. На расстоянии не более 70 мм от нижнего торца верхней стойки лаза металлическая труба должна быть обжата для последующего соединения с нижними стойками лаза. К каждой стойке лаза верхней части должны быть присоединены по одному поручню. Соединять верхние части стоек лаза должны две скобы. Нижняя часть стойки лаза должна быть изготовлена из металлической трубы размерами не менее 48*3 мм длиной не менее 1680 мм. К каждой стойке лаза нижней части лаза кругового вертикального должны быть приварены по три поручня. Стойки лаза нижней части должны быть соединены между собой шестью скобами. Нижний поручень должен быть расположен на расстоянии не более 100 мм от нижнего торца стойки лаза. 
Габаритны размеры лаза не менее 1040*780*2525 мм.

	
	
	Лаз круговой (наклонный)
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	Лаз должен состоять из следующих элементов:
- поручень лаза – 2 шт.; 
- поручень – 6 шт.;
- угольник лаза наклонного – 2 шт.;
- дуга – 2 шт.;
- скоба лаза – 6 шт.
Поручень лаза состоять из металлической трубы   размерами не менее 40*3 мм (наружный диаметр 48мм) длиной не менее 1700 мм. К каждому поручню лаза должны быть приварены по три поручня, изготовленных из металлической трубы размерами не менее 20*2,8 мм длиной 926 мм, которая должна быть согнута в виде буквы «П» с радиусами гиба не более r=50 мм. Прямой горизонтальный отрезок поручня должен составлять не менее 173 мм, два вертикальных отрезка поручней должны быть не более 277 мм в длину, расстояние между осями двух вертикальных отрезков поручня должно быть не менее 300мм. Поручни должны быть приварены к трубе вертикально, с внутренней её стороны по месту прилегания, крайний поручень -  на расстоянии не более 64 мм от торца поручня лаза; расстояние между осями соседних поручней должно быть не более 300 мм.
Нижние скобы лаза должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 20*2,8 мм длиной 1182 мм, которая должна быть согнута в виде буквы «П» с радиусами гиба не более r=50 мм. Прямой горизонтальный отрезок скобы должен составлять не менее 428 мм, два вертикальных отрезка поручней должны быть не более 277 мм в длину, расстояние между осями двух вертикальных отрезков поручня должно быть не менее 555 мм. Оба конца скобы на расстоянии 50 мм от торцов должны быть обжаты до диаметра не более 20,5 мм для беспроблемной установки в поручни двух соседних поручней лазов и закрепляться посредством резьбовых соединений. 
Для присоединения к каркасу площадки в оба поручня лаза с одного конца устанавливаются и закрепляются посредством резьбовых соединений нижние части двух дуг, изготовленные из   металлической трубы размерами не менее 40*3 мм.  Для беспроблемной установки в поручни лазов нижние части этих дуг на расстоянии 80 мм от торцов должны быть обжаты до диаметра не более 40 мм.
Дуги должны быть изогнуты под углом 55 градусов. Верхние части дуг должны быть присоединены к каркасу площадки посредством резьбовых соединений.
Для присоединения к грунтозацепам в нижние торцы обоих поручней лаза устанавливаются и закрепляются посредством резьбовых соединений угольники лаза, изготовленные из   металлической трубы размерами не менее 40*3 мм.  Для беспроблемной установки в поручни лазов верхние части угольников на расстоянии 80 мм от торцов должны быть обжаты до диаметра не более 40 мм.
Нижние части угольников устанавливаются в грунтозацепы и закрепляются посредством резьбовых соединений.
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