	№ п/п
	Наименование товара
	Кол-во
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Песочница
Примерный эскиз
[image: R 109]
	1
	Конструктивно песочница должна представлять собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из бортиков.
Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид.
[bookmark: _GoBack]Покрытие создает сильную износостойкую поверхность. 
Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена.  Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Монтаж производится путем бетонирования стоек, грунтозацепов или анкеров.

	
	
	
	Внешние размеры (с закрытыми крышками)

	
	
	
	Высота (мм) ± 20 мм
	215

	
	
	
	Длина (мм) ± 20 мм
	1504

	
	
	
	Ширина (мм) ± 20 мм
	1504

	
	
	
	Комплектация

	
	
	
	Стойка, шт.
	4

	
	
	
	Накладка, шт.
	4

	
	
	
	Доска, шт.
	2

	
	
	
	Доска, шт.
	2

	
	
	
	Уголок
	8

	
	
	
	Крышка
	8

	
	
	
	Песочница

	
	
	
	Изделие должно представлять собой разноцветную песочницу размерами не менее 1504*1504 мм, состоящую из не менее четырех металлических стоек, которые должны бетонироваться. Стойки должны быть из листовой стали (ГОСТ 16523-97) толщиной не менее 2,5 мм. Лист должен быть согнут уголком, и должен иметь крепежные отверстия. Должен быть покрашен порошковой краской. 
На стойки крепятся не менее четырех пластиковых досок (ограждения), Пластик ПНД толщиной 19 мм. Доски должны крепиться между собой с помощью полиамидных уголков (Полиамид П-12Б-20) на винтах не менее м8х30. На каждую пластиковую доску сверху крепится по одному уголку из пластика ПНД толщиной 19 мм, таким образом в итоге должно быть не менее четырех уголков из пластика 19 мм. 
Доски с уголками должны соединяться через полиамидные уголки (Полиамид П-12Б-20 или эквивалент). Полиамидные уголки должны закрываться полиамидной крышкой для исключения откручивания и для защиты резьбовой части крепежа, а также обеспечения безопасности для находящихся на изделии.
Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек на глубину не менее 260 мм.
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