


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Тренажер уличный «Для реабилитации ног» 207.54.00
2. Место поставки и установки товара:
3. Описание объекта закупки:

	№
п/п
	Наименование Товара. 
Код ОКПД2. Изображение (при наличии)
	№
	Наименование характеристики
	Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Тренажер уличный
« Для реабилитации ног»

[image: Титульный лист]






 
	1. 
	Описание
	
	
Тренажер должен представлять собой устойчивую конструкцию, стойку с рукоятями, кинематически связанными с подножками.
.

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Х
 
	шт
	1

	
	
	2. 
	Материалы
	
	Сталь листовая толщина не менее 2,5 мм, металлическая труба, диаметром не менее 42 мм. Толщина стенки, не менее 2,8 мм. Рукоятки выполнены из пластиката.  Материал подножек – полиамид, устойчивый к ультрафиолету, влажности, а также обладает морозоустойчивостью.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	3. 
	Комплектация
	
	Стойка тренажера с рукоятью и подножками и защитными шторками, 
Опоры для ног, 
Рукоятки.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	4. 
	Габаритные Размеры:
Длина
	мм.
	750 ± 50
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	5. 
	Габаритные Размеры:
Ширина 
	мм.
	701 ± 50
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	6. 
	Габаритные Размеры:
Высота 
	мм.
	1263 ± 50
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	7. 
	Возрастная группа
	лет
	Не менее 14
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	8. 
	Назначенный срок службы
	лет
	5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	9. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	мес.
	12
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	10. 
	Оценка соответствия ТР ЕАЭС 042/2017
	
	Документ соответствия Техническому регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» ТР ЕАЭС 042/2017
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	11. 
	Маркировочная табличка
	
	информация об ограничениях по массе и росту занимающихся.
	Значение характеристики не может изменяться 
	
	
	

	






	
	12. 
	Метод установки
	
	Изделие должно крепиться анкерными болтами к бетонному основанию или раме. Отверстия под анкерные болты закрываются пластиковыми заглушками для обеспечения безопасности и эстетического внешнего вида.
	участником закупки
	
	
	

	
	
	13. 
	Анкерные болты бетонируются на глубину
	мм.
	Не менее 400
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	2
	Стойка тренажера
	
	
	

	
	


[image: стойка]
	14. 
	Описание
	
	Стойка тренажера представляет собой конструкцию, состоящую из платформы, корпуса листового. Весь корпус соединен между собой заклепками сталь-сталь 6х12. Стойка состоит из платформы и корпуса. Между собой платформа                    с корпусом соединена при помощи болтов и гаек М10. Внутри корпуса установлена система рычагов связывающая рукоять с подножками, окна через которые опоры подножек входят в корпус закрыты шторками из листового металла толщиной не менее 2 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	[bookmark: _GoBack]
	
	

	
	
	15. 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	16. 
	Количество крепежных отверстий платформы для крепления анкерами
	шт.
	4
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	17. 
	Материал и толщина стенок несущих стенок и боковин
	мм.
	Сталь, не менее 2,5
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	18. 
	Материал и толщина платформы
	мм
	Сталь, не менее 4
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	19. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	20. 
	Способ соединения
	
	Стенки и боковины соединяются друг с другом при помощи стальных заклепок, диаметром не менее 6 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	21. 19
	Особенности
	
	Рукоять и подножки соединены между собой кинематически и закрыты защитными шторками.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	Опора для ног
	
	
	

	3
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	22. 
	Конструкция опоры для ног и материалы
	
	   Опора для ног должна быть изготовлена из пластика, конструкция в виде прямоугольника со скругленными углами, радиус скругления по углам – не менее 35мм. Габариты опоры не менее 380х150 мм высотой не менее 35 мм. Опора имеет бортики для противодействия выскальзыванию ног, высота бортиков не менее 12 мм, бортики выполнены с 3-х краев, один край свободен от бортика, имеет проем длиной не менее 130 мм. Лицевая поверхность опоры имеет специальный узор, выступающий на высоту 0,5 мм, который позволяет обеспечить устойчивое положение пользователя на тренажере. В конструкции опоры предусмотрены 4 гайки М8, которые встроены в конструкцию опоры и выполнены при изготовлении опоры методом литья. Под гайки выполнено утолщение материала в виде цилиндрической части диаметром 34 мм, которое позволяет установить опору на любую плоскую площадку или плоскую поверхность. Гайки расположены на расстоянии межосевом 90 и 200 мм по ширине и длине опоры соответственно. На оборотной стороне опоры выполнены ребра жесткости толщиной 3 мм.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	Рукоятка
	
	
	

	4
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	Конструкция рукоятки и материалы
	
	
	
	
	
	

	
	
	23. 
	
	
	Пластиковая рукоятка, длина рукоятки не менее 100 мм, диаметр рукоятки в месте обхвата не менее 39 мм. Рукоятка имеет посадочное отверстием диаметром не менее 32мм. На рукоятке имеются выступы высотой не менее 0.5 мм, радиусом не менее 1,5 мм, расположены по диаметру и по длине с интервалами.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ     1.   Наименование объекта закупки:  Тренажер уличный « Для реабилитации ног »   207 . 5 4 . 0 0   2.   Место поставки и установки товара:   3.   Описание объекта закупки:    

№   п/п  Наименование  Товара.    Код ОКПД2.  Изображение (при  наличии)  №  Наименование  характеристики  Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого  товара установленным заказчиком требованиям)  Инструкция по  заполнению  характеристик в  заявке  Обоснование  необходимости  включения  дополнительной  информации, не   содержащейся в  КТРУ  Един ица  изме рения  Кол иче ство  

Ед.  изм.  Значение характеристики  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1  Т ренажер   уличный   «   Для реабилитации  ног »                      1.    Описание     Т ренажер   должен представлять собой устойчивую конструкцию,  стойку с  рукоятями,  кинематически связанными с   п одножками.   .    Значение  характеристики не  может изменяться  участником закупки  Х      шт  1  

2.    Материалы   Сталь листовая толщина не менее 2,5 мм,  металлическая труба, диаметром не  менее 42 мм. Толщина стенки, не  менее 2,8 мм.   Рукоятк и   выполнен ы   из  пластиката .    Материал  подножек   –   полиамид , устойчив ый   к ультрафиолету,  влажности, а также обладает морозоустойчивостью.  Значение  характеристики не  может изменяться  участником закупки  

3.    Комплектация   Стойка   тренажера   с рукоятью и подножками и защитными шторками,    Опоры для ног,     Рукоятки.  Значение  характеристики не  может изменяться  участником закупки  

4.    Габаритные   Размеры:   Длина  мм.  750   ±  50  Участник закупки  указывает в заявке  конкретное значение  характеристики  

5.    Габаритные  Размеры:   Ширина   мм.  7 01   ± 50  Участник закупки  указывает в заявке  конкретное значение  характеристики  

6.    Габаритные  Размеры:   Высота   мм.  1 263   ±  50  Участник закупки  указывает в заявке  конкретное значение  характеристики  

7.    Возрастная  группа  лет  Не менее  14  Участник закупки  указывает в заявке  конкретное значение  характеристики  

8.    Назначенный срок  службы  лет  5  Значение  характеристики не  может изменяться  участником закупки  

9.    Гарантийный срок  эксплуатации  мес.  12  Участник закупки  указывает в заявке  конкретное значение  характеристики  

10.    Оценка  соответствия ТР  ЕАЭС 042/2017   Документ соответствия Техническому регламенту Евразийского экономического  союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» ТР ЕАЭС  042/2017  Значение  характеристики не 

