	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	
	Одиночный окоп для стрельбы и метания гранат
Примерный эскиз
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	Конструктивно одиночный окоп для стрельбы и метания гранат
 должна представлять собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из металлических и фанерных элементов.  
Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Монтаж производится путем бетонирования стоек.

	
	
	Внешние размеры

	
	
	Длина, ±20 мм
	2198

	
	
	Ширина, ±20 мм
	1030

	
	
	Высота, ±20 мм
	600

	
	
	[bookmark: _GoBack]Критическая высота падения (для ударопоглощающего покрытия), мм – 600 мм

	
	
	Комплектация

	
	
	Стенка передняя, шт.
	1

	
	
	Стойка задняя, шт.
	2

	
	
	Уголок 1, шт.
	2

	
	
	Уголок 2, шт.
	4

	
	
	Поперечина, шт.
	2

	
	
	Лежак, шт.
	1

	
	
	Накладка боковая, шт.
	2

	
	
	Накладка передняя, шт.
	1

	
	
	Стенка передняя 

	
	
	Стенка передняя должна представлять собой металлическую сварную конструкцию, состоящую из двух стоек из профильных труб квадратного сечения со сторонами 60х60 мм и длиной 900 мм, соединенные между собой металлическим уголком, изготовленным из листового металла толщиной 2,5 мм. Конструкция усилена двумя стяжками из профильных труб прямоугольного сечения 40х25. Верхние торцы стоек должны быть заглушены листом металла толщиной 4 мм. К нижней стороне стоек должны быть приварены грунтозацепы из листового металла со сторонами 100х100 и толщиной 4 мм.
Габариты: 1040х908х100 

	
	
	Стойка задняя

	
	
	Стойка задняя должна представлять собой металлическую сварную конструкцию, состоящую из двух стоек из профильных труб квадратного сечения со сторонами 60х60 мм и длиной 437 мм, соединенные между собой металлическим уголком, изготовленным из листового металла толщиной 2,5 мм. Конструкция усилена двумя металлическими косынками толщиной 4 мм. К нижней стороне стоек должны быть приварены грунтозацепы из листового металла со сторонами 100х100 и толщиной 4 мм.
Габариты: 1035х444х100

	
	
	Уголок 1

	
	
	Уголок 1 должен быть изготовлен из листового металла толщиной 2,5 мм. На уголке 1 должны иметься 16 отверстий диаметрами 9 мм.
Габариты: 2122,5х62,5х62,5

	
	
	Уголок 2

	
	
	Уголок 2 должен быть изготовлен из листового металла толщиной 2,5 мм. На уголке 2 должны иметься 2 отверстия диаметрами 9 мм.
Габариты: 57х57х50

	
	
	Поперечина

	
	
	Поперечина должна представлять собой согнутый П-образный профиль из листового металла толщиной 2,5 мм. 
Габариты: 995х135х62,5

	
	
	Лежак

	
	
	Лежак должен быть изготовлен из фанеры ФОФ-Б-С1,I/I,Е1,15 ТУ 5513-002-93222532-2013. Размеры 2182,5х100х15. В лежаке должны иметься 12 отверстий диаметром 10 мм.

	
	
	Накладка боковая

	

	
	Накладка боковая должна быть изготовлена из фанеры ФОФ-Б-С1,I/I,Е1,15 ТУ 5513-002-93222532-2013. Размеры 505х526х15. В накладке должны иметься 4 отверстия диаметром 10 мм.




	
	
	Накладка передняя

	
	
	Накладка передняя должна быть изготовлена из фанеры ФОФ-Б-С1,I/I,Е1,15 ТУ 5513-002-93222532-2013. Размеры 1000х526х15. В накладке должны иметься 4 отверстия диаметром 10 мм.
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