	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Ящик
Примерный эскиз
[image: R 305]
	[bookmark: _GoBack]Внешние размеры (в статичном положении с закрытой крышкой)

	
	
	Длина, мм (±20 мм)
	1490

	
	
	Ширина, мм (±20 мм)
	500 (без учета петли)

	
	
	Высота, мм (±20 мм)
	452

	
	
	Комплектация

	
	
	Стенка продольная, шт. 
	2

	
	
	Стенка боковая, шт.
	2

	
	
	Дно, шт.
	1

	
	
	Крышка, шт.
	1

	
	
	Уголок, шт.
	4

	
	
	Кронштейн, шт. 
	5

	
	
	Пластина, шт. 
	1

	
	
	Описание конструкции

	
	
	Ящик предназначен для установки в веранду для хранения игрушек. Может эксплуатироваться под навесом веранд. 
Соответствует требованиям современного дизайна, отвечает требованиям безопасности пользователя. 
Изделия сопровождаются паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию.
Металлические детали должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. 
Детали из фанеры окрашены краской «НОРДИКА» на основе акрилата и покрыты лаком «ТЕКНОКОАТ». Покрытие создает сильную износостойкую поверхность.
Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.

	
	

	
	Стенка продольная
[image: 5312f2a9-29f8-46fe-a688-6db374fd14f4]
	Стенка продольная представляет собой лист фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм. Габариты – длина не менее 1490 мм, ширина не менее 432 мм. Лист фанеры должен иметь покрытие влагостойкой краской для наружных работ. 
Стенка имеет отверстия под кронштейны для скрепления с стенкой боковой и дном с помощью резьбовых соединений.
Стенка не должна иметь заусенцев, не должно быть острых кромок

	
	Стенка боковая
[image: 1a447c8b-3cbc-4bea-af15-fb53a018c803]
	Стенка боковая представляет собой лист фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм. Габариты – длина не менее 500 мм, ширина не менее 4322 мм. Лист фанеры должен иметь покрытие влагостойкой краской для наружных работ. 
Стенка имеет отверстия под кронштейны для скрепления с стенками продольными и дном с помощью резьбовых соединений.
Стенка не должна иметь заусенцев, не должно быть острых кромок

	
	Дно
[image: c2b89a88-68cc-48b4-957f-df6bd11e3c62]
	Дно представляет собой лист фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм. Габариты – длина не менее 1380 мм, ширина не менее 500 мм. Лист фанеры должен иметь покрытие влагостойкой краской для наружных работ. 
Дно имеет отверстия под кронштейны для скрепления с стенками боковыми и продольными с помощью резьбовых соединений.
Дно не должно иметь заусенцев, не должно быть острых кромок

	
	Крышка
[image: 8cd09391-c06e-432b-adb1-e5a7e5e4e728]
	Крышка представляет собой лист фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм. Габариты – длина не менее 1490 мм, ширина не менее 500 мм. Лист фанеры должен иметь покрытие влагостойкой краской для наружных работ. 
Также на крышке может быть нанесено декоративное изображение на лицевой стороне методом УФ-печати. 
Крышка имеет отверстия для крепления петель.
Крышка не должна иметь заусенцев, не должно быть острых кромок

	
	Уголок
[image: a60d9ae9-9767-4e9b-8e03-81e0d8d35c33]
	Уголок выполнен из стального листа толщиной не менее 2,5 мм. Он согнут в виде уголка со сторонами не менее 50х50 мм. Длина уголка не менее 430 мм. Нижняя стенка уголка имеет отгиб со скруглением по углу не менее 25 мм радиусом. В нижней стенке имеется отверстием диаметром не менее 5 мм. На стенках уголка выполнены отверстия диаметром не менее 10 мм. По два отверстия на каждой стенке уголка выполнены на расстоянии – не менее 12,5 мм от верхней части и не менее чем на 400 мм между осями отверстия.

	
	Кронштейн
[image: 662da890-395b-4d9a-96c3-2ad42a1e8458]
	Кронштейн выполнен в виде уголка габаритами не менее 55х55 мм из листа толщиной не менее 2,5 мм. В уголке на стенках выполнены пазы габаритами не менее 10,5х16,5 мм. Один паз на одной стороне расположен горизонтально, другой на другой стороне расположен вертикально относительно первого. Уголок имеет скосы под углом не менее 30 градусов с радиусом закругления полки не менее 20 мм. 

	
	Пластина
[image: 6702e24d-bb71-4a86-a38a-eb2244cc7768]
	Пластина выполнена из листа толщиной не менее 2,5 мм, габаритами не менее 100х50 мм. В пластине выполнены отверстия диаметром не менее 20 мм. Два отверстия выполнены на расстоянии не менее 15 мм от торца до оси двух отверстий. Два отверстия располагаются на расстоянии не менее 30 мм друг от друга по осям отверстий. Верхнее отверстие выполнено на расстоянии не менее 64,5 мм от двух нижних. Верхняя часть пластины со стороны одного отверстия имеет скосы под углом 30 градусов с радиусом закругления не менее 20 мм. 
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