	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Игровой комплекс
Romana 101.77.00

Примерный эскиз

[image: ]
	Конструктивно игровой комплекс должна быть выполнена в виде металлических стоек с присоединенными с помощью хомутов площадками и встраиваемым оборудованием: горки, лазы, ограждения, крыши. 
Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид.
Детали из фанеры окрашены влагостойкой акриловой краской. Покрытие создает сильную износостойкую поверхность. 
Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена.  Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.
Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Монтаж производится путем бетонирования стоек, грунтозацепов или анкеров.

	
	
	Внешние размеры

	
	
	Длина, ±20 мм
	3957

	
	
	Ширина, ±20 мм
	3498

	
	
	Высота, ±20 мм
	2384

	
	
	Комплектация

	
	
	Площадка 900 мм, шт.
	2

	
	
	Лестница входная 950мм, шт.
	1

	
	
	Горка 950 мм, шт.
	1

	
	
	Стойка, шт.
	4

	
	
	Ограждение горки, шт.
	1

	
	
	Лаз шест, шт.
	1

	
	
	Ограждение (с площадки), шт.
	1

	
	
	Ограждение 900, шт. 
	1

	
	
	Ограждение площадки, шт.
	1

	
	
	Лестница, шт.
	1

	
	
	Арка, шт. 
	1

	
	
	Лаз выгнутый, шт. 
	1

	
	
	Площадка 900 мм

	
	
	Площадка должна состоять из каркаса, настила и крепежных элементов. Настил должен быть выполнен из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм. Настил представляет собой квадрат 900*900 мм(±10мм) с вырезанными по углам сегментами. Настил должен крепиться к каркасу посредством не менее восьми болтовых соединений. Размеры площадки должны быть не более 900*900 мм

	
	
	Лестница входная 950 мм

	
	
	Лестница должна состоять из:
- перила – 2 шт.
- боковина – 2 шт.,
- ступень – 5 шт.,
- борт - 1 шт.
Габариты лестницы должны быть 786*1250*1715 мм (+-20мм). Перила лестницы должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 32*2 мм длиной не менее 1500 мм (в развернутом состоянии). К перилам при помощи резьбовых соединений должны крепиться боковины ромбовидной формы, изготовленные из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. В боковинах должны быть расположены три декоративных овальных отверстия размерами не менее 60*380 мм. Габаритные размеры боковин не менее 750*1690 мм. Ступени размерами не более 170*500 мм должны быть изготовлены из полиэтилена НД. Ступени должны крепиться к металлическим кронштейнам посредством резьбовых соединений. Кронштейны должны быть изготовлены из металлического листа толщиной не менее 2 мм, длина кронштейнов не менее 502 мм, ширина не менее 110 мм. Кронштейны должны крепиться к боковинам лестницы посредством резьбовых соединений. В целях безопасности, для исключения случаев застревания одежды и частей тела ребенка между площадкой и последней ступенью должен быть установлен вертикальный борт размерами не менее 65*610 мм, изготовленный из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 18 мм, закрывающий отверстие между ступенями.

	
	
	Горка 950 мм

	
	
	Горка должна состоять из следующих элементов:
- скат – 1 шт.;
- грунтозацепа – 1 шт.
- крепежа.
 Скат горки должен иметь литую полую конструкцию из LLDPE линейного полиэтилена низкой плотности общими габаритами не менее 2080*394*703 мм. Рабочие поверхности горки гладкие, остальные поверхности шероховатые. В нижней части ската должен быть радиус закругления не более 50 мм. Скат должен состоять из стартового участка длиной не менее 378 мм, участка скольжения длиной не менее 1253 мм и участка торможения длиной не менее 444 мм. Радиус между стартовым участком и скольжения должен быть не менее R=340 мм, радиус между участком скольжения и торможения должен быть не менее R=260 мм.
Угол наклона участка скольжения должен составлять тридцать семь градусов.
В нижней плоскости ската установлены гайки закладные М8.
Габаритные размеры ската в смонтированном положении должны быть не менее 1840*992*703 мм.
К нижней плоскости ската устанавливается грунтозацеп «П-образной» формы из листа толщиной 4 мм.
Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 150 мм.
Грунтозацеп горки, монтируемый к горке представляет собой стальной согнутый лист с габаритами 55х340х600 мм и толщиной 4 мм Монтаж производится путем бетонирования грунтозацепа.

	
	
	Стойка

	
	
	[bookmark: _GoBack]Стойки комплекса должны быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками через каждые 150мм, для точной установки элементов комплекса по высоте. Канавки должны наносится методом холодного деформирования накатными роликами. Используются для фиксации хомутов и обойм в виде двух стальных полухомутов, облитых пластиком, которые стягиваются между собой болтами. При помощи таких обойм к стойкам присоединяется площадка 900

	
	
	Ограждение 900 мм горки

	
	
	Должно представлять собой панель из листа HDPE толщиной не менее 19 мм. Панель должна иметь габаритные размеры 833*157 мм. В панели должны быть выполнены 2 овальных отверстия размерами 135*50 мм.
Панель должна крепиться к стойкам с помощью пластиковых хомутов.
Крепление к горке должно быть выполнено с помощью резьбового соединения к закладным гайкам в горке.

	
	
	Лестница 1

	
	
	Лестница должна состоять из двух стальных вертикальных стоек длиной не менее 2660мм, не более 2665 мм, изготовленных из металлической трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм. Стойки должны быть соединены между собой тремя перекладинами, изготовленными из металлической трубы диаметром не менее 26,8 мм. Оба конца перекладин должны быть поджаты до половины диаметра и приварены по периметру прилегания между стоек. Расстояние между осями перекладин должно быть не более 300 мм. Расстояние от торца стоек до оси нижней перекладины должно быть 850 мм. Расстояние между вертикальными стойками должно быть не более 824 мм.
Верхние торцы стоек должны быть закрыты пластиковыми заглушками. На нижних концах стоек должны быть установлены крышки из оцинкованной стали.

	
	
	Лаз шест

	
	
	Лаз должен состоять из следующих элементов:
- стойка – 1 шт.;
- скоба 1 – 5 шт.;
- скоба 2 – 1 шт.
Габаритные размеры лаза должны быть не менее 1026*430*1975 мм.
Центральная стойка лаза длиной не менее 2397 мм, не более 2402 мм должна быть изготовлена из металлической трубы размерами не менее 25*2,8 мм. В верхней части стойки должен быть вырез радиусом не менее 17 мм и приварена по периметру прилегания к скобе 2 посередине. Скоба 2 представляет собой изогнутую в виде буквы «П» трубу длиной не менее 1336 мм, длина центральной части скобы должна составлять не менее 935 мм, длина боковых частей не менее 290 мм, длина между осями боковых частей должна составлять 900 мм, радиус гиба должен составлять не более 100 мм.  Скобы 1 должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 20*2,8 мм. Скоба 1 должна представлять собой изогнутую в виде буквы «П» трубу длиной не менее 820 мм, длина центральной части скобы 1 должна составлять не менее 327 мм, длина боковых частей не менее 306 мм, длина между осями боковых частей должна составлять 300 мм, радиус гиба должен составлять не более 50 мм. На торцах скоб 1 должны быть вырез радиусом не менее 17 мм. Скобы 1 приварены к центральной стойке по периметру прилегания в одной плоскости с противоположных сторон стойки, расстояние между осью скобы 2 и осью верхней скобы 1 не должно превышать 300 мм.

	
	
	Арка

	
	
	Арка устанавливается для безопасного входа на площадку со стороны лаза выгнутого и состоит из каркаса арки и каната. Каркас должен быть изготовлен из металлической трубы длиной не менее 1030 мм диаметром не менее 33,5 мм с толщиной не менее 2,8 мм в виде арки, длина вертикальных отрезков должна составлять не менее 700 мм, верхняя часть должна иметь внутренний радиус не более 300 мм. На вертикальных отрезках арки должны быть приварены по два вварыша на расстоянии не более 600 мм от осей друг от друга, изготовленные из металлической трубы длиной не менее 65 мм диаметром не менее 33,5 мм с толщиной не менее 2,8 мм.  На вварышах на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены сквозные отверстия диаметром не менее 10 мм для последующего крепления посредством резьбового соединения хомута, с помощью которого происходит фиксация арки к стойке комплекса.  Хомуты стягивается между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке, расположенные через определенные промежутки.
К верхней радиальной части арки посередине прикрепляется скоба, изготовленная из металлического прута диаметром не менее 8 мм, к которой крепится обжатый в верхней части канат длиной не менее 3000 мм.

	
	
	Лаз выгнутый

	
	
	Лаз должен состоять из следующих элементов:
- боковина левая – 1 шт.;
- боковина правая – 1 шт.;
- ступень – 23 шт.;
Габаритные размеры лаза должны быть не менее 1867*664*2037 (над землей) мм.
Боковины состоят из:
- опора – 1 шт.,
- стойка 1 – 1 шт.,
- стойка 2 – 1 шт.,
- стойка 3 – 1 шт.,
- поручень – 1 шт.
Опора должна быть изготовлена из металлической профильной трубы размерами не менее 40*25*2 мм. Начальные вертикальные прямые отрезки опор длиной не более 134 мм должны устанавливаться в грунтозацепы и закрепляться посредством резьбовых соединений. Далее опоры боковин должны иметь дугообразную форму с габаритными размерами 1700*1350 мм. Верхние концы опор должны быть присоединены к каркасу площадки посредством резьбовых соединений. К верхним частям опор боковин должны быть приварены по периметру прилегания металлические планки, посредством которых лаз выгнутый должен крепиться к каркасу площадки болтовыми соединениями.
 К опорам должны крепиться поручни дугообразной формы, изготовленные из металлической трубы размерами не менее 25*2,8 мм, с габаритными размерами не более 1615*1595 мм. Верхние концы поручней должны присоединяться к вварышам арки посредством резьбовых соединений. 
Поручень и опора боковин должны быть соединены тремя стойками, изготовленными из металлической трубы размерами не менее 25*2,8 мм. Нижняя стойка должна быть длиной не более 375 мм, средняя стойка – не менее 673 мм, верхняя стойка – не менее 775 мм.  Верхние концы стоек должны быть поджаты до половины диаметра и приварены по периметру прилегания к поручням, нижние концы стоек должны быть присоединены к опоре.
Размеры между осями двух параллельных поручней должно быть не менее 630 мм.
Ступени размерами не более 100*750 мм, не более 102*750 мм должны быть изготовлены из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 30 мм. Ступени должны закрепляться на опорах боковин посредством не менее двух болтовых соединений каждая. Расстояние между осями боковин в готовом лазе должно быть не более 530 мм.

	
	
	Ограждение (с площадки)

	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного входа на площадку со стороны лестницы вертикальной и лаза шеста и представляет собой поперечину длиной 747±1мм, изготовленную из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм. С обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия диаметром 9 мм для последующего крепления посредством резьбового соединения хомутов, с помощью которых происходит фиксация ограждения к стойке комплекса. Две стойки длиной 757±1 мм должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 21,3 мм. В верхней части стойки должен быть выполнен вырез радиусом не менее 17 мм. Верхние части стоек должны быть приварены по периметру прилегания к поперечине. Нижние части стоек должны быть присоединены к каркасу площадки посредством резьбовых соединений. Расстояние между осями стоек должно составлять не менее 630±10мм.

	
	
	Ограждение 900

	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного нахождения детей на площадке и должно состоять из боковины и двух хомутов.
Боковина должна соединяться с хомутами резьбовыми соединениями.
Боковина, изготовленная из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. Боковина должна иметь размеры не менее 768*815 мм. В центре боковины должно быть выполнено овальное отверстие высотой не менее 300 мм и шириной не менее 80 мм.
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