	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Оборудование уличное
Примерный эскиз
[image: R 057]
	Внешние размеры 

	
	
	Длина, мм (±70 мм)
	9315

	
	
	Ширина, мм (±70 мм)
	7804

	
	
	Высота, мм (±70 мм)
	2253

	
	
	Комплектация

	
	
	Сфера 57, шт.
	26

	
	
	Полусфера 57, шт.
	14

	
	
	Горка 1250, шт.
	1

	
	
	Носовая часть, шт.
	1

	
	
	Канатный лаз крайний, шт. 
	2

	
	
	Канатный лаз центральный, шт.
	2

	
	
	Лаз канатный подъем сдвоенный, шт. 
	3

	
	
	Полусфера 57, шт. 
	8

	
	
	Хвостовая часть, шт. 
	1

	
	
	Лаз-труба, шт.
	2

	
	
	Панель с отверстием, шт. 
	2

	
	
	Описание конструкции

	
	
	Оборудование уличное должно представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для развивающих занятий на открытом воздухе.
Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ 34614.1-2019. 
Изделие должно крепиться анкерными болтами к бетонному основанию или раме, либо должно иметь крепление в виде забетонированных закладных труб. Изделие должно быть антивандальным.
Минимальный радиус закругления выступающих элементов изделия, доступных пользователю - не менее 3 мм.
Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ 34614.1-2019 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции.
Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками.
Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. Анкерные болты либо крепежные изделия должны быть оцинкованы. 
Каждое оборудование согласно ГОСТ 34614.1-2019 комплектуется табличкой информационной, на которой должна быть нанесена информация о производителе, месяце и годе изготовления, обозначение изделия.

	
	Сфера 57

	
	
	Сфера должна состоять из двух пластиковых полусфер, кронштейна металлического и заглушек. 
Полусферы представляют собой корпусную деталь в виде пустотелой полусферы диаметром не менее 205 мм и высотой от плоскости до вершины радиуса не менее 102 мм. Внутри полусферы расположены ребра жесткости и посадочные места отверстий. Для скрепления двух полусфер между собой выполнены 4 отверстия диаметрами не менее 9,2 мм, которые расположены на расстоянии не менее 100 мм по осевом. 
Кронштейн металлический выполнен из листа металлического толщиной не менее 2,5 мм. Представляет собой деталь крестообразной формы с полусферическими радиусными частями по четырем краям, радиусы не менее 28,5 мм. В радиусных частях выполнены отверстия-пазы размерами не менее 40х12 мм, всего 4 шт. Отверстия-пазы расположены от края крестообразных окончаний на расстоянии не менее 22 мм и расположены длинной стороной перпендикулярно крестообразным окончанием, которые позволяют регулировать угол установки кронштейна. 
Отверстия под крепления пластиковых полусфера закрываются заглушками из пластика, диаметром не менее 25 мм по наружному бортику. Заглушка представляет собой деталь в виде цилиндра, усеченного с высокой стороной размером не менее 34 мм и низкой стороной размером не менее 9 мм. 

	
	Горка 1250

	
	
	Горка 1250 должна состоять из следующих элементов:
- скат – 1 шт.;
- грунтозацепа – 1 шт.
- крепежа.
Скат горки должен иметь литую полую конструкцию из LLDPE линейного полиэтилена низкой плотности общими габаритами не менее 2950*685*703 мм. Рабочие поверхности горки гладкие, остальные поверхности шероховатые. В нижней части ската должен быть радиус закругления не более 50 мм. Скат должен состоять из стартового участка длиной не менее 378 мм, участка скольжения длиной не менее 1730 мм и участка торможения длиной не менее 510 мм. Радиус между стартовым участком и скольжения должен быть не менее R=340 мм, радиус между участком скольжения и торможения должен быть не менее R=410 мм.
Угол наклона участка скольжения должен составлять тридцать семь градусов.
Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 185 мм.
В плоскости крепления ската горки к площадке и нижней плоскости ската установлены гайки закладные М8.
Габаритные размеры ската в смонтированном положении должны быть не менее 2333*1820*703 мм.
К нижней плоскости ската устанавливается грунтозацеп «П-образной» формы из листа толщиной 4 мм.

	
	Полусфера

	
	
	Полусфера должна состоять из пластиковой полусферы, кронштейна металлического и заглушек. 
Полусфера представляет собой корпусную деталь в виде пустотелой полусферы диаметром не менее 205 мм и высотой от плоскости до вершины радиуса не менее 98 мм. Внутри полусферы расположены ребра жесткости и посадочные места отверстий. 
Кронштейн металлический выполнен из листа металлического толщиной не менее 4 мм. Габариты 170х100 мм высотой не менее 59 мм. Кронштейн выполнены в виде усеченной окружности с вырезами и отогнутыми бортами. Борты имеют загнутые края друг к другу под углом 120 градусов. 
Отверстия под крепления пластиковой полусферы закрываются заглушками из пластика, диаметром не менее 25 мм по наружному бортику. Заглушка представляет собой деталь в виде цилиндра, усеченного с высокой стороной размером не менее 34 мм и низкой стороной размером не менее 9 мм

	
	Канатный лаз крайний

	
	
	Канатный лаз состоит из перекрестно-пересекающихся канатных отрезков, соединенных между собой. Канатная сетка должна быть изготовлена из крученого армированного полипропиленового атмосферостойкого каната (Ø16мм). Канат соединяется в девяти местах при помощи пластиковых хомутов к трубам диаметрам 57 мм.

	
	Канатный лаз центральный

	
	
	Канатный лаз состоит из перекрестно-пересекающихся канатных отрезков, соединенных между собой. Канатная сетка должна быть изготовлена из крученого армированного полипропиленового атмосферостойкого каната (Ø16мм). Канат соединяется в шестнадцати местах при помощи пластиковых хомутов к трубам диаметрам 57 мм.

	
	Лаз канатный подъем сдвоенный

	
	
	Лаз должен предоставлять собой канатную конструкцию из четырех параллельных вертикальных канатных отрезков, попарно которые соединены двумя канатными стяжками и две канатные стяжки соединены между собой еще одной стяжкой по центру. Канатная сетка должна быть изготовлена из крученого армированного полипропиленового атмосферостойкого каната (Ø16мм).
Нижняя часть сетки бетонируется; верхняя – закрепляется трубах диаметром 57 мм с помощью пластиковых хомутов.

	
	Хвостовая часть

	
	
	Площадка должна состоять из каркаса, настила и крепежных элементов. Настил должен быть выполнен из пластика ПНД толщиной не менее 19 мм. Настил представляет собой квадрат 900*600 мм(+-10мм) с вырезанными по углам сегментами. Настил должен крепиться к каркасу посредством не менее восьми болтовых соединений. Размеры площадки должны быть не более 900*600 мм

	
	Носовая часть

	
	
	Выполнена из двух боковин, настила, стяжек и пластиковой панели. Боковины выполнены из пластика ПНД толщиной не менее 19 мм, размерами не менее 2150х1450 мм. В боковине выполнено фигурное отверстие, с радиусами закругления не менее 100 мм. 
Между двумя боковинами прикреплены перекладины из трубы 32х2 мм длиной не менее 1014 мм. Концы трубы обжаты до плоскости, загнуты на 90 градусов, в загнутых частях выполнены отверстия диаметрами не менее 8,5 мм. Всего в носовой части используются 5 стяжек. 
Настил выполнен из пластика ПНД толщиной не менее 19 мм, размерами не менее 1800х1014 мм. 

	
	Панель с отверстием

	
	
	Панель состоит из пластиковой панели и двух грунтозацепов. Пластиковая панель выполнена габаритами не менее 987х1450 мм из пластика ПНД толщиной не менее 19 мм. В пластиковой панели выполнено отверстие размерами не менее 600 мм. Отверстие расположено по центру панели, на расстоянии не менее 800 мм от нижней части панели. Верхние углы панели имеют скругления радиусами не менее 105 мм. 

	
	Лаз-труба

	
	
	Лаз-труба выполнен из пластиковых панелей и гофрированной трубы.  Гофрированная труба представляет собой лаз, с внутренним диаметром не менее 500 мм, длиной не менее 900 мм. Наружный диаметр гофры не менее 580 мм. Труба должна быть изготовлена с резом посередине впадины, с отсутствием заусенцев и острых кромок. Материал изготовления трубы гофрированной – полиэтилен низкого давления (либо эквивалент) имеющий повышенную стойкость к УФ-излучению и предназначенный для установки в уличных условиях. Труба гофрированная должна крепиться к фанерным элементам с внутренней стороны с помощью четырех пластиковых хомутов, которые охватывают гофру и удерживают ее.
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