	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Детский игровой комплекс
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	Горка предназначена для размещения в детских дошкольных учреждениях, на территориях парков, дворовых территориях и местах общественного отдыха с целью организации досуга и гармоничного развития детей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. Соответствуют требованиям современного дизайна, отвечают требованиям безопасности пользователя, заложенным в Европейских нормах и ГОСТах РФ. Производятся в соответствии со стандартом ISO 9001-2015. Все применяемые материалы имеют гигиенические сертификаты и разрешены к применению при изготовлении продукции для детей. Изделие должно состоять из лаза канатного, с помощью которого можно попасть на площадку с выходом на горку, и горки h=1550 мм. Площадка должна иметь ограждения, обеспечивающие безопасное нахождение детей на игровом изделии. Сама горка должна иметь стартовую площадку, полосу скольжения и полосу торможения. Изделия сопровождаются паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. 
Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью, что предотвращает коррозию металла.
Детали из фанеры окрашены краской на основе акрилата. Покрытие создает сильную износостойкую поверхность.
Крепление всех элементов конструкции осуществляется при помощи болтовых соединений с применением фиксатора резьбы, исключающих возможность их демонтажа без применения специальных инструментов.
Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными антивандальными заглушками из полиэтилена.  Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Монтаж должен производиться бетонированием стоек на глубину не менее 600 мм

	
	
	Внешние размеры

	
	
	Длина, мм 
	3914

	
	
	Ширина, мм
	1016

	
	
	Высота, мм
	2655 

	
	
	Комплектация

	
	
	Горка 1550, шт.
	1

	
	
	Площадка, шт.
	1

	
	
	Лаз канатный, шт.
	1

	
	
	Стойка, шт.
	4

	
	
	Перекладина, шт.
	2

	
	
	Сфера, шт.
	6

	
	
	Боковина, шт.
	2

	
	
	Панель, шт.
	1

	
	
	
Изделие должно быть антивандальным. Антивандальность обеспечивается прочностью конструкции и использованием устойчивых к повреждениям (износу) материалов. Сферы, используемые в лазах и переходах, представляют собой крепежный элемент шарообразной формы, наружная оболочка которых выполнена из антивандального материала (ПНД ГОСТ 16338-77 «Полиэтилен низкого давления. Технические условия»). Благодаря своей конструкции, формы шара, они предотвращают застревание элементов одежды и получение травм. Демонтаж этих элементов без специального инструмента невозможен. 
Конструкция изделия должна быть без выступов и заусенцев, углы и края закруглены. Минимальный радиус закругления 3 мм.
Качество поставляемой продукции соответствует требованиям стандартов, технических условий, установленных для данного вида продукции, в том числе должно соответствовать требованиям: ГОСТ 34614.1 -2019 «Оборудование и покрытия игровых площадок. Общие требования безопасности и методы испытаний»; ГОСТ 34614.3 -2019 «Оборудование и покрытия игровых площадок.  Дополнительные требования безопасности и методы испытаний горок»; 
Соответствует требованиям технического регламента в форме сертификации в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» ТР ЕАЭС 042/2017.
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	Горка 1550

	
	
	Горка должна состоять из следующих элементов:
- скат – 1 шт.;
- грунтозацепа – 1 шт.
- крепежа.
Скат горки должен иметь литую полую конструкцию из LLDPE линейного полиэтилена низкой плотности общими габаритами не менее 3550*690*703 мм. Рабочие поверхности горки гладкие, остальные поверхности шероховатые. В нижней части ската должен быть радиус закругления не более 50 мм. Скат должен состоять из стартового участка длиной не менее 378 мм, участка скольжения длиной не менее 2231 мм и участка торможения длиной не менее 673 мм. Радиус между стартовым участком и скольжения должен быть не менее R=340 мм, радиус между участком скольжения и торможения должен быть не менее R=410 мм.
Угол наклона участка скольжения должен составлять тридцать семь градусов.
В плоскости крепления ската горки к площадке и нижней плоскости ската установлены гайки закладные М8.
Габаритные размеры ската в смонтированном положении должны быть не менее 2856*2123*703 мм.
К нижней плоскости ската устанавливается грунтозацеп «П-образной» формы из листа толщиной 4 мм.
Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 185 мм

	
	
	Площадка

	
	
	Площадка должна изготавливаться из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм с габаритами 840х617 мм.


	
	
	Лаз канатный

	
	
	Лаз канатный должен быть изготовлен из крученого армированного полипропиленового атмосферостойкого каната (Ø16мм) и хомутов, с помощью которых лаз закрепляется на стойках.

	
	
	Стойки

	
	
	Стойки изготавливаются из трубы диаметром 57 мм и толщиной стенки 3 мм.


	
	
	Перекладины

	
	
	Перекладины изготавливаются из трубы диаметром 57 мм толщиной стенки 3 мм и соединены со стойками при помощи сферы.

	
	
	Лаз 2

	
	
	Сферы состоят из двух пластиковых полусфер, металлического кронштейна и заглушек, которые служат для стыковки между собой стоек и перекладин диаметром 57 мм.

	
	
	Боковина

	
	
	Боковины должны быть изготовлены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм с габаритами 1450х630 мм

	
	
	Панель

	
	
	Панель должна быть изготовлены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм с габаритами 1058х751 мм. 
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