	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Ворота
Примерный эскиз
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	Ворота футбольные предназначены для установки на территориях спортивных и игровых зон, зон отдыха для активных игр и физических тренировок. Могут эксплуатироваться круглогодично.
Ворота футбольные соответствует требованиям современного дизайна, отвечает требованиям безопасности пользователя, заложенным в Европейских нормах и ГОСТах РФ. Производятся в соответствии со стандартом ISO 9001-2008.  Все применяемые материалы имеют гигиенические сертификаты и разрешены к применению при изготовлении продукции для детей.
Изделие должно сопровождаться паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию.
Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях.  Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид.
Выступающие крепежные элементы закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.
Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Монтаж ворот футбольных производится путем бетонирования стаканов или стоек в грунт в колодец глубиной не менее 650 мм.

	
	
	Внешние размеры

	
	
	Высота (надземная) (мм) ±50 мм
	2076

	
	
	Длина (мм) ±50 мм
	5152

	
	
	Ширина (мм) ±50 мм
	1580

	
	
	Комплектация

	
	
	Перекладина, шт.
	1

	
	
	Стойка, шт.
	2

	
	
	Стяжка, шт.
	1

	
	
	Сетка, шт.
	1

	
	
	Стакан, шт
	4

	
	
	Крышка, шт.
	4

	
	
	Стойка

	
	
	Стойки боковые (левая и правая) должны быть изготовлены в зеркальном отражении и должны состоять каждая из основной стойки, укосины и перемычки.  Основная стойка длиной не менее 2580 мм должна быть изготовлена из металлической трубы размерами не менее 76*2,0 мм. К верхнему торцу основной стойки должен быть приварен по всему периметру прилегания верхний торец укосины, которая должна быть изготовлена из гнутой металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм, укосина должна быть выполнена в виде буквы «Г». В нижней части конструкции между укосиной и основной стойкой (перпендикулярно основной стойке и укосине) на расстоянии не более 585 мм от нижнего торца основной стойки должна быть приварена по всему периметру прилегания перемычка, изготовленная из металлической профильной трубы длиной не менее 1470 мм размерами не менее 25*40*2,0 мм. Для обеспечения жесткости соединения углы между перемычкой и основной стойкой и укосиной и основной стойкой должны быть усилены привариванием между ними по периметру прилегания треугольной косынки, изготовленной из металлического листа толщиной не менее 4 мм со сторонами от прямого угла не менее 75 мм и не менее 44 мм. К основной стойке и к перемычке должны быть приварены прутки диаметром 6,5мм длиной 1600мм и 1290мм с зазором для последующего крепления сетки. Для последующего крепления при помощи резьбовых соединений верхней перекладины к стойке верхний конец последней должен быть обжат до диаметра 71мм на длину 85мм и должно быть обработано отв. Ø 12мм

	
	
	Перекладина

	
	
	Перекладина должна состоять из трубы и двух втулок, которые должны быть приварены к перекладине перпендикулярно ей по всему периметру прилегания. Втулки длиной не менее 166 мм, изготовленные из металлической трубы размером не менее 76*2,0 мм, должны устанавливаться на обжатые части стоек посредством резьбовых соединений. Перекладина должна быть изготовлена из металлической трубы длиной не менее 5148 мм диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 3,5 мм. К перекладине должен быть приварен пруток диаметром 6,5мм длиной 5076мм с зазором для последующего крепления сетки.

	
	
	Стяжка

	
	
	Стяжка должна соединять две стойки, должна крепиться между перемычками стоек на уровне земли резьбовыми соединениями. Стяжка длиной не менее 5051 мм, должна быть изготовлена из профильной металлической трубы размером не менее 25*40*2,5 мм длиной не менее 5043 мм с приваренными по торцам фланцами размерами 120х25 изготовленных из металлического листа толщиной не менее 4 мм. К трубе должен быть приварен пруток диаметром 6,5мм длиной 4963мм с зазором для последующего крепления сетки.

	
	
	Сетка

	
	
	Сетка капроновая на ширину ворот 5,0 м (высоту 2,0 м). Диаметр шнура сетки – 2,2 мм.

	
	
	Стакан

	
	
	Стаканы предназначены для бетонирования. Два стакана под трубу Ø33,5 мм (укосина стойки) состоят из трубы диаметром не менее 42,3 мм длиной не менее 398 мм с приваренным к одному торцу фланцем, изготовленным из металлического листа толщиной не менее 2 мм в виде круга диаметром не менее 55 мм.  Два стакана под трубу Ø76 мм (основная стойка) состоят из трубы диаметром не менее 88,5 мм длиной не менее 585 мм с приваренным к одному торцу фланцем, изготовленным из металлического листа толщиной не менее 3 мм в виде круга диаметром не менее 100 мм.

	
	
	Крышка

	
	
	Крышки предназначены для установки на стаканы при снятых воротах. Две крышки должны быть изготовлены из трубы диаметром не менее 33,5 мм длиной не менее 50 мм с приваренным с одного торца фланцем, который должен быть изготовлен из металлического листа толщиной не менее 2 мм в виде круга диаметром не менее 55 мм. Две крышки должны быть изготовлены из трубы диаметром не менее 76 мм длиной не менее 50 мм с приваренным с одного торца фланцем, который должен быть изготовлен из металлического листа толщиной не менее 3 мм в виде круга диаметром не менее 100 мм. 
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