


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Тренажер уличный «Для реабилитации рук» 207.56.00
2. Место поставки и установки товара:
3. Описание объекта закупки:

	№
п/п
	Наименование Товара. 
Код ОКПД2. Изображение (при наличии)
	№
	Наименование характеристики
	Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Тренажер уличный
«Для реабилитации рук»

[image: Титульный лист]






 
	1. 
	Описание
	
	
Тренажер должен представлять собой устойчивую конструкцию, стойку с вращающимися дисками с рукоятями с регулируемой нагрузкой.


	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Х
 
	шт
	1

	
	
	2. 
	Материалы
	
	Сталь листовая толщина не менее 2,5 мм, металлическая труба, диаметром не менее 42 мм. Толщина стенки, не менее 2,8 мм. Рукоятки выполнены из пластиката.  Материал дисков – лист ПНД 20 мм, устойчивый к ультрафиолету, влажности, а также обладает морозоустойчивостью.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	3. 
	Комплектация
	
	Стойка тренажера,
Диски с рукоятками в сборе, 
Рукоятки.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	4. 
	Габаритные Размеры:
Длина
	мм.
	739 ± 50
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	5. 
	Габаритные Размеры:
Ширина 
	мм.
	622 ± 50
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	6. 
	Габаритные Размеры:
Высота 
	мм.
	1098 ± 50
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	7. 
	Возрастная группа
	лет
	Не менее 14
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	8. 
	Назначенный срок службы
	лет
	5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	9. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	мес.
	12
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	10. 
	Оценка соответствия ТР ЕАЭС 042/2017
	
	Документ соответствия Техническому регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» ТР ЕАЭС 042/2017
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	11. 
	Маркировочная табличка
	
	информация об ограничениях по массе и росту занимающихся.
	Значение характеристики не может изменяться 
	
	
	

	






	
	12. 
	Метод установки
	
	Изделие должно крепиться анкерными болтами к бетонному основанию или раме. Отверстия под анкерные болты закрываются пластиковыми заглушками для обеспечения безопасности и эстетического внешнего вида.
	участником закупки
	
	
	

	
	
	13. 
	Анкерные болты бетонируются на глубину
	мм.
	Не менее 400
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	2
	Стойка тренажера
	
	
	

	
	


[image: стойка]
	14. 
	Описание
	
	Стойка тренажера представляет собой конструкцию, состоящую из платформы, корпуса листового. Весь корпус соединен между собой заклепками сталь-сталь 6х12.  Между собой платформа с корпусом соединена при помощи болтов и гаек М10.

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	1

	
	
	15. 
	Количество крепежных отверстий платформы для крепления анкерами
	шт.
	4
	
	
	
	

	
	
	16. 
	Материал и толщина стенок несущих стенок и боковин
	мм.
	Сталь, не менее 2,5
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	17. 
	Материал и толщина платформы
	мм
	Сталь, не менее 4
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	18. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	19. 
	Способ соединения
	
	Стенки и боковины соединяются друг с другом при помощи стальных заклепок, диаметром не менее 6 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]
	
	20. 19
	Особенности
	
	Диски с рукоятями между собой не имеют кинематической связи
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	Диски с рукояткой
	
	
	

	4
	[image: диск в сборе]
	21. 
	Конструкция диска с рукояткой
	
	Диск выполнен из пластика ПНД толщиной не менее 20 мм и диаметром не менее 390 мм. В диске по центру выполнено сквозное отверстие диаметром не менее 39 мм. К диску присоединена вращающаяся рукоятка из полиамида. Габариты рукоятки не менее 40х100 мм. Рукоятка установлена на периферии диска на кронштейне на стальной оси на двух пластиковых подшипниках. Кронштейн установлен на диске при помощи трех винтов и трех гаек не менее М8. 
Также к диску присоединен механизм нагрузки – фрикцион. Представляет собой сборную конструкцию из диска конусного металлического диаметром не менее 116 мм и толщиной не менее 31 мм, с конусом высотой не менее 23 мм и внутренним диаметром не менее 89 мм. Конус металлический прижимается к диску-фрикциону из полиамида, который выполнен габаритами диаметром не менее 129 мм, толщиной не менее 27 мм, с посадочным конусом внутри с углом не менее 60 градусов и внешним диаметром не менее 114 мм. Вращением втулки, которая установлена на оси с резьбой происходит прижим диска-конического к диску-фрикциону, в связи с чем создается усилие при вращении.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	2




image3.emf

image1.emf

image2.emf


ТЕХНИЧЕСКОЕ 


ОПИСАНИЕ


 


 


1.


 


Наименование объекта закупки: 


Тренажер уличный «


Для


 


реабилитации


 


рук


»


 


207


.


5


6


.


0


0


 


2.


 


Место поставки и установки товара:


 


3.


 


Описание объекта закупки:


 


 


№


 


п/


п


 


Наименование Товара. 


 


Код ОКПД2. 


Изображение (при 


наличии)


 


№


 


Наименование 


характеристики


 


Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого 


товара установленным заказчиком требованиям)


 


Инструкция по 


заполнению 


характеристик в 


заявке


 


Обоснование 


необходимости 


включения 


дополнительной 


информации, не


 


содержащейся в 


КТРУ


 


Един


ица 


изме


рения


 


Кол


иче


ство


 


Ед. 


изм.


 


Значение характеристики


 


1


 


2


 


3


 


4


 


5


 


6


 


7


 


8


 


9


 


10


 


1


 


Т


ренажер


 


уличный


 


«


Для 


реабилитации 


рук


»


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1.


 


 


Описание


 


 


 


Тренажер


 


должен представлять собой устойчивую конструкцию, 


стойку с 


вращающимися дисками с рукоятями с регулируемой нагрузкой.


 


 


 


Значение 


характеристики не 


может изменяться 


участником закупки


 


Х


 


 


 


шт


 


1


 


2.


 


 


Материалы


 


 


Сталь листовая толщина не менее 2,5 мм, 


металлическая труба, диаметром не 


менее 42 мм. Толщина стенки, не 


менее 2,8 мм.


 


Рукоятк


и


 


выполнен


ы


 


из 


пластиката


. 


 


Материал 


дисков


 


–


 


лист ПНД 20 мм


, устойчив


ый


 


к ультрафиолету, 


влажности, а также обладает морозоустойчивостью.


 


Значение 


характеристики не 


может изменяться 


участником закупки


 


3.


 


 


Комплектация


 


 


Стойка


 


тренажера


,


 


Диски с 


рукоят


ками в сборе


, 


 


Рукоятки.


 


Значение 


характеристики не 


может изменяться 


участником закупки


 


4.


 


 


Габаритные


 


Размеры:


 


Длина


 


мм.


 


7


39


 


± 


50


 


Участник закупки 


указывает в заявке 


конкретное значение 


характеристики


 


5.


 


 


Габаритные 


Размеры:


 


Ширина 


 


мм.


 


622


 


± 50


 


Участник закупки 


указывает в заявке 


конкретное значение 


характеристики


 


6.


 


 


Габаритные 


Размеры:


 


Высота 


 


мм.


 


1


098


 


± 


50


 


Участник закупки 


указывает в заявке 


конкретное значение 


характеристики


 


7.


 


 


Возрастная группа


 


лет


 


Не менее 


14


 


Участник закупки 


указывает в заявке 


конкретное значение 


характеристики


 


8.


 


 


Назначенный срок 


службы


 


лет


 


5


 


Значение 


характеристики не 


может изменяться 


участником закупки


 


9.


 


 


Гарантийный срок 


эксплуатации


 


мес.


 


12


 


Участник закупки 


указывает в


 


заявке 


конкретное значение 


характеристики


 


10.


 


 


Оценка 


соответствия ТР 


ЕАЭС 042/2017


 


 


Документ соответствия Техническому регламенту Евразийского экономического 


союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» ТР ЕАЭС 


042/2017


 


Значение 


характеристики не 




ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ     1.   Наименование объекта закупки:  Тренажер уличный « Для   реабилитации   рук »   207 . 5 6 . 0 0   2.   Место поставки и установки товара:   3.   Описание объекта закупки:    

№   п/ п  Наименование Товара.    Код ОКПД2.  Изображение (при  наличии)  №  Наименование  характеристики  Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого  товара установленным заказчиком требованиям)  Инструкция по  заполнению  характеристик в  заявке  Обоснование  необходимости  включения  дополнительной  информации, не   содержащейся в  КТРУ  Един ица  изме рения  Кол иче ство  

Ед.  изм.  Значение характеристики  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1  Т ренажер   уличный   « Для  реабилитации  рук »                      1.    Описание     Тренажер   должен представлять собой устойчивую конструкцию,  стойку с  вращающимися дисками с рукоятями с регулируемой нагрузкой.      Значение  характеристики не  может изменяться  участником закупки  Х      шт  1  

2.    Материалы   Сталь листовая толщина не менее 2,5 мм,  металлическая труба, диаметром не  менее 42 мм. Толщина стенки, не  менее 2,8 мм.   Рукоятк и   выполнен ы   из  пластиката .    Материал  дисков   –   лист ПНД 20 мм , устойчив ый   к ультрафиолету,  влажности, а также обладает морозоустойчивостью.  Значение  характеристики не  может изменяться  участником закупки  

3.    Комплектация   Стойка   тренажера ,   Диски с  рукоят ками в сборе ,    Рукоятки.  Значение  характеристики не  может изменяться  участником закупки  

4.    Габаритные   Размеры:   Длина  мм.  7 39   ±  50  Участник закупки  указывает в заявке  конкретное значение  характеристики  

5.    Габаритные  Размеры:   Ширина   мм.  622   ± 50  Участник закупки  указывает в заявке  конкретное значение  характеристики  

6.    Габаритные  Размеры:   Высота   мм.  1 098   ±  50  Участник закупки  указывает в заявке  конкретное значение  характеристики  

7.    Возрастная группа  лет  Не менее  14  Участник закупки  указывает в заявке  конкретное значение  характеристики  

8.    Назначенный срок  службы  лет  5  Значение  характеристики не  может изменяться  участником закупки  

9.    Гарантийный срок  эксплуатации  мес.  12  Участник закупки  указывает в   заявке  конкретное значение  характеристики  

10.    Оценка  соответствия ТР  ЕАЭС 042/2017   Документ соответствия Техническому регламенту Евразийского экономического  союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» ТР ЕАЭС  042/2017  Значение  характеристики не 

