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	Кол-во
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	Спортивное оборудование

Примерный эскиз
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	[bookmark: _GoBack]Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию из четырех стоек и прикрепленных к ним обоймами восьми опор.

	
	
	
	Внешние размеры

	
	
	
	Длина, мм (±25 мм)
	2608

	
	
	
	Ширина, мм (±20,5 мм)
	2608

	
	
	
	Высота, мм (±16,5 мм)
	1418

	
	
	
	Комплектация

	
	
	
	Обойма, шт.
	8

	
	
	
	Стойка, шт.
	4

	
	
	
	Опора 1, шт
	2

	
	
	
	Опора 2, шт
	2

	
	
	
	Опора 3, шт
	2

	
	
	
	Опора 4, шт
	2

	
	
	
	Спортивное оборудование

	
	
	
	Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид.
Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.
Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Монтаж производится путем бетонирования стоек и опор.

	
	
	8
	Обойма

	
	
	
	Обойма состоит из двух алюминиевых полуобойм. Габаритные размеры - 207,5х151х55 мм. Одна полуобойма представляет собой деталь с вырезом посередине радиусом 54,25 мм, поверхность выреза соприкасается при установке с трубой диаметром 108 мм. В перпендикулярной плоскости к вырезу радиусом 54,25 мм расположен вырез радиусом 17,15 мм, который соприкасается с трубой-перекладиной диаметрами 34 мм или 33,5 мм. Каждая полуобойма имеет на внешней стороне логотип производителя. Все внешние острые кромки обоймы скруглены в виде фигурных конструкций полуобоймы, которые одновременно являются усиливающими ребрами. Одна полуобойма имеет габариты 207,5х73,5х55 мм. Полуобоймы имеют два отверстия для фиксации винтов диаметрами 11 мм. С наружной стороны полуобоймы по оси отверстий имеются углубления в виде шестиугольного паза, для фиксации крепежных изделий.
Две полуобоймы закрепляются вокруг трубы посредством прижатия при стягивании двух винтов с круглой головкой и с внутренним шестигранным пазом с гайками через заранее подготовленные отверстия в полуобоймах. 
Полуобоймы покрашены порошковой краской.

	
	
	4
	Стойка

	
	
	
	Стойки должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 108 мм с толщиной стенки не менее 3 мм. Верхние торцы стоек должны быть закрыты пластиковыми антивандальными эллиптическими заглушками. Заглушка должна быть изготовлена из полиэтилена ПНД с толщиной стенок не менее 4 мм, диаметром не менее 116 мм, общей высотой не менее 100 мм и высотой по скосу не менее 66 мм. Заглушка устанавливается по наружному диаметру стойки и выступает на высоту не более 18 мм.
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	Опора 1

	
	
	
	Труба должна быть изготовлена из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм с толщиной стенки не менее 3,2 мм. Труба должна быть согнута по одной стороне на длину не менее 946,75 мм, с другой стороны- 1867 мм.
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	Опора 2

	
	
	
	Труба должна быть изготовлена из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм с толщиной стенки не менее 3,2 мм. Труба должна быть согнута по одной стороне на длину не менее 946,75 мм, с другой стороны- 1717 мм.

	
	
	2
	Опора 3

	
	
	
	Труба должна быть изготовлена из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм с толщиной стенки не менее 3,2 мм. Труба должна быть согнута по одной стороне на длину не менее 946,75 мм, с другой стороны- 1517 мм.
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	Опора 4

	
	
	
	Труба должна быть изготовлена из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм с толщиной стенки не менее 3,2 мм. Труба должна быть согнута по одной стороне на длину не менее 946,75 мм, с другой стороны- 1217 мм.



image1.png




