	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Мишень со звуковым сигналом с сеткой
Примерный эскиз
[image: ]
		                            Внешние размеры (в статичном положении)

	Длина, мм (±50 мм)
	3084

	Ширина, мм (±50 мм)
	617

	Высота, мм (±50 мм)
	3423

	Комплектация

	Мишень со звуковым сигналом, шт.
	1

	Ограждение сетчатое, шт.
	1




	2
	Мишень со звуковым сигналом
Примерный эскиз

[image: ]
	Внешние размеры (в статичном положении)

	
	
	Длина, мм (±50 мм)
	1787

	
	
	Ширина, мм (±50 мм)
	462

	
	
	Высота, мм (±50 мм)
	3306

	
	
	Комплектация

	
	
	Стойка, шт.
	2

	
	
	Перекладина, шт.
	2

	
	
	Панель, шт.
	1

	
	
	Обойма 108, шт.
	8

	
	
	Хомут, шт
	6

	
	
	Скоба, шт.
	2

	
	
	Мембрана, шт
	1

	
	
	Планка, шт.
	4

	
	
	Описание конструкции

	
	
	Спортивное оборудование должно представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий спортом на открытом воздухе.
Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55677-2013. 
Изделие должно крепиться при помощи бетонирования стоек в грунт колодцы. 
Изделие должно быть антивандальным.
Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 55677-2013 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции.
Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками.
Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. 

	
	Стойка

	
	
	Стойка скамьи должна быть изготовлена из стальной трубы диаметром не менее 108 мм с толщиной стенки не менее 3 мм. Верхние торцы стоек должны быть закрыты антивандальными эллиптическими заглушками высотой не менее 5 мм.

	
	Перекладина

	
	
	Перекладины должны быть изготовлены из металлической трубы указанной длины диаметром не менее 33,5 мм с толщиной стенки не менее 3,2 мм. Оба торца всех перекладин должны крепиться на одинаковой высоте между двумя стойками комплекса при помощи обойм 108 с отверстиями для перекладин, с возможностью их фиксации от поворота и прочной фиксацией на вертикальном опорном столбе.

	
	Панель

	
	
	Выполнена из фанеры ФСФ габаритами 1350х1350 мм, фанера толщиной 15 мм. Имеет отверстие 900 мм по центру. Панель крепится к перекладинам при помощи болтового соединения.

	
	Обойма 108

	
	
	Хомут алюминиевый в сборе состоит из двух алюминиевых полуобойм. Размер хомута в сборе 207,5х151х55 мм. Одна полуобойма представляет собой деталь с вырезом посередине радиусом 54,25 мм, поверхность выреза соприкасается при установке с трубой диаметром 108 мм. В перпендикулярной плоскости к вырезу радиусом 54,25 мм расположен вырез радиусом 17,15 мм, который соприкасается с трубой-перекладиной диаметрами 34 мм или 33,5 мм. Каждая полуобойма имеет на внешней стороне логотип производителя. Все внешние острые кромки обоймы скруглены в виде фигурных конструкций полуобоймы, которые одновременно являются усиливающими ребрами. Одна полуобойма имеет габариты 207,5х73,5х55 мм. Полуобоймы имеют два отверстия для фиксации винтов диаметрами 11 мм. С наружной стороны полуобоймы по оси отверстий имеются углубления в виде шестиугольного паза, для фиксации крепежных изделий.
Две полуобоймы закрепляются вокруг трубы посредством прижатия при стягивании двух винтов с круглой головкой и с внутренним шестигранным пазом с гайками через заранее подготовленные отверстия в полуобоймах. 
Полуобоймы покрашены порошковой краской.

	
	Хомут

	
	
	Состоит из двух полиамидных кронштейнов. Размер хомута 100,5х75х40 мм. Один кронштейн представляет собой деталь с вырезом по середине радиусом 34 мм, поверхность выреза соприкасается при установке с трубой диаметром 33,5 мм. С одной стороны от трубы кронштейн соприкасается с панелью толщиной 15 мм. Габарит одного кронштейна 100,5х37х40. В кронштейне имеются два отверстия для фиксации винтов диаметром 8мм.  С наружной стороны кронштейна по оси отверстий имеются углубления в виде шестиугольного паза, для фиксации крепежных изделий. Два кронштейна закрепляются вокруг трубы и сквозь панель посредством прижатия при стягивании двух винтов с круглой головкой и с внутренним шестигранным пазом с гайками через заранее подготовленные отверстия в полуобоймах.


	
	Скоба

	
	
	[bookmark: _GoBack]Скоба должна быть изготовлены из трубы диаметром 33,5 мм толщиной стенки 2,8 мм, выполнена в форме буквы «П», габариты 1183,5х291 мм. Скоба крепится к стойке при помощи обойм 108.

	
	Мембрана

	
	
	Мембрана изготовлена из металлического листа толщиной не менее 1,5 мм, имеющая по периметру отверстия для крепления к скобам при помощи хомутов.

	
	Планка

	
	
	Планка выполнена из фанеры ФСФ толщиной 15 мм. Планки располагаются по периметру мембраны образуя рамку. Горизонтальные планки имеют размер 1545х60 мм. Вертикальные планки имеют размер 1000х60 мм

	
	
	




	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	3
	Ограждение сетчатое 
Примерный эскиз
[image: ]
	Внешние размеры (в статичном положении)

	
	
	Длина, мм (±50 мм)
	3084

	
	
	Ширина, мм (±50 мм)
	84

	
	
	Высота, мм (±50 мм)
	3423

	
	
	Комплектация

	
	
	Стойка, шт.
	2

	
	
	Сетка, шт.
	1

	
	
	Описание конструкции

	
	
	Ограждение сетчатое должно представлять собой устойчивую конструкцию.
Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. 
Изделие должно крепиться при помощи бетонирования стоек в грунт колодцы. 
Изделие должно быть антивандальным.
Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 55677-2013 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции.
Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками.
Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. 

	
	Стойка

	
	
	Стойка ограждения должна быть изготовлена из стальной трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм. Верхние торцы стоек должны быть закрыты антивандальными эллиптическими заглушками высотой не менее 5 мм.

	
	Сетка

	
	
	Сетка должна быть выполнена из синтетической нити. 
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