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Габариты должны быть не менее (ДхШхВ), (5800х2700х2550). Качели с канатом должны представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для использования детьми. Качели должны состоять из 4 стоек, балки продольной (для подвески каната), 2 балок поперечных и каната для раскачивания. К поперечным балкам крепятся стойки и балка продольная. Места стыка стоек и балок поперечных закрываются декоративными шарами. На балку продольную подвешивается канат при помощи подвесов.
Металлические детали должны быть с двухслойным покрытием: цинковый грунт + полимерная порошковая краска. Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. 
Монтаж производится путем бетонирования стоек.
Балка продольная
Балка продольная представляет собой сварную конструкцию состоящей из трубы диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм и 2-х фланцев на торцах для крепления балке поперечной. 
Балка поперечная
Балка поперечная представляет собой сварную конструкцию состоящей из трубы диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм и 2-х вертикальных пластин толщиной 8 мм приваренных в паз на торцах трубы, для крепления к стойкам
Канат
Канат 140х140х2200 из полипропиленового волокна. Навешивается к продольной балке с помощью подвесов (состоят из армированного каната диаметром 16 мм и короткозвенной оцинкованной цепи)
Система подвеса
Система подвеса представляет собой комплект подвесов из нержавеющей стали, которые позволяют жестко закрепить их на продольной балке с помощью гайки и контргайки. Подвес предусматривает наличие осевых соединений с пластиковыми подшипниками, который позволяет подвешенным качелям совершать вращательные движения в нескольких степенях свободы.
Декоративный шар.
Декоративный шар состоит из двух пластиковых полусфер. Каждая полусфера устанавливается на стыки труб диаметром 108 мм и соединяется между собой болтами М10. На открытые отверстия, где нет труб устанавливаются заглушки.
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