	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Ворота детские
Примерный эскиз
[image: ]
	Внешние размеры 

	
	
	Длина, мм (±70 мм)
	1865

	
	
	Ширина, мм (±70 мм)
	1004

	
	
	Высота, мм (±70 мм)
	962

	
	
	Комплектация

	
	
	Стойка боковая
	2

	
	
	Связь
	2

	
	
	Стойка средняя
	1

	
	
	Сетка, шт.
	1

	
	
	Описание конструкции

	
	
	Ворота детские должны представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для развивающих занятий на открытом воздухе.
Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ 34614.1-2019. 
Изделие должно крепиться анкерными болтами к бетонному основанию или раме, либо должно иметь крепление в виде забетонированных закладных труб. Изделие должно быть антивандальным.
Минимальный радиус закругления выступающих элементов изделия, доступных пользователю - не менее 3 мм.
Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ 34614.1-2019 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции.
Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками.
Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. Анкерные болты либо крепежные изделия должны быть оцинкованы. 
Каждое оборудование согласно ГОСТ 34614.1-2019 комплектуется табличкой информационной, на которой должна быть нанесена информация о производителе, месяце и годе изготовления, обозначение изделия.

	
	

	
	Стойка боковая

	
	
	Стойка боковая представляет собой сварную конструкцию из стальной трубы диаметром не менее 57 мм и толщиной стенки не менее 3 мм с приваренным к ней стальным прутком для крепления сетки.
Конструктивно стойка боковая представляет собой «Г-образную» трубу, согнутую под углом в 90 градусов со сторонами 923 мм и 1557 мм.
Концы трубы закрыты пластиковыми заглушками.

	
	Стойка средняя

	
	
	Стойка средняя представляет собой сварную конструкцию из стальной трубы диаметром не менее 57 мм и толщиной стенки не менее 3 мм с и приваренной к ней накладкой из листа стали толщиной 4 мм.
Накладка должна быть согнута с радиусом 28,5 для прилегания к трубе с диаметром 57 мм.
Конструктивно стойка средняя представляет собой согнутую трубу на 45 градусов.
Габаритные размеры стойки средней: 1867*368*170.
Конец трубы, который бетонируется в землю, закрыт заглушкой пластиковой.

	
	Связь

	
	
	Связь представляет собой сварную конструкцию из стальной трубы диаметром не менее 57 мм и толщиной стенки не менее 3 мм с и приваренными по торцам к ней накладками из листа стали толщиной 4 мм.
Накладки должны быть согнуты с радиусом 28,5 для прилегания к трубе с диаметром 57 мм.
Конструктивно связь представляет собой согнутую трубу на 90 градусов.
Габаритные размеры связи: 930*981*170.

	
	Сетка

	
	
	Синтетическая нить.
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