	Наименование товара и примерный эскиз

	Площадка для панна футбола
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	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. показателя

	Ограждение предназначено для размещения на территории парков, дворовых территориях и мест общественного отдыха или учебы с целью организации соревнований и досуга. Может эксплуатироваться круглогодично. Изделия сопровождаются паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Конструктивно ограждение должно состоять из стоек, секций решеток и ворот. Металлические детали должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж изделия производится через фланцевое соединение к закладным фундамента.  Основной шаг стоек – 2163 мм.


	Внешние размеры

	Длина, (±50 мм)
	7632

	Ширина, (±50 мм)
	7201

	Высота, (±50 мм)
	1712

	Комплектация

	Решетка, шт.
	6

	Решетка с проемом, шт.
	2

	Стойка одноярусная, шт.
	10

	Ворота Панна, шт.
	2

	
	

	Решетка

	Решетка представляют собой конструкцию из труб профильных размерами 40х25 мм и толщиной стенки 2 мм, а также из труб профильных размерами 25х25 мм и толщиной стенки 1,5 мм. Габарит основных секций решеток – 2000х1500 мм.

	Решетка с проемом

	Решетка представляют собой конструкцию из труб профильных размерами 40х25 мм и толщиной стенки 2 мм, а также из труб профильных размерами 25х25 мм и толщиной стенки 1,5 мм. Габарит основных секций решеток – 2000х1500 мм. Верхняя часть решетки открыта и образует проем с шириной 1950 мм и высотой 650 мм.

	Стойка одноярусная

	Стойка одноярусная представляют собой конструкцию из трубы профильной размерами 80х80 мм и толщиной стенки 3 мм. В нижней части к торцу приварен фланец для крепления к закладным фундамента. В профильной трубе заранее выполнены шестигранные отверстия для последующей установки в них гаечных заклепок, которые служат для дальнейшей возможности крепления секций решеток в один ярус. Длина стоек – 1712 мм. Верхний торец стойки закрыт пластиковой заглушкой.

	Ворота Панна

	Представляют собой сварную металлоконструкцию из стоек, перекладины и решеток. Ворота выполнены в виде встраиваемой секции габаритом 2000х1608 мм. Внутренние размеры ворот Панна1200х700 мм. 
Стойка (штанга ворот) представляют собой конструкцию из трубы профильной размерами 80х80 мм и толщиной стенки 3 мм. В нижней части к торцу приварен фланец для крепления к закладным фундамента. Длина стоек – 778 мм.
Перекладина представляют собой конструкцию из трубы профильной размерами 80х80 мм и толщиной стенки 3 мм. Перекладина приварена к стойкам (штангам ворот). Длина перекладины – 1354 мм. 
Решетка представляют собой конструкцию из труб профильных размерами 40х25 мм и толщиной стенки 2 мм, а также из труб профильных размерами 25х25 мм и толщиной стенки 1,5 мм. Габарит основных секций решеток – 2000х1500 мм. К задней части ворот приварены гнутые трубы ø42,3 в количестве 4 шт., для препятствия выкату мяча.
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