


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Скамья 302-01.106.20-30
2. Место поставки и установки товара:
3. Описание объекта закупки:

	№
п/п
	Наименование Товара. 
Код ОКПД2. Изображение (при наличии)
	№
	Наименование характеристики
	Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 1
	
Скамья

[image: ]

*Примерный эскиз


	1. 
	Описание
	
	Скамья представляет собой простую и надежную сборно-разборную конструкцию. 
Скамья предназначена для комфортного сиденья в общественных зонах: парках, скверах, пригородах, возле административных и жилых зданий.
Стойки, расположены под рамой ближе к краям. На рамку устанавливаются бруски. 
Спинка также образуется из брусков, которые крепятся к подлокотникам.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Х 
	шт
	1

	
	
	2. 
	Материалы
	
	Стойки – стальной лист 3±0,2 мм.
Подлокотники – стальной лист 3±0,2 мм.
Рамка сиденья – стальной лист 2,5±0,2 мм.
Спинка и сиденье – клееный (срощенный брус) 30х60±5 мм.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	3. 
	Комплектация
	
	Стойки
Подлокотники
Рамка сиденья
Брус сиденья, спинки и подлокотников.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	4. 
	Габаритные Размеры:
Ширина
	мм.
	2000 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	5. 
	Габаритные Размеры:
Глубина
	мм.
	630 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	6. 
	Габаритные Размеры:
Высота 
	мм.
	960 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	7. 
	Назначенный срок службы
	лет
	[bookmark: _GoBack]10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	8. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	мес.
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	9. 
	Маркировочная табличка
	
	Количество: 1 шт., информация на маркировочной табличке: наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, разрешенная возрастная категория пользователя, заводской номер, выполнена из металла (алюминий)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Стойки
	
	
	

	
	
	10. 
	Количество 
	шт.
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	11. 
	Длина
	Мм.
	485±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	12. 
	Ширина
	Мм.
	382±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	13. 
	Высота
	Мм.
	150±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	14. 
	Материал 
	
	Стальной лист 3±0,5 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	15. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	16. 
	Метод установки
	
	Устанавливается на ровную бетонную площадку (или иную), крепится на 4 анкера не менее М12х120
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	17. 
	Особенности
	
	Стойки изготовлены из стального листа толщиной 3 мм. и согнуты в форму швеллера. Крепится к рамке при помощи 6 болтов М8, по 3 с каждой стороны.
Также в основание стоек есть отверстия для установки анкеров.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Подлокотники
	
	
	

	
	
	18. 
	Количество 
	шт.
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	19. 
	Длина
	Мм.
	575±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	20. 
	Ширина
	Мм.
	97±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	21. 
	Высота
	Мм.
	565±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	22. 
	Материал 
	
	Стальной лист 3±0,5 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	23. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	24. 
	Метод установки
	
	Крепятся и рамке на 3 болта М12.
	
	
	
	

	
	
	25. 
	Особенности
	
	Подлокотники расположены вертикально по краям сиденья, в верхней части установлен деревянный брусок 30х60±5мм. длиной 450±10 мм.
Подлокотник возвышается над сиденьем на высоту 250±20 мм.
Также подлокотники выполняют роль каркаса для спинки, к ним крепятся бруски спинки.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Рамка сиденья.

	
	
	

	
	
	26. 
	Количество 
	шт.
	1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	27. 
	Длина
	мм.
	1950±10
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	28. 
	Ширина
	мм.
	390±10
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	29. 
	Высота
	мм.
	50±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	30. 
	Материал 
	
	Стальной лист 2,5±0,5 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	31. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	32. 
	Метод установки
	
	Крепится к стойкам при помощи болтов М8, по 6 на стойку.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	33. 
	Особенности
	
	Сварная конструкция предназначена усиление жесткости и прочности скамьи. Имеет отверстия для установки брусков сиденья. 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Брус сиденья и спинки

	
	
	

	
	
	34. 
	Количество 
	шт.
	Бруски сиденья 30х60х450 – 25 шт.
Бруски спинки 30х60х1740 – 7 шт.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	35. 
	Длина
	мм.
	450±10
1740±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	36. 
	Ширина
	мм.
	60±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	37. 
	Высота
	мм.
	30±10
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	38. 
	Материал 
	
	Дерево, клееный (срощенный) брус
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	39. 
	Покрытие металлических элементов
	
	По согласованию с заказчиком
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	40. 
	Метод установки
	
	Крепится к каркасу (подлокотникам и рамке сиденья) при помощи саморезов.
Бруски сиденья расположены поперек скамейки.
Бруски спинки расположены вдоль скамейки.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
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