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	Место установки: на открытых уличных площадках (кроме детских игровых площадок).
Габариты должны быть не менее (ДхШхВ), (4290х1020х1318). Гамак должен представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для использования. Гамак должен состоять из 2 стоек. На стойки подвешивается гамак при помощи подвесов в кол. 2 шт. 
Металлические детали должны быть с двухслойным покрытием: цинковый грунт + полимерная порошковая краска Выступающие крепежные элементы закрываются декоративными заглушками из полиэтилена. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Монтаж производится путем бетонирования стоек.
Стойка
Стойка представляет собой сварную конструкцию из трубы диаметром 108 мм толщиной стенки 3 мм. Верхние торцы стоек должны быть закрыты пластиковыми антивандальными эллиптическими заглушками высотой 100 мм.
Гамак
Гамак. Размер 1020х2100 мм. Состоит из продольных и поперечных армированных канатов диаметром 16 мм. Канаты соединяются между собой при помощи крестообразных пластмассовых соединителей. Концы продольных канатов крепятся к деревянным брусьям. Брусья должны быть покрыты антисептической пропиткой и лаком по дереву для
наружных работ. К деревянным брусьям крепятся элементы подвеса с защитой от опрокидывания из армированного каната для крепления к системе подвеса. 
[bookmark: _GoBack]Система подвеса
Система подвеса представляет собой два подвеса из нержавеющей стали, которые позволяют жестко закрепить их на стойке с помощью гайки и контргайки. Подвес предусматривает наличие осевых соединений с пластиковыми подшипниками, который позволяет подвешенным качелям совершать вращательные движения в нескольких степенях свободы. К подвесу в месте соединения подвеса и верхнего разветвления гамака присоединяется отрезок цепи со специальным крюком, который вставлен в балку. Специальный крюк является страховочным.
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