


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Детский игровой комплекс 057-01.129.00
2. Место поставки и установки товара:
3. Описание объекта закупки:

	№
п/п
	Наименование Товара. 
Код ОКПД2. Изображение (при наличии)
	№
	Наименование характеристики
	Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Детский игровой комплекс
[image: 1]

*Примерный эскиз

ОКПД2
32.30.15.239 – «Инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом воздухе, не включенный в другие группировки»
	1. 
	Описание
	
	
Игровой комплекс представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию из металлических труб и ограждений из фанеры, установленную на бетонную площадку.

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Х
	шт
	1

	
	
	2. 
	Материалы
	
	
-Стойки каркаса и дуга выполнены из стальных труб диаметром 57 мм и толщиной стенки не менее 3 мм. Покрыты полимерным порошковым покрытием.
-Рамки для крепления сидений выполнены из стальной трубы 25х25 мм и толщиной 1,5 мм. Покрыты полимерным порошковым покрытием.
-Перила выполнены из стальных труб диаметром 33,5 мм и толщиной стенки не менее 2,8 мм
-Ограждения выполнены из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм. Покрытие фанеры- влагостойкая акриловая краска для наружных работ.
-Площадка размером 900х900, выполнена из элементов литого пластика
[bookmark: _GoBack]-Бизиборды выполнены из пластмассовых листов HDPE
-Сферы. Полипропилен ТП
-Хомуты. Гроднамид ПА6


	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	3. 
	Комплектация
	
	- Стойки, шт. 6
-Дуга, шт. 1
-Рамка, шт. 6
-Перила, шт. 2
- Площадка 900, шт. 1
- Сиденье, шт. 3
- Ограждение с панелью, шт. 1
- Ограждение, шт. 6
- Бизиборд, шт. 1
- Сфера, шт. 2

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	4. 
	Габаритные Размеры:
Длина
	мм
	2817 ± 50
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	5. 
	Габаритные Размеры:
Ширина 
	мм
	1104 ± 50
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	6. 
	Габаритные Размеры:
Высота 
	мм
	2027 ± 50
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	7. 
	Критическая высота падения
	мм
	Менее 600
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	8. 
	Возрастная группа
	лет
	Не менее 3 и не более 7
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	9. 
	Метод установки
	
	Анкерное крепление
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	10. 
	Назначенный срок службы
	лет
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	11. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	мес.
	12
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	12. 
	Оценка соответствия ТР ЕАЭС 042/2017
	
	Документ соответствия Техническому регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» ТР ЕАЭС 042/2017
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	13. 
	Маркировочная табличка
	
	Количество: 1 шт., информация на маркировочной табличке: наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, разрешенная возрастная категория пользователя, заводской номер, выполнена из металла (алюминий)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Стойки, дуга
	
	
	

	
	
	14. 
	Труба
	
	D57х3
Сталь
Покрытие- краска полимерная порошковая
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	15. 
	Метод установки
	
	На подготовленную бетонную площадку толщиной не менее 200 мм из бетона марки не ниже М200 (В15) с армированием в 2 слоя ячейка 250х250 D6.
Установка на анкера
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	16. 
	Особенности
	
	Стойки соединяются друг с другом при помощи сфер и при помощи ограждений.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	17. 
	Рамка
	
	
	

	
	
	18. 
	Труба
	
	25х25х1,5
Сталь
Покрытие- краска полимерная порошковая
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	19. 
	Метод установки
	
	На подготовленную бетонную площадку толщиной не менее 200 мм из бетона марки не ниже М200 (В15) с армированием в 2 слоя ячейка 250х250 D6.
Установка на анкера
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	20. 
	Перила
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	21. 
	Труба
	
	Dy25х2,8
Сталь
Покрытие- краска полимерная порошковая
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	22. 
	Площадка
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	23. 
	Площадка 900
	
	Пластик (Литье)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	24. 
	Кол
	шт
	1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Сиденье
	
	
	

	
	
	25. 
	Фанера
	
	Фанера ФСФ 18
Покрытие- влагостойкая акриловая краска для наружных работ.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	26. 
	Ограждения
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	27. 
	Состав
	мм
	Панель
Хомут 57
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	28. 
	Панель
	
	-Фанера ФСФ 18. Покрытие- влагостойкая акриловая краска для наружных работ.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	29. 
	Хомут 57
	
	Пластик- Гроднамид ПА6
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	30. 
	Сфера
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	31. 
	
	
	Сфера должна состоять из двух пластиковых полусфер, кронштейна металлического и заглушек. 
Полусферы представляют собой корпусную деталь в виде пустотелой полусферы диаметром не менее 205 мм и высотой от плоскости до вершины радиуса не менее 102 мм. Внутри полусферы расположены ребра жесткости и посадочные места отверстий. Для скрепления двух полусфер между собой выполнены 4 отверстия диаметрами не менее 9,2 мм, которые расположены на расстоянии не менее 100 мм по осевом. 
Кронштейн металлический выполнен из листа металлического толщиной не менее 2,5 мм. Представляет собой деталь крестообразной формы с полусферическими радиусными частями по четырем краям, радиусы не менее 28,5 мм. В радиусных частях выполнены отверстия-пазы размерами не менее 40х12 мм, всего 4 шт. Отверстия-пазы расположены от края крестообразных окончаний на расстоянии не менее 22 мм и расположены длинной стороной перпендикулярно крестообразным окончанием, которые позволяют регулировать угол установки кронштейна. 
Отверстия под крепления пластиковых полусфера закрываются заглушками из пластика, диаметром не менее 25 мм по наружнему бортику. Заглушка представляет собой деталь в виде цилиндра, усеченного с высокой стороной размером не менее 34 мм и низкой стороной размером не менее 9 мм.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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