	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Скамья
Примерный эскиз
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	Бизиборд состоит из двух паралельных стоек с установленной между ними пластиковой стенкой. Стенка крепится к стойкам пластиковыми хомутами. На пластиковую стенку с двух сторон установлены развивающие игровые элементы.

	
	
	Внешние размеры

	
	
	Длина, ±20 мм
	1026

	
	
	Ширина, ±20 мм
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	Высота, ±20 мм
	1473

	
	
	Комплектация

	
	
	Стойка
	2 шт.

	
	
	Стенка
	1 шт.

	
	
	Хомут
	4 шт.

	
	
	Игровой элемент
	2 шт.

	
	
	Стойка

	
	
	Стойки изготовленны их трубы Ø76 мм. с толщиной стенки 2 мм. Окрашены краской порошковой, цвет по дизайн-проекту. Стойки с двух сторон глушатся пластиковыми заглушками. Стойки устанавливаются в грунт на глубину не ниже 600 мм. На стойках есть отметки уровня поверхности детский плошадки.

	
	
	Стенка

	
	
	Стенка изготовлена из пластика HDPE толщиной 19 мм. Цвет по согласованию с заказчиком.

	
	
	Хомут

	
	
	Хомут изготовлен из пластика и состоих из двух половинок. Половинки фиксируются двумя винтами М8. Один винт проходит через фиксируемый фанерный элемент.

	
	
	Игровой элемент

	
	
	Игровой элемент выполнен из пластика HDPE, HPL и монолитного поликарбоната. Шестеренки и другие травмоопаные элементы закрыты прозрачным, монолитный поликарбонатом.
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