	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Оборудование уличное

Примерный эскиз

[image: ]
	Внешние размеры 

	
	
	Длина, мм (±50 мм)
	11921

	
	
	Ширина, мм (±25 мм)
	4677

	
	
	Высота, мм (±20,5 мм)
	3408

	
	
	Комплектация

	
	
	Сфера 57, шт.
	38

	
	
	Горка 1250, шт.
	1

	
	
	Площадка 900, шт. 
	1

	
	
	Полусфера 57, шт. 
	14

	
	
	Ограждение горки, шт. 
	1

	
	
	Площадка 900х600, шт. 
	1

	
	
	Ограждение площадок 900, шт. 
	3

	
	
	Ограждение площадок 600, шт.
	2

	
	
	Панель подъема, шт. 
	2

	
	
	Носовая часть, шт. 
	1

	
	
	Лаз-труба, шт. 
	1

	
	
	Лаз вертикальный скошенный, шт.
	2

	
	
	Описание конструкции

	
	
	Оборудование уличное должно представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для развивающих занятий на открытом воздухе.
Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52169-2012. 
Изделие должно крепиться анкерными болтами к бетонному основанию или раме, либо должно иметь крепление в виде забетонированных закладных труб. Изделие должно быть антивандальным.
Минимальный радиус закругления выступающих элементов изделия, доступных пользователю - не менее 3 мм.
Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 52169-2012 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции.
Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками.
Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. Анкерные болты либо крепежные изделия должны быть оцинкованы. 
Каждое оборудование согласно ГОСТ Р 52169-2012 комплектуется табличкой информационной, на которой должна быть нанесена информация о производителе, месяце и годе изготовления, обозначение изделия.

	
	Сфера 57

	
	
	Сфера должна состоять из двух пластиковых полусфер, кронштейна металлического и заглушек. 
Полусферы представляют собой корпусную деталь в виде пустотелой полусферы диаметром не менее 205 мм и высотой от плоскости до вершины радиуса не менее 102 мм. Внутри полусферы расположены ребра жесткости и посадочные места отверстий. Для скрепления двух полусфер между собой выполнены 4 отверстия диаметрами не менее 9,2 мм, которые расположены на расстоянии не менее 100 мм по осевом. 
Кронштейн металлический выполнен из листа металлического толщиной не менее 2,5 мм. Представляет собой деталь крестообразной формы с полусферическими радиусными частями по четырем краям, радиусы не менее 28,5 мм. В радиусных частях выполнены отверстия-пазы размерами не менее 40х12 мм, всего 4 шт. Отверстия-пазы расположены от края крестообразных окончаний на расстоянии не менее 22 мм и расположены длинной стороной перпендикулярно крестообразным окончанием, которые позволяют регулировать угол установки кронштейна. 
Отверстия под крепления пластиковых полусфера закрываются заглушками из пластика, диаметром не менее 25 мм по наружному бортику. Заглушка представляет собой деталь в виде цилиндра, усеченного с высокой стороной размером не менее 34 мм и низкой стороной размером не менее 9 мм. 

	
	Горка 1250

	
	
	Горка должна состоять из следующих элементов:
- скат – 1 шт.;
- грунтозацепа – 1 шт.
- крепежа.
Скат горки должен иметь литую полую конструкцию из LLDPE линейного полиэтилена низкой плотности общими габаритами не менее 2950*685*703 мм. Рабочие поверхности горки гладкие, остальные поверхности шероховатые. В нижней части ската должен быть радиус закругления не более 50 мм. Скат должен состоять из стартового участка длиной не менее 378 мм, участка скольжения длиной не менее 1730 мм и участка торможения длиной не менее 510 мм. Радиус между стартовым участком и скольжения должен быть не менее R=340 мм, радиус между участком скольжения и торможения должен быть не менее R=410 мм.
Угол наклона участка скольжения должен составлять тридцать семь градусов.
В плоскости крепления ската горки к площадке и нижней плоскости ската установлены гайки закладные М8.
Габаритные размеры ската в смонтированном положении должны быть не менее 2333*1820*703 мм.
К нижней плоскости ската устанавливается грунтозацеп «П-образной» формы из листа толщиной 4 мм.
Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 185 мм.не менее 530*1965*1345 мм.
Грунтозацеп горки, монтируемый к горке представляет собой стальной согнутый лист с габаритами 55х340х600 мм и толщиной 4 мм. Монтаж производится путем бетонирования грунтозацепа.

	
	Полусфера

	
	
	Полусфера должна состоять из пластиковой полусферы, кронштейна металлического и заглушек. 
Полусфера представляет собой корпусную деталь в виде пустотелой полусферы диаметром не менее 205 мм и высотой от плоскости до вершины радиуса не менее 98 мм. Внутри полусферы расположены ребра жесткости и посадочные места отверстий. 
Кронштейн металлический выполнен из листа металлического толщиной не менее 4 мм. Габариты 170х100 мм высотой не менее 59 мм. Кронштейн выполнены в виде усеченной окружности с вырезами и отогнутыми бортами. Борты имеют загнутые края друг к другу под углом 120 градусов. 
Отверстия под крепления пластиковой полусферы закрываются заглушками из пластика, диаметром не менее 25 мм по наружнему бортику. Заглушка представляет собой деталь в виде цилиндра, усеченного с высокой стороной размером не менее 34 мм и низкой стороной размером не менее 9 мм.

	
	Площадка 900

	
	
	Площадка должна состоять из каркаса, настила и крепежных элементов. Настил должен быть выполнен из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм. Настил представляет собой квадрат 900*900 мм (±10 мм) с вырезанными по углам сегментами. Настил должен крепиться к каркасу посредством не менее восьми болтовых соединений. Размеры площадки должны быть не более 900*900 мм.

	
	Ограждение горки

	
	
	Ограждение предназначено для безопасного попадания детей на горку. Перекладина ограждения должна быть изготовлена из пластика HDPE толщиной не менее 19 мм. В перекладине ограждения выполнены два отверстия диаметрами не менее 70 мм на расстоянии не менее 300 мм друг от друга. Ограждение устанавливается на стойки при помощи четырех хомутов.

	
	Площадка 900х600

	
	
	Площадка должна состоять из каркаса, настила и крепежных элементов. Настил должен быть выполнен из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм. Настил представляет собой квадрат 900*600 мм (±10 мм) с вырезанными по углам сегментами. Настил должен крепиться к каркасу посредством не менее восьми болтовых соединений. Размеры площадки должны быть не более 900*600 мм

	
	Ограждение площадок 900

	
	
	Ограждение состоит из пластиковой панели и двух хомутов пластиковых. Пластиковая панель выполнена габаритами не менее 833х847 мм из пластика HDPE толщиной не менее 19 мм. В пластиковой панели выполнены два паза размерами не менее 60х600 мм с радиусами закругления не менее 30 мм. В верхней части по бокам выполнены два отвода из пластика, ширина отводов не менее 80 мм. Отводы необходимы для фиксации хомутов пластиковых. 

	
	Ограждение площадок 600

	
	
	Ограждение состоит из пластиковой панели и трех хомутов пластиковых. Пластиковая панель выполнена габаритами не менее 533х890 мм из пластика HDPE толщиной не менее 19 мм. В пластиковой панели выполнен паз размерами не менее 60х600 мм с радиусами закругления не менее 30 мм. В верхней части по бокам выполнены два отвода из пластика, ширина отводов не менее 50 мм. Отводы необходимы для фиксации хомутов пластиковых. В верхней части по центру выполнен отвод для фиксации хомутов шириной не менее 100 мм. 

	
	Панель подъема

	
	
	Панель подъема состоит из пластиковой панели и восьми хомутов пластиковых. Панель выполнена габаритами не менее 1769х833 мм из пластика HDPE толщиной не менее 18 мм. В панели выполнены четыре паза размерами не менее 80х450 мм с радиусами закругления не менее 40 мм. 

	
	Лаз труба

	
	
	Лаз труба выполнен из пластиковых панелей и гофрированной трубы.  Гофрированная труба представляет собой лаз, с внутренним диаметром не менее 500 мм, длиной не менее 900 мм. Наружный диаметр гофры не менее 580 мм. Труба должна быть изготовлена с резом посередине впадины, с отсутствием заусенцев и острых кромок. Материал изготовления трубы гофрированной – полиэтилен низкого давления (либо эквивалент) имеющий повышенную стойкость к УФ-излучению и предназначенный для установки в уличных условиях. Труба гофрированная должна крепиться к фанерным элементам с внутренней стороны с помощью трех пластиковых хомутов, которые охватывают гофру и удерживают ее.

	
	Носовая часть

	
	
	Представляет собой конструкцию из площадки и панелей, которые соединены между собой с помощью трубы диаметром не менее 57 мм и толщиной стенки не менее 3 мм. Площадка выполнена из пластика HDPE толщиной не менее 19 мм габаритами не менее 1058х1441 мм. К площадке присоединены две боковины из пластика HDPE толщиной не менее 19 мм габаритами не менее 1376х1459 мм. 

	
	Лаз вертикальный скошенный

	
	
	[bookmark: _GoBack]Лаз вертикальный скошенный выполнен из пластика HDPE толщиной не менее 19 мм, габаритами не менее 2160х740 мм. В панели выполнены 3 отверстия различной конфигурации. Панель усилена конструкциями из трубы диаметром не менее 57 мм и толщиной стенки не менее 3 мм, которые соединены с панелью при помощи полусфер. 
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