	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Оборудование уличное
Примерный эскиз
[image: ]
	Внешние размеры 

	
	
	Длина, мм (±70 мм)
	10773

	
	
	Ширина, мм (±70 мм)
	9769

	
	
	Высота, мм (±70 мм)
	3408

	
	
	Комплектация

	
	
	Сфера 57, шт.
	51

	
	
	Горка 1250, шт.
	2

	
	
	Площадка 900, шт. 
	2

	
	
	Подвесной мост, шт. 
	1

	
	
	Лаз канатный подъем, шт. 
	2

	
	
	Полусфера 57, шт. 
	8

	
	
	Площадка 900х600, шт. 
	3

	
	
	Ограждение между площадок, шт.
	2

	
	
	Ограждение площадок 900, шт. 
	3

	
	
	Ограждение площадок 600, шт.
	6

	
	
	Пластиковый подъем, шт. 
	1

	
	
	Носовая часть с трубой, шт. 
	1

	
	
	Лаз с отверстиями, шт. 
	2

	
	
	Канатное ограждение, шт. 
	2

	
	
	Канат с уступами, шт. 
	4

	
	
	Ограждение с зацепом, шт. 
	4

	
	
	Описание конструкции

	
	
	Оборудование уличное должно представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для развивающих занятий на открытом воздухе.
Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52169-2012. 
Изделие должно крепиться анкерными болтами к бетонному основанию или раме, либо должно иметь крепление в виде забетонированных закладных труб. Изделие должно быть антивандальным.
Минимальный радиус закругления выступающих элементов изделия, доступных пользователю - не менее 3 мм.
Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 52169-2012 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции.
Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками.
Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. Анкерные болты либо крепежные изделия должны быть оцинкованы. 
Каждое оборудование согласно ГОСТ Р 52169-2012 комплектуется табличкой информационной, на которой должна быть нанесена информация о производителе, месяце и годе изготовления, обозначение изделия.

	
	Сфера 57

	
	
	Сфера должна состоять из двух пластиковых полусфер, кронштейна металлического и заглушек. 
Полусферы представляют собой корпусную деталь в виде пустотелой полусферы диаметром не менее 205 мм и высотой от плоскости до вершины радиуса не менее 102 мм. Внутри полусферы расположены ребра жесткости и посадочные места отверстий. Для скрепления двух полусфер между собой выполнены 4 отверстия диаметрами не менее 9,2 мм, которые расположены на расстоянии не менее 100 мм по осевом. 
Кронштейн металлический выполнен из листа металлического толщиной не менее 2,5 мм. Представляет собой деталь крестообразной формы с полусферическими радиусными частями по четырем краям, радиусы не менее 28,5 мм. В радиусных частях выполнены отверстия-пазы размерами не менее 40х12 мм, всего 4 шт. Отверстия-пазы расположены от края крестообразных окончаний на расстоянии не менее 22 мм и расположены длинной стороной перпендикулярно крестообразным окончанием, которые позволяют регулировать угол установки кронштейна. 
Отверстия под крепления пластиковых полусфера закрываются заглушками из пластика, диаметром не менее 25 мм по наружному бортику. Заглушка представляет собой деталь в виде цилиндра, усеченного с высокой стороной размером не менее 34 мм и низкой стороной размером не менее 9 мм. 

	
	Горка 1250

	
	
	Горка 1250 должна состоять из следующих элементов:
- скат – 1 шт.;
- грунтозацепа – 1 шт.
- крепежа.
Скат горки должен иметь литую полую конструкцию из LLDPE линейного полиэтилена низкой плотности общими габаритами не менее 2950*685*703 мм. Рабочие поверхности горки гладкие, остальные поверхности шероховатые. В нижней части ската должен быть радиус закругления не более 50 мм. Скат должен состоять из стартового участка длиной не менее 378 мм, участка скольжения длиной не менее 1730 мм и участка торможения длиной не менее 510 мм. Радиус между стартовым участком и скольжения должен быть не менее R=340 мм, радиус между участком скольжения и торможения должен быть не менее R=410 мм.
Угол наклона участка скольжения должен составлять тридцать семь градусов.
Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 185 мм.
В плоскости крепления ската горки к площадке и нижней плоскости ската установлены гайки закладные М8.
Габаритные размеры ската в смонтированном положении должны быть не менее 2333*1820*703 мм.
[bookmark: _GoBack]К нижней плоскости ската устанавливается грунтозацеп «П-образной» формы из листа толщиной 4 мм.

	
	Полусфера

	
	
	Полусфера должна состоять из пластиковой полусферы, кронштейна металлического и заглушек. 
Полусфера представляет собой корпусную деталь в виде пустотелой полусферы диаметром не менее 205 мм и высотой от плоскости до вершины радиуса не менее 98 мм. Внутри полусферы расположены ребра жесткости и посадочные места отверстий. 
Кронштейн металлический выполнен из листа металлического толщиной не менее 4 мм. Габариты 170х100 мм высотой не менее 59 мм. Кронштейн выполнены в виде усеченной окружности с вырезами и отогнутыми бортами. Борты имеют загнутые края друг к другу под углом 120 градусов. 
Отверстия под крепления пластиковой полусферы закрываются заглушками из пластика, диаметром не менее 25 мм по наружному бортику. Заглушка представляет собой деталь в виде цилиндра, усеченного с высокой стороной размером не менее 34 мм и низкой стороной размером не менее 9 мм

	
	Площадка 900

	
	
	Площадка должна состоять из каркаса, настила и крепежных элементов. Настил должен быть выполнен из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм. Настил представляет собой квадрат 900*900 мм(+-10мм) с вырезанными по углам сегментами. Настил должен крепиться к каркасу посредством не менее восьми болтовых соединений. Размеры площадки должны быть не более 900*900 мм

	
	Подвесной мост

	
	
	Мост состоит из канатных подвесов, двух перекладин и ступеней деревянных. 
Перекладины выполнены из трубы диаметром не менее 57 мм и толщиной стенки не менее 3 мм длиной не менее 2043 мм. К перекладинам прикреплен с помощью пластиковых хомутов канат.  Канатная сетка должна быть изготовлена из крученого армированного полипропиленового атмосферостойкого каната (Ø16мм). Четыре деревянных ступени длиной 750 мм. Ступени крепятся к канатам при помощи анкерных болтов с проушинами.


	
	Лаз канатный подъем

	
	
	Лаз должен предоставлять собой канатную сетку в виде трапеции, по которой возможен подъем на одну из площадок комплекса с нулевого уровня игрового комплекса. Размеры не менее – 1400х1000х1000мм. Канатная сетка должна быть изготовлена из крученого армированного полипропиленового атмосферостойкого каната (Ø16мм).
Нижняя часть сетки бетонируется; верхняя – закрепляется на площадке и к стойкам с помощью пластиковых хомутов.

	
	Ограждение горки

	
	
	Ограждение предназначено для безопасного попадания детей на горку. Боковина ограждения выполнена из пластика ПНД толщиной 19 мм, высотой общей не менее 938 мм. Две боковины соединены между собой с помощью связи-перекладины из пластика ПНД толщиной не менее 19 мм, размерами не менее 833х275 мм. В пластиковой вставке выполнены два отверстия диаметрами не менее 70 мм на расстоянии не менее 300 мм друг от друга. 

	
	Площадка 900х600

	
	
	Площадка должна состоять из каркаса, настила и крепежных элементов. Настил должен быть выполнен из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм. Настил представляет собой квадрат 900*600 мм(+-10мм) с вырезанными по углам сегментами. Настил должен крепиться к каркасу посредством не менее восьми болтовых соединений. Размеры площадки должны быть не более 900*600 мм

	
	Ограждение между площадок

	
	
	В целях безопасности, для исключения случаев застревания одежды и частей тела детей между площадками с разным уровнем высоты над землей, должно быть установлено вертикальное ограждение размерами не менее 710*295 мм, изготовленное из пластика ПНД толщиной не менее 19 мм, закрывающий отверстие между площадками. 
Ограждение площадок должно присоединяться к каркасу обеих площадок с помощью болтовых соединений

	
	Ограждение площадок 900

	
	
	Ограждение состоит из пластиковой панели и двух хомутов пластиковых. Пластиковая панель выполнена габаритами не менее 833х847 мм из пластика ПНД толщиной не менее 19 мм. В пластиковой панели выполнены два паза размерами не менее 60х600 мм с радиусами закругления не менее 30 мм. В верхней части по бокам выполнены два отвода из пластика, ширина отводов не менее 80 мм. Отводы необходимы для фиксации хомутов пластиковых. 

	
	Ограждение площадок 600

	
	
	Ограждение состоит из пластиковой панели и трех хомутов пластиковых. Пластиковая панель выполнена габаритами не менее 533х890 мм из пластика ПНД толщиной не менее 19 мм. В пластиковой панели выполнен паз размерами не менее 60х600 мм с радиусами закругления не менее 30 мм. В верхней части по бокам выполнены два отвода из пластика, ширина отводов не менее 50 мм. Отводы необходимы для фиксации хомутов пластиковых. В верхней части по центру выполнен отвод для фиксации хомутов шириной не менее 100 мм. 

	
	Пластиковый подъем

	
	
	Пластиковый подъем состоит из пластиковой панели и восьми хомутов пластиковых. Пластиковая панель выполнена габаритами не менее 1769х833 мм из пластика ПНД толщиной не менее 19 мм. В пластиковой панели выполнены четыре паза размерами не менее 80х450 мм с радиусами закругления не менее 40 мм. 

	
	Носовая часть с трубой

	
	
	Носовая часть выполнена из труб, пластиковых панелей и гофрированной трубы.  Гофрированная труба представляет собой лаз, с внутренним диаметром не менее 500 мм, длиной не менее 900 мм. Наружный диаметр гофры не менее 580 мм. Труба должна быть изготовлена с резом посередине впадины, с отсутствием заусенцев и острых кромок. Материал изготовления трубы гофрированной – полиэтилен низкого давления (либо эквивалент) имеющий повышенную стойкость к УФ-излучению и предназначенный для установки в уличных условиях. Труба гофрированная должна крепиться к фанерным элементам с внутренней стороны с помощью четырех пластиковых хомутов, которые охватывают гофру и удерживают ее.
Общий габарит носовой части не менее 1876х1870 мм, высота не менее 1500 мм.

	
	Лаз с отверстиями

	
	
	Лаз состоит из пластиковой панели и восьми хомутов пластиковых. Пластиковая панель выполнена габаритами не менее 833х1480 мм из пластика ПНД толщиной не менее 19 мм. В пластиковой панели выполнены два отверстия размерами не менее 505 мм. 

	
	Канатное ограждение

	
	
	Канатное ограждение представляет собой конструкцию из каната и хомутов.  Канатная сетка должна быть изготовлена из крученого армированного полипропиленового атмосферостойкого каната (Ø16мм). Всего канат крепится на 16 хомутов пластиковых. Нижняя часть каната бетонируется в грунт-колодцы.

	
	Канат с уступами

	
	
	Канатный лаз представляет собой армированный канат Ø16мм с установленными на нем тремя зацепами, шагом 250мм. 

	
	Ограждение с зацепом

	
	
	Ограждение состоит из пластиковой панели и четырех хомутов пластиковых. Пластиковая панель выполнена габаритами не менее 833х299 мм из пластика ПНД толщиной не менее 19 мм. В пластиковой панели выполнены два отверстия размерами не менее 70 мм. 
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