


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Скамья 302-01.107.20-20
2. Место поставки и установки товара:
3. Описание объекта закупки:

	№
п/п
	Наименование Товара. 
Код ОКПД2. Изображение (при наличии)
	№
	Наименование характеристики
	Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	
Скамья

[image: ]

*Примерный эскиз


	1. 
	Описание
	
	Скамья представляет собой простую и надежную сборно-разборную конструкцию. 
Скамья предназначена для комфортного сиденья в общественных зонах: парках, скверах, пригородах, возле административных и жилых зданий.
По краям скамейки установлены стойки, к ним крепится рамка. На рамку установлены бруски настила. 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Х 
	шт
	1

	
	
	2. 
	Материалы
	
	Лист стальной – 3±0,2 мм.
Лист стальной – 2±0,2 мм.
Брус клееный (срощенный) 30х60
Профиль 20х20х1,5±0,2 мм
Пластиковые заглушки
Крепеж
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	3. 
	Комплектация
	
	Стойки
Рама
Настил
Спинка
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	4. 
	Габаритные Размеры:
Ширина
	мм.
	2000 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	5. 
	Габаритные Размеры:
Ширина
	мм.
	600 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	6. 
	Габаритные Размеры:
Высота 
	мм.
	880 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	7. 
	Назначенный срок службы
	лет
	[bookmark: _GoBack]10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	8. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	мес.
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	9. 
	Маркировочная табличка
	
	Количество: 1 шт., информация на маркировочной табличке: наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, разрешенная возрастная категория пользователя, заводской номер, выполнена из металла (алюминий)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Стойки
	
	
	

	
	
	10. 
	Количество 
	шт.
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	11. 
	Длина
	Мм.
	585±2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	12. 
	Ширина
	Мм.
	85±2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	13. 
	Высота
	Мм.
	880±2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	14. 
	Материал 
	
	Стальной лист 3±0,2 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	15. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	16. 
	Метод установки
	
	К стойкам крепится рамка, по 4 болта М8 на стойку. К поверхности стойки крепятся на 4 анкера, не менее М12х120.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	17. 
	Особенности
	
	Стойки имеют форму перевернутой Ч. Устанавливаются по краям скамейки. 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Рама.

	
	
	

	
	
	18. 
	Количество 
	шт.
	1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	19. 
	Длина
	мм.
	1870±5
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	20. 
	Ширина
	мм.
	450±2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	21. 
	Высота
	мм.
	95±2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	22. 
	Материал 
	
	Стальной лист 2±0,2 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	23. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	24. 
	Метод установки
	
	Крепится к стойкам при помощи болтов М8, по 4 на каждую стойку.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	25. 
	Особенности
	
	Сварная конструкция предназначена усиление жесткости и прочности скамьи. Имеет отверстия для установки брусков сиденья. 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Настил

	
	
	

	
	
	26. 
	Количество 
	шт.
	6
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	27. 
	Длина
	мм.
	1990±2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	28. 
	Ширина
	мм.
	60±2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	29. 
	Высота
	мм.
	30±2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	30. 
	Материал 
	
	Дерево, клееный (срощенный) брус
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	31. 
	Покрытие металлических элементов
	
	По согласованию с заказчиком
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	32. 
	Метод установки
	
	Крепится к рамке при помощи саморезов.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
Спинка

	
	
	

	
	
	33. 
	Количество 
	шт.
	1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	34. 
	Длина
	мм.
	1988±5
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	35. 
	Ширина
	мм.
	300±2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	36. 
	Высота
	мм.
	23±2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	37. 
	Материал 
	
	Профиль 20х20х1,5±0,2 мм
Сталь. лист 3 мм.±0,2 мм
Пластиковые заглушки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	38. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	39. 
	Метод установки
	
	Крепится к стойкам при помощи винтов М8, по 6 на каждую стойку.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	40. 
	Особенности
	
	Сварная конструкция, вдоль установлены профили, 8 шт., а поперек установлены 3 стальные пластины, 3 мм., Профили с торцов заглушены пластиковыми заглушками.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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