


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Комплекс игровой детский 057-01.132.00.
2. Место поставки и установки товара:
3. Описание объекта закупки:

	№
п/п
	Наименование Товара. 
Код ОКПД2. Изображение (при наличии)
	№
	Наименование характеристики
	Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Комплекс игровой детский 
[image: 1]
*Примерный эскиз

ОКПД2
32.30.15.239 – «Инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом воздухе, не включенный в другие группировки»
	1. 
	Описание
	
	Комплекс игровой детский разработан в соответствии с требованиями, обеспечивающими общий уровень равной доступности, в том числе использования детьми с ограничениями жизнедеятельности.
Изделие представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию из металлических труб, установленную на бетонную площадку.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Х

	шт
	1

	
	
	2. 
	Материалы
	
	Стальные трубы диаметром 57 мм и толщиной стенки не менее 3 мм. Покрытие- краска полимерная порошковая
Фанера ФСФ S18 мм. Покрытие- влагостойкая акриловая краска для наружных работ.
Лист HDPE S19 мм
Лист HPL S12 мм
Сферы. Полипропилен ТП
Хомуты. Гроднамид ПА6
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	3. 
	Комплектация
	
	
- стойки, шт. 10
- ограждение 1350, шт. 1
- ограждение с панелью, шт. 1
- ограждение боковое, шт. 2
- борт, шт. 4
- бизиборды, шт. 5
- перекладина волна с кольцом, шт. 1

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	4. 
	Габаритные Размеры:
Длина
	мм.
	4730 ± 50
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	5. 
	Габаритные Размеры:
Ширина 
	мм.
	1554 ± 50
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	6. 
	Габаритные Размеры:
Высота 
	мм.
	2027 ± 50
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	7. 
	Критическая высота падения
	мм.
	менее 600
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	8. 
	Возрастная группа
	лет
	Не менее 3 и не более 7
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	9. 
	Назначенный срок службы
	лет
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	10. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	мес.
	12
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	11. 
	Оценка соответствия ТР ЕАЭС 042/2017
	
	Документ соответствия Техническому регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» ТР ЕАЭС 042/2017
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	12. 
	Маркировочная табличка
	
	Количество: 1 шт., информация на маркировочной табличке: наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, разрешенная возрастная категория пользователя, заводской номер, выполнена из металла (алюминий)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Стойки

	
	
	

	
	
	13. 
	Стойки 
	
	D57х3
Сталь
Покрытие- краска полимерная порошковая
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	14. 
	Метод установки
	
	На подготовленную бетонную площадку толщиной не менее 200 мм из бетона марки не ниже М200 (В15) с армированием в 2 слоя ячейка 250х250 D6.
Установка на анкера
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	15. 
	Особенности
	
	Стойки соединяются друг с другом при помощи сфер и при помощи ограждений.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Ограждене1350

	
	
	

	
	
	16. 
	Состав 
	
	Панель
Хомут 57
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	17. 
	Панель
	
	-Фанера ФСФ 18. Покрытие- влагостойкая акриловая краска для наружных работ.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	18. 
	Хомут 57
	
	Пластик- Гроднамид ПА6
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Ограждение боковое и борт(конечный)
	
	
	

	
	
	19. 
	Состав
	
	Панель
Полукольцо
Хомут 57
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	20. 
	Панель
Полукольцо
	
	-Фанера ФСФ 18. Покрытие- влагостойкая акриловая краска для наружных работ.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	21. 
	Хомут 57
	
	Пластик- Гроднамид ПА6
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Борт (для установки бизиборда)
	
	
	

	
	
	22. 
	Состав 
	
	Панель
Хомут 57
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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	23. 
	Панель
	
	-Фанера ФСФ 18. Покрытие- влагостойкая акриловая краска для наружных работ.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	24. 
	Хомут 57
	
	Пластик- Гроднамид ПА6
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	25. 
	Особенности
	
	В панели есть отверстия для крепления бизиборда
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Ограждение с панелью
	
	
	

	
	
	26. 
	Состав
	
	Панель
Кронштейн
Руль с фланцем
Панель приборная
Ролик
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	27. 
	Панель
Кронштейн
	
	Фанера ФСФ 18. Покрытие- влагостойкая акриловая краска для наружных работ.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	28. 
	Панель приборная
	
	HDPE 19 3-х слойный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	29. 
	Особенности
	
	В панели есть отверстия для крепления бизиборда. На панели приборной крепится руль и ролик имитирующий рычаг переключения скоростей.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Перекладина волна с кольцом
	
	
	

	
	
	30. 
	Состав
	
	Балка
Хомут
Кольцо
	
	
	
	

	
	
	31. 
	Балка
	
	Труба 32х2,8
Сталь
Покрытие- краска полимерная порошковая
	
	
	
	

	
	
	32. 
	Хомут 57
	
	Пластик- Гроднамид ПА6
	
	
	
	

	
	
	33. 
	Кольцо
	
	HDPE 19 3х-слойный 
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