	Наименование товара и примерный эскиз

	Ограждение для "умной" спортивной площадки
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	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. показателя

	Ограждение изготовлено в соответствии с Приказом Министерства спорта РФ от 15 февраля 2022 г. № 107 «Об утверждении перечня спортивно-технологического оборудования для создания «умной» спортивной площадки». Входит в комплект №1 спортивно-технологического оборудования для создания «умной» спортивной площадки.
Ограждение предназначено для размещения на территории парков, дворовых территориях и мест общественного отдыха или учебы с целью организации соревнований и досуга. Может эксплуатироваться круглогодично. Изделия сопровождаются паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Конструктивно ограждение должно состоять из стоек, секций решеток и ворот. Металлические детали должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. 
Монтаж изделия производится на бетонном фундаменте через фланцевое соединение при помощи анкерных болтов (не входят в комплектацию) или на грунтовом покрытии при помощи грунтозацепов (не входят в комплектацию). 

	Внешние размеры

	Длина, (±50 мм)
	32000

	Ширина, (±50 мм)
	19000

	Высота, (±50 мм)
	по длине площадки – 3000; 
в месте установки ворот и баскетбольных щитов – 4000

	Комплектация

	Решетки, шт.
	88

	Стойка, шт.
	40

	Стойка двери, шт.
	4

	Дверь входа- выхода, шт.
	2

	Ворота футбольные (гандбольные) с баскетбольной стойкой с баскетбольным щитом встроенные, шт.
	2

	

	Решетка

	Решетка представляют собой конструкцию из труб профильных размерами 40х25 мм и толщиной стенки 2 мм, а также из труб профильных размерами 25х25 мм и толщиной стенки 1,5 мм.

	Стойка

	Стойка представляет собой конструкцию из трубы профильной размерами 80х80 мм и толщиной стенки 3 мм. В профильной трубе заранее выполнены шестигранные отверстия для последующей установки в них гаечных заклепок, которые служат для дальнейшей возможности крепления секций решеток. Торцы стойки закрыты пластиковыми заглушками.

	Ворота футбольные (гандбольные) с баскетбольным щитом

	[bookmark: _GoBack]Представляет собой сборную металлоконструкцию из стоек, перекладины и решеток. Внутренние размеры ворот 3000х1000х2000 мм.
Стойка (штанга ворот) представляет собой конструкцию из трубы профильной размерами 80х80 мм и толщиной стенки 3 мм. В профильной трубе заранее выполнены шестигранные отверстия для последующей установки в них гаечных заклепок, которые служат для дальнейшей возможности крепления секций решеток и перекладины. Торцы стойки закрыты пластиковыми заглушками.
Перекладина представляет собой конструкцию из трубы профильной размерами 80х80 мм и толщиной стенки 3 мм. К торцам приварены фланцы для крепления к стойкам. В профильной трубе заранее выполнены шестигранные отверстия для последующей установки в них гаечных заклепок, которые служат для дальнейшей возможности крепления средней стойки. Длина перекладины – 3000 мм.
Стойка задняя представляет собой конструкцию из трубы профильной размерами 80х80 мм и толщиной стенки 3 мм. В верхней части к торцу приварен фланец для крепления к перекладине и стойкам (штангам ворот). В профильной трубе заранее выполнены шестигранные отверстия для последующей установки в них гаечных заклепок, которые служат для дальнейшей возможности крепления секций решеток.
Решетки представляют собой конструкцию из труб профильных размерами 40х25 мм и толщиной стенки 2 мм, а также из труб профильных размерами 25х25 мм и толщиной стенки 1,5 мм.
Стойка баскетбольного щита представляют собой конструкцию из трубы профильной размерами 80х80 мм и толщиной стенки 3 мм. К торцу верхней части стойки должны быть приварены 4 прямоугольные пластины размерами не менее 180х50 мм, изготовленная из листа стального толщиной 4 мм с тремя отверстиями каждая. 
Щит должен быть изготовлен из трехслойного двухцветного пластика ПНД, с фрезерованными линиями. Щит должен крепиться к раме стойки баскетбольного щита резьбовыми соединениями. Размер: 1800 (±10 мм) х 1050 (±10 мм), мм.
Кольцо должно быть изготовлено из металлической трубы диаметром не менее 26,8 мм, толщиной стенки не менее 2,8 мм. Для покрытия используется экологически чистое, ударопрочное, антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур порошковое окрашивание. Диаметр (внутренний): 450 (±10 мм), мм
Сетка - синтетическая нить.
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