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Качели с канатом
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	Конструктивно качели должны быть выполнены в виде опорных стоек, балок, перекладин, системы подвеса и качели канатной.
Стойки выполнены из деревянного цилиндрованного бруса Ø180 мм длиной 4900 мм. Балки выполнены из деревянного цилиндрованного бруса Ø180 мм длиной 4850 мм. Перекладины выполнены из деревянного цилиндрованного бруса Ø180 мм длиной 3440 мм. Деревянные элементы выполнены из древесины хвойных пород.
Система подвеса представляет собой подвесы из нержавеющей стали, которые позволяют жестко закрепить их на балках с помощью контргаек. Подвес предусматривает наличие осевых соединений с пластиковыми подшипниками, который позволяет подвешенным качелям совершать вращательные движения в нескольких степенях свободы. 
[bookmark: _GoBack]Канатные качели представляют собой толстый полипропиленовый канат квадратного сечения 140х140 мм длиной 4300 мм. Концы каната обжаты хомутами и термоусадочными трубками. Подвесная часть изготовлена из армированного каната диаметром Ø16 мм в сочетании с цепью из нержавеющей стали Ø6 мм для регулировки длины подвеса. 
Деревянные элементы комплекса покрываются антисептической пропиткой – 1 слой, затем 2 слоя масла по дереву для наружных работ. Вкапываемая часть деревянных элементов дополнительно покрывается битумной мастикой. Все крепежные элементы имеют антикоррозионные свойства.
Монтаж производится путем бетонирования стоек.

	
	
	
	Внешние размеры

	
	
	
	Длина, мм (±30 мм)
	6932

	
	
	
	Ширина, мм (±30 мм)
	3440

	
	
	
	Высота, мм (±30 мм)
	3362

	
	
	
	Комплектация

	
	
	
	Опорная стойка, шт
	8

	
	
	
	Балка, шт
	2

	
	
	
	Перекладина, шт
	2

	
	
	
	Система подвеса, шт
	10

	
	
	
	Качели, шт
	1
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