	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Спортивное оборудование
Примерный эскиз

	Конструктивно игровой комплекс должна представлять собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из балок, стоек.
Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид.
Детали из фанеры окрашены краской «НОРДИКА» или эквивалент на основе акрилата и покрыты лаком «ТЕКНОКОАТ» или эквивалент. Покрытие создает сильную износостойкую поверхность. 
Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена.  Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.
Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Монтаж производится путем бетонирования стоек, грунтозацепов или анкеров.

	
	
	Внешние размеры

	
	
	Высота (мм) ± 20 мм
	1500

	
	
	Длина (мм) ± 20 мм
	2308

	
	
	Ширина (мм) ± 20 мм
	648

	
	
	Комплектация

	
	
	Брус, шт.
	2

	
	
	Стойка, шт.
	4

	
	
	Брус

	
	
	[bookmark: _GoBack]Брус должен состоять из трубы и двух опор, с помощью которых брусья должны крепиться к стойкам. Опоры должны быть изготовлены из металлической трубы длиной не менее 180 мм диаметром не менее 48 мм с толщиной стенки не менее 3мм. Опоры должны быть приварены по всему периметру прилегания перпендикулярно брусьям на расстоянии не менее 1600 мм, не более 1605 мм между осями опор. Сам брус должен быть изготовлен из металлической трубы длиной не менее 2300 мм. Брусья должны крепиться к стойкам при помощи болтового соединения.

	
	
	Стойка

	
	
	Стойка длиной не менее 2055 мм должна быть изготовлена из металлической трубы диаметром не менее 57 мм, толщиной стенки не менее 3 мм. Для обеспечения жесткости установки брусьев к нижнему торцу стойки должна быть приварена квадратная пластина со стороной не менее 100 мм, изготовленная из стального листа толщиной не менее 4 мм.  В верхней части стойки должны быть предусмотрены отверстия для последующего резьбового крепления брусьев.
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