


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Тоннель 124.04.00
2. Место поставки и установки товара:
3. Описание объекта закупки:

	№
п/п
	Наименование Товара. 
Код ОКПД2. Изображение (при наличии)
	№
	Наименование характеристики
	Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	
Тоннель

[image: ]

*Примерный эскиз


	1. 
	Описание
	
	Тоннель представляет собой сборную конструкцию, состоящую из панелей и  элементов стенки с накладками, трубы гофрированной и стоек.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Х
	шт
	1

	
	
	2. 
	Материалы
	
	Металлические трубы сечением 40х40  мм и грунтозацепы с толщиной стенки металла не менее 2 мм покрыты полимерным порошковым покрытием. Панель и элементы стенки выполнены из ФСФ фанеры толщиной не менее 18 мм, покрытой грунтовочным составом и краской на основе акрилата. Накладки выполнены из ФСФ фанеры толщиной не менее 15 мм, покрытой грунтовочным составом и краской на основе акрилата. Труба гофрированная с наружным диаметром 574 мм выполнена из полиэтилена ПНД. Хомуты выполнены из полиамида.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	3. 
	Комплектация
	
	- труба, шт.4
- труба гофрированная, шт. 1
- элемент стенки, шт.2
- панель, шт.2  
- накладка, шт.12 
- грунтозацеп, шт.2
- хомут, шт.6
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	4. 
	Габаритные Размеры:
Длина
	мм.
	[bookmark: _GoBack]2872 ± 50
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	5. 
	Габаритные Размеры:
Ширина 
	мм.
	1120 ± 20
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	6. 
	Габаритные Размеры:
Высота 
	мм.
	1231 ± 20
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	7. 
	Назначенный срок службы
	лет
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	8. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	мес.
	12
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	



	
	
	9. 
	Маркировочная табличка
	
	Количество: 1 шт., информация на маркировочной табличке: наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, разрешенная возрастная категория пользователя, заводской номер, выполнена из металла (алюминий)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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