


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Велопарковка 305.54.00
2. Место поставки и установки товара:
3. Описание объекта закупки:

	№
п/п
	Наименование Товара. 
Код ОКПД2. Изображение (при наличии)
	№
	Наименование характеристики
	Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Детский игровой комплекс
[image: ]

*Примерный эскиз

ОКПД2
32.30.15.239 – «Инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом воздухе, не включенный в другие группировки»
	1. 
	Описание
	
	
Велопарковка представляет собой сборную конструкцию, состоящую из гнутых пластин и уголков, и предназначена для временной парковки велосипедов.

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Х

	шт
	1

	
	
	2. 
	Материалы
	
	
Стальные пластины и уголки  толщиной  не менее 3 мм покрыты полимерным порошковым покрытием. 

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	3. 
	Комплектация
	
	
- Пластина опорная, шт. 4
- Пластина гнутая, шт. 4
- Пластина прямая, шт. 4
- Уголок, шт. 2

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	4. 
	Габаритные Размеры:
Длина
	мм.
	1900 ± 10
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	5. 
	Габаритные Размеры:
Ширина 
	мм.
	700 ± 10
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	6. 
	Габаритные Размеры:
Высота 
	мм.
	700 ± 10
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	7. 
	Назначенный срок службы
	лет
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	8. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	мес.
	12
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	9. 
	Способ установки 
	
	Анкерное крепление
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	10. 
	Маркировочная табличка
	
	Количество: 1 шт., информация на маркировочной табличке: наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, разрешенная возрастная категория пользователя, заводской номер, выполнена из металла (алюминий)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
 Пластина опорная 

	
	
	

	
	
	11. 
	Материал 
	
	Сталь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	12. 
	Толщина
	мм
	Не менее 3
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	13. 
	Габаритные Размеры
	мм
	Развертка 866х100х3
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	14. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	15. 
	Особенности
	
	Лист гнутый в двух местах, углы гиба 90, 120 градусов. В нижней части имеет два отверстия диаметром 14 мм для монтажа анкерными болтами.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Пластина гнутая

	
	
	

	
	
	16. 
	Материал 
	
	Сталь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	17. 
	Толщина
	мм
	Не менее 3
	[bookmark: _GoBack]Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	18. 
	Габаритные Размеры
	мм
	Развертка 988х100х3
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	19. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	20. 
	Особенности
	
	Лист гнутый в двух местах, углы гиба 135 градусов.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Пластина прямая
	
	
	

	
	
	21. 
	Материал 
	
	Сталь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	22. 
	Толщина
	мм
	Не менее 3
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	23. 
	Габаритные Размеры
	мм
	530х100х3
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	24. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Уголок
	
	
	

	
	
	25. 
	Материал 
	
	Сталь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	26. 
	Толщина
	мм
	Не менее 3
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	27. 
	Габаритные Размеры
	мм
	Развертка 1900х107х3
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	28. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	29. 
	Особенности
	
	Лист гнутый с углом гиба 120 градусов
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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