


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Барьер 124.08.00, Барьер 124.08.00-01, Барьер 124.08.00-02
2. Место поставки и установки товара:
3. Описание объекта закупки:

	№
п/п
	Наименование Товара. 
Код ОКПД2. Изображение (при наличии)
	№
	Наименование характеристики
	Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	
Барьер

[image: ]

*Примерный эскиз


	1. 
	Описание
	
	Барьер представляет собой сборную конструкцию, состоящую из стенки, установленной на стойки.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Х
	шт
	1

	
	
	2. 
	Материалы
	
	Металлические трубы сечением 50х50 мм с толщиной стенки металла не менее 3 мм покрыты полимерным порошковым покрытием. Стенка выполнена из ФОФ фанеры толщиной не менее 30 мм. 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	3. 
	Комплектация
	
	
[bookmark: _GoBack]- стойка, шт. 6
- стенка, шт. 3

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	4. 
	Барьер 124.08.00
	
	
	

	
	
	4.1
	Габаритные Размеры:
Длина
	мм.
	1500 ± 50
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	4.2
	Габаритные Размеры:
Ширина 
	мм.
	55 ± 10
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	4.3
	Габаритные Размеры:
Высота 
	мм.
	500 ± 50
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	5. 
	Барьер 124.08.00-01
	
	
	

	
	
	5.1
	Габаритные Размеры:
Длина
	мм.
	1500 ± 50
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	5.2
	Габаритные Размеры:
Ширина 
	мм.
	55 ± 10
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	5.3
	Габаритные Размеры:
Высота 
	мм.
	1000 ± 50
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	6. 
	Барьер 124.08.00-02
	
	
	

	
	
	6.1
	Габаритные Размеры:
Длина
	мм.
	1500 ± 50
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	6.2
	Габаритные Размеры:
Ширина 
	мм.
	55 ± 10
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	6.3
	Габаритные Размеры:
Высота 
	мм.
	1500 ± 50
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	7. 
	Назначенный срок службы
	лет
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	8. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	мес.
	12
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	9. 
	Маркировочная табличка
	
	Количество: 1 шт., информация на маркировочной табличке: наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, разрешенная возрастная категория пользователя, заводской номер, выполнена из металла (алюминий)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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